■IIUIIII

2022006690

**Dodatek č. 1**

k rámcové kupní smlouvě ze dne 8.6.2022, / dále jen „ smlouva “ *I,* uzavřené mezi

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ..........​...........​............................ ​.......​......​...... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |

Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu): MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“) a

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **JNL s.r.o.** |
| Sídlo: | Užovce 26, 082 66 Užovce, Slovenská republika |
| Jednající: | Ing. Patrik Čech, jednatel |
| Kontaktní osoba: IČO: | ..............​.................​........................................ 51026414 |
| DIČ: | 2120572300 |
| Zápis v OR: | Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: s.r.o., vložka číslo: 35015/P |

Bankovní spojení (číslo účtu): FIO banka, a. s., SK40 8330 0000 0024 0181 1620 (dále jen „prodávající“)

Příloha č. 1 „Technická specifikace, Ceník“ smlouvy, se nahrazuje upravenou přílohou č. 1 „Technická specifikace, Ceník“, která je přílohou tohoto dodatku.

II.

Strany tak přitom činí podle ust. par. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, podle něhož lze změnit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud se nemění celková povaha veřejné zakázky, změna ceny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

|  |  |
| --- | --- |
| *A............................*  ...​.......​.....​.........  ........................  ...........................*..​.*  MUDr. Hana Albrechtová ředitelka  **Kupující**  **Příloha:**  Příloha č. 1 Technická specifikace, Ceník | *.................*......​..​..​...  ...  *.......*  .....​...  **Prodávající** |

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.



Technická specifikace

**SOFTSHELLOVÁ BUNDA**

**MONK**

Účel:

* OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP, s vysokou viditelností, oděvní součásti tř. 2 dle ČSN EN ISO 20471,
* vhodná na celodenní nošení v terénu,
* zajišťující ochranu proti ušpinění, ochranu proti kontaktu s pokožkou, rychlému promoknutí a větru,
* celoroční, paropropustná, komfortní.

Normy:

* ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky)
* ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 (Označování velikosti oblečení)
* ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření)
* výrobek svým provedením musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky), oděvní součásti tř. 2.

Materiál/barva

* Hlavní tkanina: laminovaný materiál, vrchní vrstva 100% polyester, membrána PU membrána, vnitřní vrstva 100% PES POLAR fleece, 295 g/m2.
* Vysoce kvalitní zipy v přiměřené síle k funkční části oděvu a v souladu s určením a funkcí oděvu.
* Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) je vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nezpůsobila zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Šití je plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvů, jež podléhají vyšší námaze, jsou jištěny zesílenými švy.
* barva: fluorescenční červená dle normy ČSN EN ISO 20471 v souladu s všeobecnými požadavky v kombinaci s modrá NAVY PANTONE 19-4020 TCX, s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.
* stříbrné vodorovné retroreflexní pruhy (segmentový transfer) - umístění a parametry v souladu s ČSN EN ISO 20471.
* celkové barevné provedení musí splňovat požadavky pro bezpečnostní třídu 2 ČSN EN ISO 20471.

**Provedení:**

* dámské - velikost XS-XXXL (36 - 60),
* pánské - velikost S-XXXXL (44 - 66),
* velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1,-2;3,
* prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu a rukávů, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek),
* nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% nestandardní velikosti (tzv. měřenek),
* velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobků, v dámském i pánském provedení - tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy, jsou v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 a pokud budou splňovat přesnou specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele).

**Střih:**

* Tělo bundy ze softshell materiálu s membránovou úpravou.
* Není požadováno podlepení švů výrobku.
* Ergonomicky tvarované rukávy.
* Žádné švy v oblasti ramen pro lepší komfort v případě nošení batohů.
* Vysoký límec s vnitřním použitým materiálem česaný polyester pro lepší komfort při nošení a zajištění hřejivosti.
* Ventilační otvory pod rukávy - bez zipů, řešení formou permanentních, olemovaných mikro otvorů.
* Závěsné oko pro ID kartu.
* 2 boční klínové kapsy na ruce na zip s fleece (česaný polyester) vložkou; kapsy možno i ve svislém provedení.
* 1 hrudní kapsa na zip s možností vstupu bez nutnosti otevírání bundy.
* 1 kapsa na umístění 3 ks psacích potřeb.
* Stahování spodní části rukávů na suchý zip.
* Stahování spodního části (obvodu) bundy - řešení formou „skrytého stahování do kapsy“ pro bezpečí uživatele.
* Prodloužená zadní část bundy pro lepší komfort užívání v případě zvedání horních končetin.
* Retroreflexní prvky - segmentované, parametry retroreflexe pro RRP dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2)
* 360 stupňů po obvodu s min. šířkou retroreflexního potisku 50mm,

**Povinné prvky:**

* nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ (transferový potisk)

*J* třech řádcích,

✓ výška hůlkového písma 2 cm, mezera 1,5 cm vč. diakritiky (výškové rozměry nápisu se odvíjejí od hodnot výše, které mají přednost oproti hodnotám, které jsou uvedeny na obrázku),

*J* barva písma stříbrná,

*J v* horní části zad, 10 cm od průkrčníku,

v' vycentrováno,

*J* v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).

, pod nápisem bučte stejnou technologií potisku označení pracovní pozice (LÉKAŘ, ZACHRANAR, INSPEKTOR PROVOZU, TISKOVÁ MLUVČÍ) v

jednom řádku, hůlkové písmo tučné, výška písma 3 cm

**1 ZDRAVOTNICKÁ**

**ZÁCHRANNÁ SLUŽBA**

**JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**

• logo ZZS JmK- (transferový potisk) umístěno v horní části levého rukávu

* délka 9-10 cm
* vycentrováno

viz Příloha č.1

* retroreflexní pruhy - 2 vodorovné (bez sklonu) pruhy po obvodu bundy a rukávů, min. 5 cm široké, umístění a materiál dle ČSN EN ISO 20471

*J* stříbrný segmentový transfer

V parametry retroreflexe pro RRP dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2)

* označení bundy pomocí RFID čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý)
* suchý zip k označení pracovní pozice - spodní části suchého zipu (smyčková část) v barvě bundy
* na pravé straně hrudníku cca 10 cm od ramenního švu
* odnímatelný přířez s výšivkou pracovní pozice a suchým zipem (přilne ke spodní části)

• rozměr přířezu je 10 cm x 2,5 cm, přířez má oblé rohy

* velikost vyšitého písma - přizpůsobena názvu pracovní pozice (LÉKAŘ, ZÁCHRANÁŘ, INSPEKTOR PROVOZU, TISKOVÁ MLUVČÍ)
* text vyšit velkým hůlkovým písmem, formát Arial, bezpatkový
* přířez v barvě modré NAVY PANTONE 19-4020 TCX, s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice s výšivkou v barvě fluorescenční červené
* zpracování přířezu musí umožnit snadnou odnímatelnost a pevnou fixaci na oděvu
* zadavatel má možnost zadat novou pracovní pozici, která případně vznikne reorganizací složek zadavatele,

■ přířezy budou objednávány dle aktuálních potřeb ZZS JmK, tzn., že počet přířezů nemusí být shodný s počtem bund. V objednávkách bude uveden vždy přesný počet názvů konkrétních pracovních pozic. Přířezy budou baleny samostatně podle pracovních pozic. Zadavatel tak obdrží 3 balíky s požadovaným počtem přířezů (1x LÉKAŘ, 1x ZÁCHRANÁŘ, 1x INSPEKTOR PROVOZU, příp. jiné). Přesný počet pracovních pozic bude upřesněn v samotné objednávce.

• průhledné pouzdro na identifikační kartu uživatele ve velikosti š. 8,5 cm a v. 5,5 cm

* na levé straně hrudníku, nad náprsní kapsou
* zajištění proti otevírání pouzdra
* odolné, nelámavé
* při praní na 60°C bez deformit

**Doplňky:**

* možné úpravy detailů (kontrastní šití, barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vybraného dodavatele se zadavatelem.

Ostatní náležitosti výrobku:

* označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu bundy),
* závěsné poutko z vnitřní zadní části bundy,
* tkanice pro identifikaci uživatele - bílá tkanice cca 3x8 cm všitá do vnitřního švu bundy, sloužící k dopsání jména uživatele,
* zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží,
* způsob zpracování potisků a tkaných nášivek nesmí ovlivnit komfort užívání a funkčnost bundy.

Doporučená údržba:



max. ;0x

Grafický vizuál:



**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁCHRANÁŘ**

Základní sledované minimální parametry - softshellová bunda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimální funkční vlastnosti a údržba materiálu** | **Žádaná hodnota** | **Hodnota** | **Protokol** |
| Paropropustnost | Ret á10 m2.Pa/W nebo index propustnosti vodních par imt ž0,15 | Ret 9,1  Imt 0,38 | ZP\* 049/22 |
| Voděodolnost | Wp > 10000 mm vodního sloupce | 30000 mm | ZP 049/22  PoS 26/2022 |
| Rozměrová stálost | ±3% | -1,5 /-1,2 | ZP 049/22 |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) | Min. 1000N/600N | 1116/893 | ZP 049/22 |
| Stálobarevnosti | limity dle ČSN EN ISO 20471 | splňuje | ZP 049/22 |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | splňuje | ZP 049/22 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60°C | splňuje | ZP 049/22 |
| Požadovaný počet pracích cyklů | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.50) | splňuje | ZP 049/22 |
| Poznámka: \*ZP - Závěreční protokol, PoS - protokol s s | | kúškach | |

příloha č. 2

příloha č. 1

Barvy, které obsahují loga:

Červená - Pantone Red 032 C, Modrá - Pantone Red 7461,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za ks v Kč sDPH  20%\* |
| Bunda softshell vč. přířezu | 3 370,00 | 4 044,00 |

Ceník

\*DPH platná v zemi dodavatele

! \* 11

JNL s.r.o.

UŽOVCE 26, 082 UŽOVCE IČO: 51026 414, 0>Č: : ■ *i*

*/oOÁ^r^ 7\*7* C