HCH

STAVBY

Akce: Úprava a izolace plochy u pokladen - HDK

Společnost: HCH spol. s r.o.

Datum: 17.5.2022

Vypracoval: Ing. Štěpán Luťanský

HCH

**STAVBY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace Jednotka Výměra Cena za jednotku Celková cena | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Demontáže, bourání |  |  |  | 55 341 Kč |
|  | Demontáž dlažebních kostek | m2 | 63,00 | 150 Kč | 9 450 Kč |
|  | Vytěžení materiálu pod dlažebními kostkami - štěrk, písek apod. | m3 | 18,90 | 890 Kč | 16 821 Kč |
|  | Vyčištění plochy od staré izolace | m2 | 63,00 | 80 Kč | 5 040 Kč |
|  | Demontáž soklů a jiných prvků na fasádě budovy | kpl | 1,00 | 3 280 Kč | 3 280 Kč |
|  | Přesun hmot - naložení dlažebních kostek a vyložení (4X- po očištění doprava zpět) | t | 27,00 | 650 Kč | 17 550 Kč |
|  | Doprava dlažebních kostek - valník do 3,5 t bez záboru | ks | 16,00 | 200 Kč | 3 200 Kč |
|  | Izolační práce |  |  |  | 219 718 Kč |
|  | Vytvoření fabionu - mapegrout | mb | 31,00 | 360 Kč | 11 160 Kč |
|  | Vyspravení prasklin a jiných deformací - Sika Sanace - lokálně (nižší jednotková cena) | m2 | 63,00 | 90 Kč | 5 670 Kč |
|  | Penetrační nátěr - Pentral ALP na betonovou nosnou desku | m2 | 63,00 | 89 Kč | 5 607 Kč |
|  | Páska soklová těsnící - Schonox ST | mb | 31,00 | 180 Kč | 5 580 Kč |
|  | D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace | m2 | 69,00 | 606 Kč | 41 814 Kč |
|  | Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace | m2 | 69,00 | 125 Kč | 8 625 Kč |
|  | Penetrační nátěr - Pentral ALP na spádovou vrstvu betonu | m2 | 63,00 | 89 Kč | 5 607 Kč |
|  | D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace | m2 | 69,00 | 606 Kč | 41 814 Kč |
|  | D+M asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený - vč. překrytí | m2 | 69,00 | 598 Kč | 41 262 Kč |
|  | Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace | m2 | 69,00 | 125 Kč | 8 625 Kč |
|  | Drenážní rohož DEKDREN P 900 z prostorově orientovaných PE vláken | m2 | 69,00 | 336 Kč | 23 184 Kč |
|  | Lišta ukončovací | mb | 31,00 | 670 Kč | 20 770 Kč |
|  | Ostatní práce a materiály |  |  |  | 121 863 Kč |
|  | Betonová vrstva s příměsí do exteriérových prostředí, vyztužení sklolaminátovou sítí | m2 | 63,00 | 750 Kč | 47 250 Kč |
|  | Příplatek za spádování betonové směsi | m2 | 63,00 | 331 Kč | 20 853 Kč |
|  | D+M štěrkopísku | m3 | 7,00 | 1 130 Kč | 7 910 Kč |
|  | D+M písku | m3 | 5,00 | 980 Kč | 4 900 Kč |
|  | Pokládka dlažebních kostek žulových | m2 | 63,00 | 650 Kč | 40 950 Kč |
|  | Práce ZTI |  |  |  | 58 454 Kč |
|  | D+M Dvoustupňová odvodňovací vpusť vč. asfaltových límců | ks | 2,00 | 6 557 Kč | 13 114 Kč |
|  | D+M kanalizační potrubí vč. kolen a T kusů + zkouška těsnosti | kpl | 1,00 | 45 340 Kč | 45 340 Kč |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přesun hmot a likvidace odpadu |  |  |  | 48 862 Kč |
|  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost do 1 km | t | 30,24 | 680 Kč | 20 563 Kč |
|  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost  Příplatek za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 30,24 | 25 Kč | 756 Kč |
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 30,24 | 900 Kč | 27 216 Kč |
|  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a  demoličního zatříděného do katalogu odpadů - Izolace | t | 0,30 | 1 090 Kč | 327 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem 504 238 Kč | | | | | |

Ceny jsou bez DPH

Pozn.: Dlažební kostky po jejich demontáži budou vyčištěny tlakovou vodou s chemií proti mechům a plísním. V případě, že klient nebude po očištění kostek spokojen s jejich kvalitou, bude nutné dodat nové!

Pro očištění dlažebních kostek bude použitý dvůr objednatele.

Žádáme klienta o součinnost při demontáži světelné reklamní tabule - demontáž této tabule není v ceně.

Svod dešťové kanalizace bude realizován v interiéru suterénu budovy.

Upozorňujeme, že jsme neměli k dispozici původní projektovou dokumentaci a vycházíme pouze ze sondy cca 0,5m x 0,5m. V případě, že se bude námi uvažovaná skladba lišit od skutečnosti, předložíme klientovi návrhy a cenové nabídky řešení (změnové listy).

Není uvažováno s pronájmem záboru. V případě, že bude ze strany policie bráněno v rychlém přistavení valníku a kontejnerů, budeme muset trvat na pronájmu záboru.

V Praze 17.05.22

Podpis