HCH

STAVBY

Akce: Úprava a izolace plochy u pokladen - HDK

Společnost: HCH spol. s r.o.

Datum: 17.5.2022

Vypracoval: Ing. Štěpán Luťanský

HCH

**STAVBY**

|  |
| --- |
|  Specifikace Jednotka Výměra Cena za jednotku Celková cena |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  Demontáže, bourání |  |  |  | 55 341 Kč |
|  |  Demontáž dlažebních kostek |  m2 |  63,00 | 150 Kč |  9 450 Kč |
|  |  Vytěžení materiálu pod dlažebními kostkami - štěrk, písek apod. |  m3 |  18,90 | 890 Kč | 16 821 Kč |
|  |  Vyčištění plochy od staré izolace |  m2 |  63,00 | 80 Kč |  5 040 Kč |
|  |  Demontáž soklů a jiných prvků na fasádě budovy |  kpl |  1,00 | 3 280 Kč |  3 280 Kč |
|  |  Přesun hmot - naložení dlažebních kostek a vyložení (4X- po očištění doprava zpět) |  t |  27,00 | 650 Kč | 17 550 Kč |
|  |  Doprava dlažebních kostek - valník do 3,5 t bez záboru |  ks |  16,00 | 200 Kč |  3 200 Kč |
|  |  Izolační práce |  |  |  |  219 718 Kč |
|  |  Vytvoření fabionu - mapegrout |  mb |  31,00 | 360 Kč | 11 160 Kč |
|  |  Vyspravení prasklin a jiných deformací - Sika Sanace - lokálně (nižší jednotková cena) |  m2 |  63,00 | 90 Kč |  5 670 Kč |
|  |  Penetrační nátěr - Pentral ALP na betonovou nosnou desku |  m2 |  63,00 | 89 Kč |  5 607 Kč |
|  |  Páska soklová těsnící - Schonox ST |  mb |  31,00 | 180 Kč |  5 580 Kč |
|  |  D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace |  m2 |  69,00 | 606 Kč | 41 814 Kč |
|  |  Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace |  m2 |  69,00 | 125 Kč |  8 625 Kč |
|  |  Penetrační nátěr - Pentral ALP na spádovou vrstvu betonu |  m2 |  63,00 | 89 Kč |  5 607 Kč |
|  |  D+M asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- vč. překrytí -1.pojistná hydroizolace |  m2 |  69,00 | 606 Kč | 41 814 Kč |
|  |  D+M asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený - vč. překrytí |  m2 |  69,00 | 598 Kč | 41 262 Kč |
|  |  Filtek 500 g/m2, netkaná qeotextílie ochranná - první vrstva izolace |  m2 |  69,00 | 125 Kč |  8 625 Kč |
|  |  Drenážní rohož DEKDREN P 900 z prostorově orientovaných PE vláken |  m2 |  69,00 | 336 Kč | 23 184 Kč |
|  |  Lišta ukončovací |  mb |  31,00 | 670 Kč | 20 770 Kč |
|  |  Ostatní práce a materiály |  |  |  | 121 863 Kč |
|  |  Betonová vrstva s příměsí do exteriérových prostředí, vyztužení sklolaminátovou sítí |  m2 |  63,00 | 750 Kč | 47 250 Kč |
|  |  Příplatek za spádování betonové směsi |  m2 |  63,00 | 331 Kč | 20 853 Kč |
|  |  D+M štěrkopísku |  m3 |  7,00 | 1 130 Kč |  7 910 Kč |
|  |  D+M písku |  m3 |  5,00 | 980 Kč |  4 900 Kč |
|  |  Pokládka dlažebních kostek žulových |  m2 |  63,00 | 650 Kč | 40 950 Kč |
|  |  Práce ZTI |  |  |  | 58 454 Kč |
|  |  D+M Dvoustupňová odvodňovací vpusť vč. asfaltových límců |  ks |  2,00 | 6 557 Kč | 13 114 Kč |
|  |  D+M kanalizační potrubí vč. kolen a T kusů + zkouška těsnosti |  kpl |  1,00 | 45 340 Kč | 45 340 Kč |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Přesun hmot a likvidace odpadu |  |  |  | 48 862 Kč |
|  |  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost do 1 km |  t |  30,24 | 680 Kč | 20 563 Kč |
|  |  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku složením, na vzdálenost  Příplatek za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  t |  30,24 | 25 Kč |  756 Kč |
|  |  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  t |  30,24 | 900 Kč | 27 216 Kč |
|  |  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a  demoličního zatříděného do katalogu odpadů - Izolace |  t | 0,30 | 1 090 Kč |  327 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  Celkem 504 238 Kč |

Ceny jsou bez DPH

Pozn.: Dlažební kostky po jejich demontáži budou vyčištěny tlakovou vodou s chemií proti mechům a plísním. V případě, že klient nebude po očištění kostek spokojen s jejich kvalitou, bude nutné dodat nové!

Pro očištění dlažebních kostek bude použitý dvůr objednatele.

Žádáme klienta o součinnost při demontáži světelné reklamní tabule - demontáž této tabule není v ceně.

Svod dešťové kanalizace bude realizován v interiéru suterénu budovy.

Upozorňujeme, že jsme neměli k dispozici původní projektovou dokumentaci a vycházíme pouze ze sondy cca 0,5m x 0,5m. V případě, že se bude námi uvažovaná skladba lišit od skutečnosti, předložíme klientovi návrhy a cenové nabídky řešení (změnové listy).

Není uvažováno s pronájmem záboru. V případě, že bude ze strany policie bráněno v rychlém přistavení valníku a kontejnerů, budeme muset trvat na pronájmu záboru.

V Praze 17.05.22

Podpis