Nabídka na veřejnou zakázku 
„FIT-22-18301-004 - Racky pro serverovnu FIT“

pro zadavatele České vysoké učení technické v Praze, FIT

Uchazeč:		ICENET CZ s.r.o. | Jagellonská 13 | 130 00 | Praha 3 | IČ: 04396073
Vypracoval:		Martin Hořák, jednatel
Kontaktní údaje:	Tel. +420 xxxxxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxx@icenetcz.cz
V Praze dne:		8.9.2022

OBSAH

1	prokázání kvalifikace	3
2	Předmět výběrového řízení	3
2.1	Předmět dodávky	3
3	Nabídka uchazeče	5
4	Obchodní podmínky	6
5	Popis uchazeče	7
5.1	Identifikační údaje	7
5.2	Představení uchazeče	7
5.3	Co hledat pod zkratkou ICE	7
5.4	Portfolio produktů a služeb	8
5.5	Partnerství	8

1	prokázání kvalifikace
Prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy).

2	Předmět výběrového řízení
Předmětem zakázky je dodávka racků pro novou serverovnu FITu včetně separační uličky pro studenou a teplou zónu. Součástí dodávky je dále dohledový i přístupový systém (pro splnění kyberneticko-bezpečnostních požadavků a sada senzorů.

2.1	Předmět dodávky

P/N	Popis	Ks	
 	 	 	
RSF-48-80/12A-WWFWA-2EF-B	Typ RSF, výška 48U (2245mm), šířka 800mm, hloubka 1200mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standard: Horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200: CFFC); Nosnost 1500 kg; Barva RAL 7035 (šedá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.	9	
DP-RSF-CWA-48/80	Separační rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 48U, šíře 800mm	9	
DP-KP-KAR4	Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100mm)	18	
DP-DR-UNI	Sada na spojení rozvaděčů řad SEVEN, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic	8	
HDWM-HM-1F	Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 1U x 19" x 112mm	36	
HDWM-VMR-48-12/10F	Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 47 párů žeber, (VxŠxH) 48x100x112mm, 10x stahovací páska na suchý zip	18	
DP-VV-A-48	Vyvazovací žlab pro rozvaděče 48U s lištami typu A	18	
HDWM-VCT-S	Stahovací pásky na suchý zip ‑ malé, 13mm x 190mm, balení 25ks, černá	18	
DP-ZA-1F	Záslepka o velikost 1U / 19"- beznástrojová k rychlé montáži a demontáži - baleno po 5ks, cena za 1 ks	216	
DP-RP-VM-12	Univerzální držák pro instalaci vertikálních PDU IP-BA nebo IP-S do rozvaděčů s lištami typu L, P a A, sada pro 1 PDU	18	
CA-SDU-100-MS	Dveřní sekce - posuvné jednokřídlé dveře včetně rámu dveří, šířka uličky 1000 až 1200 mm (šířka 1000 mm preferována), pro instalaci ke zdi nebo dvě řady rozvaděčů, pro rozvaděče výšky 42 až 48U s či bez podstavců, RAL 7035. Mechanický posun jednokřídlých dveří	1	
CA-RS-CHA/120-SDU-S2	CA-RS-CHA/120-SDU-S2 -H
Adaptér nad dveřní sekci pro uličku šířky 1200 mm při instalaci CoolTop jednotek -(výška panelu 522 až 944 mm)
RAL 7035	1	
CA-RS-CHA/120-L-S2	CA-RS-CHA/120-L-S2 -H 
Krycí panel uličky s komínem a CoolTop jednotkami nad rozvaděč hloubky 1200mm, levá strana, velikost S2 (výška panelu 522 až 944 mm)
RAL 7035	1	
Utěsnění nad CoolTop	Utěsnění nad jednotkami CoolTop (v délce 7200mm, výška 195mm), instalační firma.	1	
Ramos Ultra	Monitorovací jednotka RAMOS Ultra; 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); 4 expanzí porty na čelním panelu; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD	1	
RAMOS ULTRA-EX-I8	RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m 	1	
RMS-I-STHB	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	10	
RMS-I-DE-06	Detektor zaplavení, detekční lano v délce 3m, nedetekční kabel 6m a připojovací kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	2	
RMS-I-DE-06-EXT3	Prodloužení záplavového detekčního lana - 3m detekční lano (vyžaduje RMS-I-DE-06)	1	
RAMOS ULTRA-EX-D8-8	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů - zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	2	
RMS-MK-01	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	1	
RMS-I-DE-01	Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6)	2	
RMS-U-GSM	USB Modem včetně audio kabelu (4-pásma GSM); (příslušenství pouze pro RAMOS Ultra)	1	
IP-C-C3C410	Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m	2	
OPW-30MD2M-YL	OptiWay 300 - Kabelový kanál, 300 x 100mm, délka 2 metry, žlutý, 1 kus; pro spojení rovných dílů použijte 1x OPW-30JO; (min. obj. množství 2ks)	4	
OPW-30JO-YL	OptiWay 300 - Spojka, 300 x 100mm, žlutý	3	
OPW-10DRF-YL	OptiWay 100 - Kabelový přímý přepad - spad, žlutý	9	
OPW-10DRFC-YL	OptiWay 100 - Víko kabelového přímého přepadu, žlutý	9	
OPW-10JO-YL	OptiWay 100 - Spojka, 100 x 100, žlutý	9	
OPW-10TP-YL	OptiWay 100 - Vyústění, 100 x 100mm, žlutý	9	
OPW-TR-BR	OptiWay - konzola pro upevnění závitové tyče na rozvaděče RSF/RDF	20	
OPW-TR-16/20	OptiWay - závitová tyč pro upevnění systému OptiWay na rozvaděč, M16, délka 21cm	20	
OPW-RRB-50	OptiWay - Poloviční montážní konzola pro upevnění kabelového žlabu na rozvaděč hloubky 100cm	10	
CPW-TDL-80	Top duct Light, sada dvou panelů, pro regál široké 800 mm, výška 100 mm, černá	9	
CPW-TDL-EC	Top channel Light, sada dvou panelů pro ukončení, nastavitelná pro hloubku regálu 800 až 1200 mm, výška 100 mm, černá	1	
RMS-ACS-U-RDU	RAMOS ULTRA ACS Expandér - RDU; Ovládání až 100 RDU jednotek přes jeden RAMOS Ultra, v seriovém zapojení až 25 RDU na jednom expanzním portu, 2 inteligentní porty pro připojení inteligentních senzorů / detektorů; napájecí zdroj s přívodním kabelem a 1,5 m LAN kabel součástí. (Vyžaduje hlavní jednotku Ramos Ultra a Conteg Pro server pro nastavení)	9	
DP-ZM-E2	Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí	9	
DP-ZM-E1	Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou, 4,5m kabel součástí	9	
RMS-CON-ACS	Hub pro připojení 2 klik na jednu řídící jednotku RDU (pouze pro DP-ZM-E1 a DP-ZM-E2)	9	
RAMOS ULTRA-EX-D8-8	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů - zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	3	
RMS-MK-01	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	18	
RMS-DCIM-CPS	Neomezená licence pro DCIM CONTEG Pro Server na první rok	1	
RMS-ACS-EMC-10	EM karty, 125kHz, balení 10 ks	3	
RMS-ACS-DCR	Stolní USB čtečka karet (125kHz: EM&HID; 13,56MHz: Mifare, Mifare Plus a Mifare DESFire; NFC); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci CONTEG Pro server	1	

3	Nabídka uchazeče
Nabídka je zpracována podle podmínek Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. Cenová nabídka je součástí Kupní smlouvy.

4	Obchodní podmínky
Ceny v této nabídce jsou uvedeny v Kč. 

Nabídka je předložena v českém jazyce, v originále dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Nabídka neobsahuje variantní řešení. 

Uchazeč dodá zadavateli pouze prokazatelně nové a originální produkty v originálním obalu, včetně veškerých jejich komponent (tzn., žádná část nabízeného zboží nesmí být již dříve použitá či jinak upravovaná), nepoužité, nepoškozené, nerepasované, nerenovované.

Nabídková cena je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami (FIT-22-18301-004 - Racky pro serverovnu FIT).

Nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) 

5	Popis uchazeče
5.1	Identifikační údaje
Název společnosti	ICENET CZ s.r.o.	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
Zápis:	Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 246887	
Sídlo společnosti:	Jagellonská 2427/19, 130 00 Praha 3 - Vinohrady	
IČ:	043 96 073	
DIČ:	CZ 043 96 073	
Statutární orgán:	Martin Hořák, jednatel	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Praha 1, č.ú.: 	
	xxxxxxxxxxxxxxx CZK	
ID datové schránky:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Kontaktní údaje:	Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	E-mail: xxxxxxxxxxxxx@icenetcz.cz	
	www.icenetcz.cz	
Zástupce pověřený věcným a obchodním jednáním:	Martin Hořák, jednatel	

5.2	Představení uchazeče
Jsme tým zkušených odborníků s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti síťové a komunikační infrastruktury s využitím nejmodernějších technologií na trhu. Zabýváme se komplexní dodávkou řešení, zahrnující služby v oblasti konzultací, auditů, analýz, projektování, realizací, návrhu instalací a konfigurací včetně následných poprodejních služeb jako je školení, správa a servis.

Navrhované řešení jednotlivých zákaznických projektů vždy stavíme na našich dlouholetých praktických zkušenostech. 

Zaměřujeme se na dlouhodobé partnerství, oboustrannou důvěru a otevřené jednání.
Sázíme na vysokou kvalitu služeb a lidský přístup k Vám, zákazníkovi, kdy spokojenost zákazníka je hnacím motorem naší práce.

5.3	Co hledat pod zkratkou ICE
Zkratka ICE nejsou jen první tři písmena v názvu společnosti. Pod těmito písmeny se skrývají naše hodnoty, vize a mise.

I = Innovation tedy zavádění inovací a nových technologií a neustálé zlepšování kvality nabízených služeb. Budeme sázet vždy na širší portfolio produktů tak, abychom mohli nabídnout vždy nejvhodnější produkt pro danou poptávku. Předáním díla naše práce nekončí, vždy Vám budeme k dispozici v případě upgrade daného řešení či doplnění o další technologie.

C = Collaboration tedy spolupráce, která je základem pro úspěšné dokončení každého projektu. Spokojenost zákazníka je měřena kvalitou vedení a realizace projektu ze strany dodavatele, a aktivním přístupem obou zúčastněných stran. Naší motivací je být nejlepší z nejlepších, námi vynaložené úsilí a energie tomu budou vždy odpovídat.

E = Expertise tedy odborná znalost, jenž je nutnou prerekvizitou pro každý úspěšný projekt. Naším cílem je stálé nabývání nových znalostí a zkušeností, testování nových technologií a jejich následné zavádění do reálného prostředí. Produkty a služby, které nabízíme, známe, a proto umíme vždy nevrhnout plně funkční řešení.

5.4	Portfolio produktů a služeb
Naší specializací je zaměření primárně na tyto oblasti:

-	Strukturované kabeláže
-	Silové rozvody a napájení
-	Klimatizační systémy
-	IP kamerové systémy
-	Slaboproudé systémy budov (EZS, EPS, EKV)
-	Datové sítě
-	Komunikační systémy
-	Stavby serveroven a datových center
-	UPS
-	IT infrastruktura
-	Síťová infrastruktura
-	Virtuliazace
-	Ukládání dat

5.5	Partnerství

Cisco Systems je vedoucí světová společnost v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sítí. Téměř veškerý provozu Internetu je směrován produkty Cisco Systems.  Naše společnost využívá produktů firmy Cisco Systems k realizaci projektů zaměřených zejména na vybudování LAN/WLAN/WAN sítí, bezpečnost sítí a datových center.

  

Společnost Hewlett-Packard Enterprise je přední výrobce serverů, storage systémů, síťových prvků a dalších řešení a dodavatelem služeb v oblasti informačních technologií. Z širokého portfolia společnosti HP využíváme při řešení projektů převážně servery, storage systém a síťové prvky.

TE CONNECTIVITY je mezinárodní společnost, která navrhuje a vyrábí více než 500 000 produktů, které připojují a chrání tok elektrické energie a dat uvnitř produktů, které se dotýkají všech aspektů našeho života. Produkty společnosti TE Connectivity získaly mezinárodní renomé díky vynikající kvalitě a spolehlivosti.

Schrack Technik je jednou z vedoucích společností v inovaci produktů z oblasti elektrotechniky. Schrack Technik, akciová společnost, předchůdce dnešní Schrack Technik GmbH, byla založena již v roce 1920 Dr. Eduardem Schrackem. Produktové portfolio tehdejší společnosti Schrack Technik bylo neustále rozšiřováno a současně také soustředilo svoji pozornost na služby. Tím se tak Schrack stal nejdůležitějším koncernem pro elektrotechniku v centrální a východní Evropě.

Společnost Conteg je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra v Evropě a Středním Východě (EMEA). V portfoliu naleznete ICT datové, venkovní a průmyslové rozvaděče, chladicí systémy, monitorovací systémy, systémy pro vedení a ukládání kabeláže a další široké spektrum příslušenství.