**PP / NM - Zneužitá muzea / 08/2022**

architekti

robust architects - sdružení architektů pod křížkem 3 praha 4 147 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ing. arch. ondřej busta ing. arch. robert damec ing. arch. helena busta, čka 03 738 investor

národní muzeum václavské náměstí 68

115 79 praha 1

**/txt**

**Anotace:** Prostorové řešení výstavy vychází z kurátorského libreta. Rozdělení a počet jejích jednotlivých částí je rozvržen do prostoru sálu a vstupního předsálí.

# Leitmotiv o koncept

Předměty ze sbírek muzeí dělnických hnutí představit jako předměty výzkumu, jako hodnotné nosiče informací o náladách své doby a jejího propagandistického diskurzu. Hlavním prostředkem se k tomu stává formalizace prostředí vystavovaných předmětů, odkaz na typický materiál hojně používaný v éře komunismu ve druhé polovině dvacátého století. Vlna! Vlnitý laminát, materiál skvělých vlastností i estetických kvalit. Odkazující k podobě vln betonových plotovek i nekonečných plotů z vlnitého plechu lemující ulice tehdejších měst. Vlnitý sklolaminát je vybrán mléčný a částečně prosvítá nosná konstrukce ze smrkových střešních latí, tvoří prostorové zajímavý celek, a částečně propouští světlo. Veškeré grafické tisky jsou lepeny na středový zapuštěný pás z MDF, který tvoří kontinuální polici (knihovnu). Vitríny jsou zapuštěny do uskočeného pásu výstavní stěny a nasvíceny LED pásky ze tří stran.

# Konstrukční řešení

Výstavní stěny a sokl jsou tvořeny ze smrkových střešních latí sešroubováno samořeznými vruty z pohledové strany opláštěny sklolaminátovou vlnou v rolí, fixováno metrickými šrouby na závit s matkou a podložkou. Středový uskočený výstavní pás je tvořen z MDF 12 mm kromě spodní police, která je z MDF 18 mm. Všechny části z MDF jsou opatřeny nátěrem (barva dle grafika).Osvětlení expozice je řešeno pomocí stávajícího osvětlovacího systému a ve vnitřních prostorách vestavěných nik a vitrín jsou umístěny led diodové pásky v liště, případně led reflektory, napájené přes trafo.

**Podmínky instalace**

1. zakázány stavební úpravy - zednické zásahy
2. zákaz natírání zdí jinou než paropropustnou barvou 3) zákaz vrtání do zdí - v případě potřeby doporučujeme využít představné panely

4) polepování zdí neprodyšnou folií - možno využít papírové tapety 5) alespoň během de/instalace nutno pokrýt podlahu ochranou proti poškrábání a rozbití mramorových dlaždic 6) k nasvícení výstavy je třeba využít pouze bodové reflektory umístěné v pojízdných lištách, nikoliv nouzové osvětlení (nástěnné a stropní) - během stavby ještě před samotným postavením výstavy doporučujeme pomocí pojízdné věže vyměnit případné nefunkční světelné zdroje; nouzové osvětlení stropní je možno využít při instalaci




Sklolaminátová vlnitá způsob uchycení role Guttagliss PES - přírodní


**/txt**




**/ stávající stav**




**001/ půdorys / 1:65**





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | P02 | P03 | P04 |
|  |  |  |  |



**002 / výstavní stěny předsálí / 1:65**




**ROZVINUTÉ POHLEDY**



**PŮDORYS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 |
|  |  |  |  |  |

**ZASKLENÉ VITRÍNY**

S01


S02

S03

S04

S05

SCHÉMA




**POLYKARBONÁT**

**GRAFIKA NA STĚNÁCH**

**GRAFIKA VE VITRÍNÁCH**

**003**

**ROZVINUTÉ POHLEDY**



**PŮDORYS**


**ZASKLENÉ VITRÍNY**

S06



S07

S08

SCHÉMA





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S06 | S07 | S08 |
|  |  |  |



**POLYKARBONÁT**

**GRAFIKA NA STĚNÁCH**

**GRAFIKA VE VITRÍNÁCH**



**004**



**005**


# půdorys ŘEZ STĚNOU ŘEZ VITRÍNOU

**006 / řez výstavní stěnou a vitrínou**



# ŘEZ VITRÍNOU ŘEZ NIKOU

**007 / řez vitrínou na prosorb a nikou / 1:**





# ŘEZ STĚNOU

**008 / řez výstavní stěnou - uchycení LCD / 1:**

1000

**PŮDORYS**

  **PALETA PRO SOCHU**

3500

3000

400


750

**BOČNÍ POHLED**

1570

1450



700





2700


1800

**009 / SOKLY / 1:**


**axo 01 axo 02**




**axo 03 axo 04**




**axo 05**



**axo 06**



**axo 07 /**



**/ exponát /**