|  |
| --- |
| **Objednávka E/300/2022****Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk****Na Valech 45, Poděbrady****IČO 61631485***(Objednavatel)***Sigona spol. s .r.o.**   |
| ***Sladkovského 918* Nymburk 288 02** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  *(Dodavatel)*Objednáváme u Vás výměnu starého systému za nové prvky JABLOTRON, viz níže. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ZŠ V.H. Poděbrady** |  |  |  |
|  |  | **EZS - JABLOTRON** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  Výměna starého systému za nové prvky JABLOTRON. |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Typ** |  | **Popis** | **Ks** | **Ceník/ks** | **Ceník/celk** |
| **JA-107K (JA-107K+JA-192Y)** |  | Ústředna s GSM / GPRS komunikátorem JA-192Y s mini anténou&nbsp;a LAN komunikátorem,&nbsp;max. 120&nbsp;bezdrátových&nbsp;a max. 230&nbsp;sběrnicových periférií -&nbsp;max. počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských kodů, až&nbsp;128 PG výstupů, obsahuje napájecí&nbsp;zdroj, max. trvalý odběr z ústředny - 2A ( 3A po dobu 60 min.), doporučený Aku 12V / 7Ah / 18Ah, napájení 230Vst / 50Hz, rozměry 357 x 297 x 105 mm. Prodej vždy s GSM komunikátorem JA-192Y. Ústředna&nbsp;je&nbsp;komponentem systému JABLOTRON 100+. | 1 | 11266 | 11266,00 |
| **Aku 17 Ah FG** |  | Akumulátor 12V / 17Ah, nabíjecí proud max. 4,3A,&nbsp;vliv Teploty na kapacitu baterie: 105% při 40℃&nbsp; /&nbsp; 85% při 0℃&nbsp; /&nbsp; 60% při -20℃,&nbsp; rozměry 181 x 77 x 167mm, hmotnost 5,2 kg, 2-letá záruka, životnost 5let. | 1 | 1053 | 1053,00 |
| **JA-114E** |  | Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí, LCD displejem a s RFID čtečkou (125kHz) pro ovládání ústředen řady JA-100. Obsahuje 1x ovládací segment - max. 20ks&nbsp; ovládacích segmentů JA-192E. Napájení ze sběrnice ústředny 9Vss - 15Vss, odběr 15mA / 50mA,&nbsp; -10 °C až +40 °C. &nbsp; | 1 | 2183 | 2183,00 |
| **JA-113E** |  | Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a s RFID čtečkou (125kHz) pro ovládání ústředen řady JA-100. Obsahuje 1x ovládací segment - max. 20ks&nbsp; ovládacích segmentů JA-192E. Napájení ze sběrnice ústředny 9Vss - 15Vss, odběr 10mA / 15mA,&nbsp; -10 °C až +40 °C. | 3 | 1612 | 4836,00 |
| **JA-110P** |  | Sběrnicový detektor pohybu PIR, dosah 12m / 110°, instalační výška 2,5m, určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15 V), odběr 5mA / 5mA, rozměry 95 x 60 x 55 mm, -10 až +40 °C. | 8 | 580 | 4640,00 |
| **JA-111A-BASE** |  | &nbsp; Sběrnicová venkovní siréna piezo elektrická 110 dB/m, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 5mA / 50mA, akumulátor NiCd pack 4,8 V&nbsp;/ 1800 mAh, IP41,&nbsp; -25 až +60°C. Siréna obsahuje základnu s elektronikou, bez krytu sirény !! | 1 | 1548 | 1548,00 |
| **JA-1X1A-C-WH** |  | Bílý plastový kryt sirény JA-111A, JA-151A s červeným blikačem. | 1 | 722 | 722,00 |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | Podružný materiál  | 1 | 2520,00 | 2520,00 |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | Přepojenírozvodů a zařízení, oživení a naprogramování  | 1 | 22850,00 | 22850,00 |
|  |  | Revize zařízení | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
|  |  | Režijní náklady | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
|   |   | **Celkem bez DPH** |   |   | **55418,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| V Nymburce 5. 10. 2022. |  |  |  |  |