|  |  |
| --- | --- |
| **TRIPLEX servis s.r.o.** specialista na servis a modernizace výtahů | **Praha - Hradec Králové - Trutnov** |

Tel.: 495 0 511 253
Tel.: 222 769 283
e-mail: info@triplexservis.cz
www.triplexservis.cz
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Vaše poptávka 24.08.2022  | Datum12.09.2022 |

**NABÍDKA 596.1/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Pro: Akce:  | **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu TrutnovRehabilitační ústav Hostinné„Rekonstrukce hydraulických plošin - RÚ Hostinné“** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**1/ Výměna strojní části**Výměna krytů (oplechování) strojovny-agregátu, demontáž a výměna zábradlí na plošině,
demontáž výplní zábradlí plošiny. Nové zábradlí včetně branky a el. zámku. Nové výplně
zábradlí z tahohovu dle vzorníku (perforace max. 1cm2).
Výměna pohyblivé bezpečnostní zavěšené plovoucí podlahy. Výměna bez. spínačů podlahy.
Výměna el. zámku horní branky. Úprava sloupku zábradlí pro nový zámek.
Výměna podlahové krytina PVC Altro protiskluzové.
Demontáže, montáže a přesuny materiálu.
**2/ Výměna hydraulického agregátu pohonu výtahu**Výměna hydraulického agregátu za nový včetně hydraulických komponentů.
Výměna hydraulického válce a pístu zdvižné plošiny. Nové bezpečnostní ventily.
Hydraulické vedení – trubky a hadice
Olejový zásobník a náplň hydr. olejem AGIP v množství 12 lit.
**3/ Výměna rozvaděče a řízení plošiny včetně elektro instalace.**Nový rozvaděč plošiny včetně řízení. Reléové řízení.
Nové rozvody elektro HV-rozvaděč-plošina.
Nové ovládací prvky. Nová ovládací tlačítka na plošině. Nová ovládací tlačítka v nástupištích.
Tlačítkové tablo včetně signalizací otevření dveří. Tlačítka stanic 0,1,STOP,ZVONEK,signalizace
Nové vlečné kabely do ovládání plošiny. Nové poziční snímače a KV.
**4/ Povrchové úpravy**Nové nátěry a obnovení nátěrů stávajících konstrukcí syntetickou barvou RAL.
**5/ Doprava a manipulace.**Doprava materiálů a doprava techniků.
Odvoz a ekologická likvidace demontovaných částí.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Není předmětem nabídky. Stávající konstrukce a zařízení, které budou dále využity:**Plošina: Boční pohon-pojezd, vodítka plošiny, kluzné a valivé vedení plošiny (čelisti a rolny),
bezpečnostní rolety bočního pohonu-pojezdu, rám podlahy plošiny.
Příslušenství: Zábradlí v horní stanici, výplně zábradlí a branka horní stanice.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Termín dodání, záruky, platnost nabídky**Termín dodání komponentů nebo technologického celku k opravě 18 týdnů včetně montáže.
Termín dodání montážních prací pro 1x plošinu 3 týdny. (po tuto dobu bude zařízení mimo provoz)
**Záruka na materiál a montáž 36 měsíců.**Platnost nabídky je 60 od dnešního data.
**Ceny včetně montáže pro zařízení 1ks plošiny zdvih 950 mm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1/ Výměna strojní části 2/ Výměna hydraulického agregátu pohonu výtahu 3/ Výměna rozvaděče a řízení plošiny včetně elektro instalace 4/ Povrchové úpravy 5/ Doprava a manipulace  | 124.000,-Kč165.000,-Kč136.000,-Kč7.000,-Kč15.000,-Kč |

**Celkem za opravu bez DPH 447.000,-Kč
Ceny včetně montáž pro zařízení 1ks plošiny zdvih 1800 mm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1/ Výměna strojní části 2/ Výměna hydraulického agregátu pohonu výtahu 3/ Výměna rozvaděče a řízení plošiny včetně elektro instalace 4/ Povrchové úpravy 5/ Doprava a manipulace  | 128.000,-Kč177.000,-Kč148.000,-Kč10.000,-Kč17.000,-Kč |

**Celkem za opravu bez DPH 480.000,-Kč
Ceny včetně montáže pro zařízení 2ks plošin zdvih 950/1800 mm
Celkem za opravu bez DPH 927.000,-Kč**Platnost nabídky je 60 od dnešního data.
*Nabídku pro Vás vyhotovil
Ing. Jaroslav Marhold*