## Příloha č.3 Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

**Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.**

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo odběrného místa:** |       |
| **Odběratel:** | Městská knihovna Jihlava |
| **Adresa odběrného místa:** | Jihlava, Hluboká 109/1, k.ú. Jihlava č. parc. 161 |

**Kombinované využití nemovitosti** **[ ]  ANO x** **[x]  NE** (zaškrtněte)

 *(Nemovitost je částečně využívána k trvalému bydlení)*

**Stanovení % využití nemovitosti** *(pouze v případě kombinovaného využití)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha *(m2)* |  |
| Počet podlaží *(včetně přízemí)* |  |
| Celková podlahová plocha *(zastavěná plocha x počet podlaží)* |  |
| Podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení  |  |
| Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení (*podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení / celková podlahová plocha x 100)*  |  |

**Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.****ř.** | **Druh plochy** | **Plocha****m2** | **Odtokový součinitel** | **Redukovaná plocha m2***(plocha x součinitel)* |
| **1.** | **A** - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností  odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.) | 670 | 0,9 | **603** |
| **2.** | **B** – plocha veget. střechy (5-10 cm) |  | 0,6 |  |
| **3.** | **C** - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrk, nespárovaná dlažba apod.) | 38 | 0,4 | **15,2** |
| **4.** | **D** – plocha veget. střechy (11-30 cm) |  | 0,3 |  |
| **5.** | **E** – plocha veget. střechy (od 31 cm) |  | 0,1 |  |
| **6.** | **F** - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.) | 35 | 0,05 | **1,75** |
| **7.** | **Součet redukovaných ploch** (m2) | **619,95** |
| **8.** | **Redukce ploch podle % ploch neužívaných k trvalému bydlení** (m2)*Součet redukovaných ploch x procento ploch neužívaných k trvalému bydlení* / 100 | **-** |
| **9.** | **Dlouhodobý srážkový normál** *(m/rok)* | **0,6677** |
| **10.** | **Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování** *(m3/rok)**(řádek 5. x řádek 6.)* | **413,94** |

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V Jihlavě dne 24. 10. 2022 Odběratel:

Jméno, funkce: PhDr. Jarmila Daňková, ředitelka Podpis odběratele.....................……......