Příloha Kupní smlouvy

**Podrobná specifikace kancelář O622 Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Položka  | Počet kusů | Specifikace | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1 | Stůl jednací rovný 800 x 1800 mm | 1 | * deska: rozměr: 800 mm x 1800 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva olše,
* podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD olše olšea hliník přírodní.
* celková výška stolu 730 až 760 mm.

Předpokládaná vizualizace: |  |  |
| 2 | Stůl ergo levý 1200 x 1600 mm | 1 | * deska: rozměr: 1200 mm x 1600 mm, materiál LTD tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, barva olše, kabelová průchodka
* podnož: kombinace bočnic (materiál LTD tl. 18 mm) a hliníkových nohou, čelní panel (materiál LTD tl. 18 mm), výškově nastavitelná pro dorovnání, barva LTD olše a hliník přírodní.
* celková výška stolu 730 až 760 mm.

Předpokládaná vizualizace: |  |  |
| 3 | Kontejner pojízdný uzamykatelný s úchyty | 1 | * materiál: korpus a čela zásuvek LTD 18 mm, zásuvky kov,
* barva: olše
* 4 (3+1) zásuvky, s centrálním zamykáním (minimálně dva klíče v dodávce),
* rozměr kontejneru: šířka 400 – 450 mm, výška včetně koleček 590 – 610 mm, hloubka 590 – 610 cm (musí být zasunutelný pod stůl),
* kolečka: na povrch koberec.

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 4 | Skříň 600 x 800 x 755 mm roletová levá | 1 | * provedení s uzamykatelnou (minimálně dva klíče v dodávce) boční rolety a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 755 mm, hloubka 600 mm,
* skříň musí být výškové nastavitelná pro dorovnání,
* žaluziové dveře barvy olše, plast
* barva: olše

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 5 | Skříň 400 x 800 x 755 mm roletová levá | 1 | * provedení s uzamykatelnou (minimálně dva klíče v dodávce) boční žaluzií a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 755 mm, hloubka 400 mm,
* skříň musí být výškové nastavitelná pro dorovnání,
* žaluziové dveře barvy olše, plast
* barva: olše
* Předpokládaná vizualizace:

  |  |  |
| 6 | Skříň 400 x 800 x 755 mm roletová pravá | 1 | * provedení s uzamykatelnou (minimálně dva klíče v dodávce) boční žaluzií a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 8 mm,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 755 mm, hloubka 400 mm,
* skříň musí být výškové nastavitelná pro dorovnání,
* žaluziové dveře barvy olše, plast
* barva: olše
* Předpokládaná vizualizace:

  |  |  |
| 7 | Skříň šatní 800 x 400 x 1920 mm  | 1 | * dvoudveřové provedení (dveře naložené), šatní tyč 1/2, 4 výškově nastavitelné police,
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 6 mm,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 1920 mm, hloubka 400 mm,
* skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,
* barva: olše

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 8 | Skříň 800 x 400 x 1920 dvoudveřová s policemi | 1 | * dvoudveřové provedení (dveře naložené) s min. třemi výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 6 mm,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 1920 mm, hloubka 400 mm,
* skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,
* barva: olše

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 9 | Skříň 800 x 400 x 1920 čtyřdveřová se sklem | 1 | * čtyřdveřové provedení (dveře naložené) a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 6 mm, horní dvířka sklo min 6 mm s úchyty,
* rozměry: šířka 800 mm, výška 1920 mm, hloubka 400 mm,
* skříň musí být opatřena kováním výškové nastavitelnosti pro dorovnání,
* barva: olše

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 10 | Zakončovací roh 400 x 400 x 1150 mm | 1 | * provedení zaoblené a min. dvěma výškově nastavitelnými policemi (s nosností min. 30 kg/police),
* materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm,
* rozměry: šířka 400 mm, výška 1150-1151 mm, hloubka 400 mm,
* barva: olše

Předpokládaná vizualizace:  |  |  |
| 11 | Skříň policová 800 x 400 x 755 | 1 |  -skříň s výškově nastavitelnou policí -materiál: LTD 18 mm s hranou ABS min. 1 mm, zadní nepohledová část LTD 6 mm -rozměry: šířka 800 mm, výška 755 mm, hloubka 400 mm* barva: olše

 Předpokládaná vizualizace   |  |  |
| 12 | Úchyty skříní a kontejnerů | 15 | Předpokládaná vizualizace:   |  |  |
| 13 | Zámky pro skříně | 8 | 3 x roletové skříně1 x kontejner |  |  |

**Podmínky pro plnění:**

* do objektu není možné vjíždět vozidly a ani parkovat vozidla,
* montáž lze provádět v pracovní dny od 8,00 hod. do 17,00 hod.,
* prostor pro umístění kancelářského nábytku se nachází ve 2. patře budovy,
* návoz komponent kancelářského nábytku je možný z chodníku před budovou, následně výtahem do 2. patra.