**Cenová nabídka na opravu havárie vody ve škole pavilon A a DM2**

**Jedná se o defekty na rozvodech SV a TUV v suterénu budovy, prorezivělé tvarovky, potrubí či armatury , 7 míst s odkapávající nebo prosakující vodou.**

**Soupis provedených prací a použitého materiálu.**

**Provedené demontáže:**

- uzavření přívodu SV a TUV v předávací stanici a vypuštění vody ze systému

- odstranění izolačních pouzder ISOVER

- vyřezání starého poškozeného potrubí

- demontáž upevnění potrubí

- demontáž armatur a tvarovek

**Celkem 37 hodin x 250,-Kč 9 250,-Kč**

**Montážní instalatérské a izolatérské práce:**

- montáž nového pozinkovaného potrubí 5/4“- 2 “ 5 m

- montáž kulového uzávěru s vypouštěním 5/4“- 6/4“ 3 ks

- montáž tvarovek 5/4“ – 2 1/ 2“ 22 ks

- kotvení potrubí – stropní závěs 8ks

- zaizolování potrubí izolací – pouzdra EKOFLEX 5 m

- napuštění a odvzdušnění potrubí

- provedení tlakové zkoušky

**Celkem 85 hodin x 350,- 29 750,-Kč**

**Materiál:**

- pozinkované potrubí 5/4“- 2 “ dl. 5 m 2 250,-

- šroubení pozinkované 5/4“ – 2 ½“, 10 ks 2 400,-

- tvarovky – kolena , nátrubky, T kusy, redukce 30 ks 5/4“ – 2 “ 3 500,-

- uzavírací armatury s  vypouštěním 5/4“, 6/4“ 4ks 2 300,-

- izolace Ekoflex pouzdra 10 m 2 200,

- upevňovací a spojovací a těsnící materiál 1 750,-

**Celkem materiál 14 700,-**

 **Ostatní náklady:**

- přesuny hmot, doprava 4 200,-

- odvoz a uložení stavební suti a demontovaného materiálu 2 150,-

**Celkem 6 350,-**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Celková cena bez DPH 60 050,-Kč**

Termín provedení prací je 46. týden 2022

V Novém Jičíně 9.11.2022 Ing. Eva Černochová Štihelová

 Jednatelka společnosti