**Přehled plastových oken SOŠ a SOU stavební Kolín – patro** strana č. 1 / 5

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

1 2 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2 3

0

6

6

1

0

0

9

6

1

Křídlo: 3 x 5150 kř. OK rovné Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé sklopné pravé

3 otevíravé sklopné pravé

964 942 96432870

Krytky: Bílé

Výplň: 3 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 2870mm x 1660mm

Hmotnost: 188 Kg

- Klika okenní bílá

2 6 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2 3

5

6

6

1

0

5

9

6

1

Křídlo: 3 x 5150 kř. OK rovné Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 otevíravé sklopné levé

2 otevíravé sklopné pravé

3 otevíravé sklopné pravé

974 952 97432900

Krytky: Bílé

Výplň: 3 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 2900mm x 1665mm

Hmotnost: 190 Kg

- Klika okenní bílá

3 1 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2

0

7

6

1

0

Křídlo: 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé levé, otevíravé sklopné pravé

Krytky: Bílé

0

0

Výplň: 2 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040),

7

1

Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1360mm x 1670mm

Hmotnost: 93 Kg

680 68031360

- Klika okenní bílá

strana č. 2 / 5

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

4 2 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2

0

1

5

1

0

Křídlo: 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

0

Krytky: Bílé

4

5

Výplň: 2 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), 1

Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1780mm x 1510mm

890 89031780

Hmotnost: 108 Kg - Klika okenní bílá

5 6 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2

0

1

5

1

0

Křídlo: 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

0

Krytky: Bílé

4

5

Výplň: 2 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), 1

Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1780mm x 1510mm

890 89031780

Hmotnost: 108 Kg - Klika okenní bílá

6 1 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

1 2

0

1

5

1

0

Křídlo: 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

0

Krytky: Bílé

4

5

Výplň: 2 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040),

1

Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1600mm x 1510mm

800 80031600

Hmotnost: 99 Kg - Klika okenní bílá

strana č. 3 / 5

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

7 2 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: 5150 kř. OK rovné

1

870

0 3

9

0 3

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé sklopné levé

Krytky: Bílé

Výplň: 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug

0

6

0.60, (3-sklo, tl.42mm)

9

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 870mm x 930mm

Hmotnost: 35 Kg

- Klika okenní bílá

8 2 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: 5150 kř. OK rovné

1

530

5

9

4

0 3

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: otevíravé sklopné levé

5

Krytky: Bílé

2

5

Výplň: 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 530mm x 495mm

Hmotnost: 13 Kg

- Klika okenní bílá

9 2 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

1 2 3 4 5

0 0

6

5

4

6

1

0

5

4

2

2

0

5

7

2

2

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: 2 x FIB, 3 x 5150 kř. OK rovné Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 pevně v rámu

3 otevíravé sklopné levé

4 otevíravé sklopné pravé

5 otevíravé sklopné pravé

945,3 935,3 1004,333

2885

Krytky: Bílé

Výplň: 5 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 2885mm x 2245mm

Hmotnost: 255 Kg

- Klika okenní bílá

strana č. 4 / 5

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

10 1 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

1

2 3

0

0

6

5 4

6

1

0

5 4

2

2

0

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: FIB, 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 otevíravé levé

5

7

3 otevíravé sklopné pravé

2

2

Krytky: Bílé

Výplň: 3 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

675 67533

1350

Rozměry: 1350mm x 2245mm Hmotnost: 121 Kg

- Klika okenní bílá

11 1 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

1

2 3

0 0

6

0 5

3

1

0

0 5

9

1

0

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: FIB, 2 x 5150 kř. OK rovné

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

0

2 otevíravé sklopné levé

8

9

3 otevíravé sklopné pravé

1

Krytky: Bílé

Výplň: 3 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

975 97533

1950

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1950mm x 1950mm

Hmotnost: 148 Kg

- Klika okenní bílá

12 2 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

1 2 3 4 5

0

0

6

0

4

6

1

0

0

4

2

2

0

0

7

2

2

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: 2 x FIB, 3 x 5150 kř. OK rovné Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 pevně v rámu

3 otevíravé sklopné levé

4 otevíravé pravé

5 otevíravé sklopné pravé

Krytky: Bílé

742 732 80133

2275

Výplň: 5 x 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 2275mm x 2240mm

Hmotnost: 204 Kg

- Klika okenní bílá

strana č. 5 / 5

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

13 1 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

1

1400

0

7

4

0 3

Rám: 5103 rám OK

Křídlo: 5150 kř. OK rovné

0

Barva Ex/In: **Bílá**

0

5

Kování: sklopné pouze panty

Krytky: Bílé

Výplň: 4IT CL/16/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42mm)

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 30 mm Podkladní profil

Rozměry: 1400mm x 470mm

Hmotnost: 31 Kg

- GEZE OL90N Nůžky bílé

- GEZE OL90N Páka, roh bílá

- GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks)

- GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý

- GEZE OL90N Destička malá

- GEZE OL90N Kryt 3000mm bílý

- GEZE OL90N Tyč 8mm 3000mm

- GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý

- GEZE OL90N Doplňky pro b.bílé