|  |  |
| --- | --- |
| JIMI_logo_A_mapa nove.tifLogo JIMI 2 kost

|  |
| --- |
| JIMI CZ a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5, www.jimi.cz pobočka Vyškov, Kroměřížská 11, Tel / fax: +420 517 350 204 / +420 517 350 521 |

 |
|   |   |   |   |
| **ZADAVATEL:** | **OSZ Vyškov** |
| **NÁZEV:** | **OSZ Vyškov** |
| **PŘEDMĚT NABÍDKY:** | **Upgrade systému PZTS** |
|  |   |   |   |
| **Číslo nabídky:** | A/22/203 |   |
| **Zpracoval:** |  |  |
| **Kontaktní osoba:** |  |  |
| **Dne:** | 21.10.2022 |   |
| **Platnost nabídky do:** | 19.01.2023 |   |
| **REKAPITULACE** |  |  |  |
| **Elektroinstalace slaboproud** |
| Upgrade PZTS | 115 245 Kč |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Celkem slaboproud bez DPH** | **115 245 Kč** |
|  |  |  |  |
| **Celkem cena bez DPH** |  |  **115 245 Kč**  |
|  |  |  |  |
| DPH bude účtována podle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. |
|   |   |   |   |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název technologie:** | Upgrade PZTS |
| **položka** | **Množství** | **MJ** |  |
| **Technologie** |  |  |  |
| Ústředna EZS, 8 vstupů a IP rozhraní na DPS, 64 oblasti, max. 512 vstupů. Integrovaný přístupový systém (až 32 klávesnic/ čteček až 30 expanderů. Lze připojit bezdrátové detektory. Střední kovová skříň. Bez telefonního komunikátoru na DPS. | **1** | ks |  |
| Expander 8 vstupů vnitřní, Advisor Advanced. | **1** | ks |  |
| PSTN telefonní komunikátor pro ústřednu ATS1500A/ATS3500A/4500A. | **1** | ks |  |
| Klávesnice 16 oblastí 2x16 znaků , Advisor Advanced. | **2** | ks |  |
| Modul 8-16 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, velký plastový kryt ATS1647 - 120 x 240 x 38 mm | **3** | ks |  |
| Rozšíření 8 vstupů pro ATS1201 nebo ATS4099, pouze DPS | **3** | ks |  |
| Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 32 výstupů, výstup pro sirénu, zdroj 3A, kovová skříň | **2** | ks |  |
| Rozšíření 8 vstupů pro ATS1201 nebo ATS4099, pouze DPS | **4** | ks |  |
| Karta 8 relé řízených datově. V ústředně tak můžete realizovat výstupy 1-8 a navíc zapojit až 32 karet do série. V expanderech lze posílit výstupy 1-8 a 9-16 zapojením dvou karet za sebou. ATS1811 lze použít současně s ATS1820, ale ne s ATS1810. | **1** | ks |  |
| Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | **3** | ks |  |
| Demontáž nevyhovujících stávajících řídících prvků | **1** | kpl |  |
| Přepojení stávajících koncových prvků | **1** | kpl |  |
| Drobný instalační materiál, VRN | **1** | kpl |  |
| **Ostatní položky** |  |   |  |
| Výchozí revize elektrického zařízení | **1** | kpl |  |
| Konfigurace/programování | **1** | kpl |  |
| Zkušební provoz | **1** | kpl |  |
| Koordinační a přípravné práce práce | **1** | kpl |  |
| Projekt skutečného provedení | **1** | kpl |  |
| Doprava | **1** | kpl |  |