**Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.Vančury F. Vančury 3695 .**76701 Kroměříž  
Czech Republic

**Nabídka čištění 09.11.2022**

Dobrý den paní Kočí,

zasílám Vám cenovou nabídku na strojní čištění a ošetření polyuretanovým lakem.

S přáním krásného zbytku dne

**Jiří Kortyš**  
tel: +420 608 901 510  
e-mail: info@cistenipodlah.com  
www.cistenipodlah.com  


**Cenová kalkulace**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prostory** | **Povrch** | **Rozměry** | **Odstraňování Starých polymerů** | **Cena čištění a polyuretanu** | **Cena** |
| Kanceláře | PVC | 29,53 m² | 4429,50 Kč | 8168,40 Kč | - |
| Chodba | PVC | 124,33 m² | 18649,50 Kč | 34812,40 Kč | - |
| Lišty | Guma | Cca 160m | - | - | 7200 Kč |

Ceny jsou bez 21% DPH, lze provést v přenesené daňové povinnosti.

**Doprava je účtována dle skutečných km.**

S přáním krásného zbytku dne

**Jiří Kortyš**  
tel: +420 608 901 510  
e-mail: [info@cistenipodlah.com](mailto:info@cistenipodlah.com)  
[www.cistenipodlah.com](http://www.cistenipodlah.com)



**Čištění podlahy** podlaha je strojně za pomocí chemie vyčištěna do původního stavu, nečistoty jsou odsaty. Podlaha je dále neutralizována, aby na ní nebyla zbytková chemie z hledista bezpečnosti a hygieny. Toto je základní operace která musí být provedene při jakékoliv další ochraně.

**Impregnace podlahy** může byt provedena jen na dlažbu. Povchr dlažby je tím uzavřen a ochráněn na pronikání nečistoto do póru glazury, kdy se tam nečistota neudrží je hydrofobně ošetřen. Povrch je protiskluzový, nemění ani barvu, ani vzhled. Tuto ochrana z glazury nejde odstranit, jen se časem let ochodí.

**Polymerycký vosk** je jedna z ochran na linoleum. Na vyčištěný povrch linolea lze na poté nanest vrstvu polymerického vosku, což je disperzní tekutina, která když zaschne nechá na povrchu ochraný film, který podlahu nejen chrání, kdy se chodí po vosku nikoliv po horní vrstvě linolea. Voskem ošetřená podlaha má dlouhodobě atraktivní vzhled, méně se špiní a snadno se udržuje v čistém stavu pomocí neutrálních čisticích přípravků. Na povrch se nanáší dvě vrstvy polymeru. Životnost cca 2 roky.

**Polyuretanový lak** je druhá možná ochrana na linoleum. Stejné využití jako polymer, ale tento vosk je dvousložkový, tudiž je tvrdší a nelze nijak chemicky narusit, ani odstranit. Proto je cena tak vysoká, ale výhodo je voskem ošetřená podlaha má dlouhodobě atraktivní vzhled, méně se špiní a snadno se udržuje v čistém stavu pomocí neutrálních čisticích přípravků a mnohonásobná letitá ochrana po dobu až 5 let. Poté je možno znovu povrch vyčistit a vrstvu obnovit. Jsou zákazníci, kde se to dělalo již před 10 lety a stále povrch vypadá nedotčený, záleží poté na dalším úklidu. Tento druh ochrany pravidelně provádíme ve firmě BROSE Kopřivnice, Continental atd.

**Olejování** povrch vyčištěn a nasycen přírodním olejem pro jeho ochranu.