**Cenová nabídka**

Dodavatel: ALLMEDICA s.r.o., IČ: 27566501, DIČ: CZ27566501

Tachovské nám. 5, 130 00 Praha 3

Zařízení: **kolečkový schodolez Liftkar PT Outdoor 120**

**s bezpečnostním pásem**

Výrobce: Rakousko

Termín dodání: 3-14 dnů od závazné objednávky

Záruční doba: prodloužená záruka **36 měsíců**

Cena: **100.000,- Kč** bez DPH

**121.000,- Kč** včetně 21% DPH

autorizovaný servis NONSTOP

doprava a zaškolení obsluhy zdarma

Reference:

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

........................ a další

**Všeobecné informace ke schodolezu:**

Tento typ schodolezu je vhodným řešením pro překonávání všech typů schodišť, tedy jak schodišť klasických, tak točitých, atypických či příkrých.

Všechny funkce schodolezu jsou snadno dostupné: tlačítko ON/OFF, nastavení rychlosti, tlačítko pro přepnutí mezi režimem pro zdolání jednoho schodu a režimem plynulým, a to i během používání schodolezu na schodech.

Automatická schodová brzda spolehlivě zastaví schodolez na kraji každého schodu. Odolný povrch brzdového obložení uvnitř hlavního kola zajišťuje okamžité zabrzdění.

Hlavová opěrka se dá posunout nahoru i dolů tak, aby vyhovovala každému.

Během manipulace má obsluha schodolezu vždy uvolněné držení těla, nedochází k žádnému namáhání rukou či zad, jelikož schodolez je během provozu vyvážený.

**Sídlo:** Tachovské nám.5/290, 130 00 Praha 3 **Provozovna:** Dlouhá 42, 251 01 Tehov **Tel : XXXXXXXXXXXXX mail: XXXXXXXXX** Mobil XXXXXXXXX www.schodolezy-cr.cz

Držadla jsou navržena pro praváky i leváky a jsou snadno nastavitelná. Jejich neklouzavý gumový povrch zajišťuje optimální držení. Zabudovaný ukazatel úhlu umožňuje udržovat stabilitu schodolezu během provozu na schodech. S přenosnou nabíječkou je možno dobíjet baterii mezi jednotlivými použitími, aby byl schodolez vždy k dispozici. Je možno dokoupit také cestovní nabíječku, která se dá zapojit do zásuvky zapalovače v jakémkoliv vozidle.

Schodolez se dá rychle rozložit na 3 části – kormidlo, baterie a podvozek, a to pomocí jediné páčky. Je vybaven většími kolečky, která nezanechávají stopy, a také širším rozpětím mezi koly, což umožňuje větší stabilitu. Proto je vhodný také pro použití venku.

**Technické informace:**

Tři rychlosti: I. rychlost – 10 schodů/min

II. rychlost – 14 schodů/min

III. rychlost – 18 schodů/min

Baterie: váha - 4.3 kg, kapacita - 5.2 Ah, napětí - 24 V

nepropustné olověné gelové jádro

možnost výměny během jízdy po schodech

schváleno pro přepravu letadlem

Maximální výška schodu: 230 mm

Dojezd na jedno nabití: 300 – 500 schodů (záleží na váze přepravované osoby)

Ostatní: mechanická a elektronická pojistka proti přetížení

dva směrové přepínače, po jednom na každé straně

Celková váha: 34,3 kg

Nosnost: do 120 kg

Šířka sedátka: 505 mm

Hloubka sedátka: 675 mm

Průměr kol: 200 mm

Rozpětí kol (vnější): 297 mm

Minimální potřebný prostor k vytočení na podestě: 80 x 90 cm

***Zpracovala: XXXXXXXXXX, obchodní oddělení***

***Dne: 3.11.2022***