## Zápis o předání a převzetí staveniště

Akce: Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/ Slunečná

Objednatel: Město Přeštice

se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

zastoupený: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města

IČ: 00257125

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**Zhotovitel: Jiří Štěpař, ASTRA zahrady**

Název:

Sídlo: XXXXXXXX XX, XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX

Pracovník oprávněný k převzetí: Andrea Štěpařová

Předmět prací: Je technicky vymezen projektovou dokumentací Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/ Slunečná.

Stručný popis: Předmětem plnění je provedení služby, včetně souvisejících potřebných úprav. Služby zahrnují realizaci: trávníky, výsadby, realizace komunikace s mlatovým povrchem, mobiliář a herní prvky.

Místo provedení prací: k.ú. Přeštice, pozemek p.č. 208/228

 Jednotlivé plochy jsou detailně specifikovány v PD

Přítomni:

Investor stavby: Město Benátky nad Jizerou

Zhotovitel stavby: Andrea Štěpařová, ASTRA zahrady

TDI stavby:

Při předání staveniště bylo dojednáno:

* Dodavatel stvrzuje, že se seznámil se stavem plochy a nejsou mu známé vizuálně patrné skutečnosti, které by bránily projekt realizovat.
* Při realizaci prací je požadována trvalá přítomnost odborných pracovníků dodavatele, splňujících kvalifikační kritéria uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
* Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení definitivní typ mobiliáře, odpovídající parametrům PD
* Pro realizaci výsadeb dle PD jsou požadovány za závazné ustanovení následujících norem:

 ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

* Zhotovitel povede Stavební deník, do kterého bude zapisovat denní záznamy stavby, objednatel je oprávněn ho kontrolovat a provádět kontrolní zápisy
* Při realizaci dodávky bude brán zřetel na provoz dopravy a chodců v blízkosti realizace prací. Pokud práce na lokalitě přesáhnou jeden pracovní den musí být staveniště zajištěno odpovídajícím způsobem. V případě nutnosti zvláštního užívání komunikací a záboru veřejného prostranství bude zhotovitel postupovat s obecně závaznými právními předpisy
* Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše předem určené objednatelem. Případná znečištění komunikací během realizace služby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.
* Během realizace zakázky musí být zajištěn volný průchod a průjezd po komunikacích v sousedství.
* Investor umožní zhotoviteli možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody apod.
* Dodavatel musí zajistit likvidace případného havarijního úniku nebezpečných látek – PHM, oleje, barvy, ředidla. Pro ztrátové mazání je vyžadováno použití ekologicky odbouratelných olejů.
* Pokud dojde ke škodě na majetku je povinen tuto škodu zhotovitel odstranit.
* Veškeré výše uvedené upřesnění a úkoly vyplývající ze zápisu KD budou zapsány do Stavebního deníku
* Přesný termín zahájení stavby sdělí min. 7 dní před jejím zahájením dodavatel. Následující kontrolní den (dále jen KD) bude vždy dohodnut na předchozím KD.
* Zápisy z kontrolních dnů a pozvánka na následující KD bude zapsán do st. deníku.

**Objednatel dnešního dne předává a zhotovitel přejímá uvedené staveniště.**

Zástupce objednatele:

 …………………………………….

Zástupce zhotovitele

 …………………………………….

Technický dozor investora:

V Přešticích

## Obecné požadavky na zhotovitele

* + - * 1. uvedení všech povrchů dotčených pracemi do původního stavu (komunikace, chodníky, propustky a zeleň)
				2. obstarání / dodávka materiálů a zařízení
				3. umožnění provádění kontrolní prohlídky a zajištění účasti odpovědné osoby dodavatele
				4. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
				5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy
				6. zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů
				7. úklid před protokolárním předáním a převzetím

## Specifikace pro výsadbu

(1) Dodavatel je povinen se řídit v plném rozsahu školkařskou normou ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.

* + - 1. Jsou-li rostliny dodávány v olistěném stavu, je nepřípustné, aby vykazovaly známky přeschnutí (např. suché okraje listu.)
			2. Nepřípustné je jakékoliv napadení rostlin chorobami nebo škůdci.
			3. Stromy musí být shodné se stromy specifikovanými v zadání výběrového řízení, vykazovat charakteristické znaky odrůdy a splňovat beze zbytku velikostní nároky zadané odběratelem. Rostliny musí být v dobré kondici.
			4. Rostliny musí být označeny etiketou identifikující celý název rostliny včetně latinského názvu.
			5. Akceptovatelné jsou stromy se zemním balem, v kontejnerech, nebo v alternativních obalech primárně určených pro pěstování rostlin (dále jen „kontejner“).
			6. Stromy se zemním balem o obvodu kmene dle PD musí být nejméně 3krát přesazované
			7. Přípustné jsou stromy se zemním balem zabezpečeným jutovou tkaninou a drátěným košem, zhotoveným z drátu bez povrchové úpravy, který musí být pevně stažen. Nepřipouští se výrazné deformace kořenového balu, stejně jako rostliny přesazované méněkrát ve vztahu k obvodu kmene (viz bod 4). Nepřípustné jsou rozpadající se zemní baly.
			8. Velikost zemního balu stromu musí být přiměřená k celkové výšce stromu, nebo obvodu kmene ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem. Zemní bal musí být dobře prokořeněný a nepřípustné jsou stromy, při jejichž dobývání pro účely bezprostřední dodávky pro odběratele byly přeřezány kořeny vzniklé před posledním přesazováním. Nepřípustné jsou stromy, při jejich dobývání byly přeřezány kořeny o průměru větším než 3 cm.
			9. Rostliny v kontejnerech nemohou být pěstovány ve stejném kontejneru déle než dva roky; celková doba pěstování stromů v kontejnerech v rámci celého pěstebního cyklu nesmí přesáhnout dva roky.
			10. Velikost kontejneru musí být přiměřená velikosti a druhu rostliny. Kontejner musí být dobře prokořeněn. Nepřípustné je dodávání stromů sázených do kontejnerů těsně před dodávkou nebo tak, aby rostliny neměly před dodávkou možnost dostatečně prostor kontejneru prokořenit. Přípustné jsou stromy se zemním balem čerstvě nasazené do kontejnerů pokud zemní bal odpovídá specifikacím v bodech 2-6.
			11. Nepřípustné jsou spirálovitě zkroucené kořeny u rostlin pěstovaných v kontejnerech.
			12. Kmeny stromů nesmí vykazovat jakékoliv nezahojené poškození související s běžnými pěstitelskými zásahy, nebo vlivy počasí. Stejně tak nepřípustné jsou rány v jakémkoliv stádiu zacelování způsobené špatným nebo pozdním pěstitelským zásahem (například pozdním odstraněním alternativního terminálu, příliš silných kosterních větví nebo bočního obrostu kmene). Nepřípustná jsou jakákoliv jiná čerstvá poškození kmene a kosterních větví.
			13. Kmeny listnatých stromů musí být vysoké nejméně 220 cm, rovné a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě více než 5 cm od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny. Kůra stromu nesmí být zavadlá nebo namrzlá.
			14. Koruna stromu musí tvarem a charakterem větvení odpovídat deklarované odrůdě, stáří a velikosti stromu.
			15. Koruna stromu nesmí obsahovat více jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen. Terminální výhon musí být přímým pokračováním kmene. Výjimku tvoří odrůdy rostoucí přirozeně kulovitě, rozložitě, nebo převisle.
			16. Žádná z kosterních větví nesmí být v místě srůstu s terminálním výhonem většího obvodu než terminální výhon v tomto místě.
			17. Koruna nesmí obsahovat vidličnaté větvení, které by ve vyšším věku stromu mohlo způsobit rozlomení koruny.
			18. Koruna listnatých stromů musí obsahovat minimálně 3 kosterních větví, Za kosterní větev se nedají považovat jednoleté výhony; kosterní větve musí být nejméně dvouleté.

Zhotovitel : Andrea Štěpařová Dn

e :