|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *Výpis výrobků* |  |  |  | Material lists |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 3 |
| **č. pozice** |   |  | název zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | Qty |  |  |  |
| Pos no |   |  | Description |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ks |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Článek**  |  |  | **VZT AHU1 - klimatizace čistých prostor**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **DODÁVKA VZT (VENKOVNÍ PROSTOR)** |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotka |   | Cena/j | Celkem bez DPH |
| **1.** | 1 |   |  | VZT čerstvovzdušná cirkulační jednotka lakovaná v hygienickém provedení |   |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |   |   |  |   | *pružná manžeta* |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *filtrační komora F7 včetně šikmého trubicového manometru* |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *ventilátorová komora 1.900 m3/h, dpext 1300 Pa, 2.2 kW, 400V - včetně FM* |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *chladící komora 8 kW, přímý výpar R32* |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *ohřívací komora 12 kW, el.ohřev* |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *filtrační komora F9 včetně šikmého trubicového manometru* |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
|  |   |   |  |   | *pružná manžeta* |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
| **1.** | 2 |   |  | Kondenzační jednotkaFDC71VNX-W, chladící výkon 8 kW, R32 včetně AHUboxu |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |   |   |  | Předizolované Cu potrubí 16/6 včetně el komunikace |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
| **1.** | 3 |   |  | Odporový zvlhčovač Condair RS parní výkon 5 kg/h, včetně distr.trubice 81-200 |   |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |   |   |  | parní a kondenzační hadice |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 0 |
| **1.** | 4 |   |  | protidešťová žaluzie |   | PZ AL 500X315 |   |   |   |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | 1 |   |  | Tlumič hluku 600x315/1000 - 2x TH20 315/1000 |   |   |   |   |   |   |  | 2 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 2 |   |  | Regulační klapka pro servopohon | RKT 500x315 |   |   |   |   |   |  | 1 ks | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -53 |   |  | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x200 |   | REVIZE PARNÍ TRUBICE |   |   |  | 1 ks | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -151 |   |  | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III |   |   |  | 55 m2 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -401 |   |  | Kaiflex Duct 20mm ALU Adhesive Sheets ve venkovním prostoru včetně oplechování |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -501 |   |  | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál |   |   |   |   |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -700 |   |  | Uvedení do provozu a zaregulování  |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 kpl | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **Celkem** |  | **xxxxxxx** |
|  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **DPH 21 %** |  | **xxxxxxx** |
|  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | **Celkem vč. DPH** |  | **xxxxxxx** |