Technická specifikace

Požadavky FSv ČVUT na předmět plnění této smlouvy:
•	skleněná trubka 200 kV 300W, 
•	odmontovatelné chlazení - ventilátor na monobloku, 
•	vnější průměr monobloku do 120 mm, 
•	celková délka monobloku do 600 mm, 
•	čistá hmotnost monobloku do 10 kg, 
•	rádiové dálkové ovládání ovládacího pultu, 
•	možnost práce na 24V externí baterii, 
•	magnetické držáky monobloku, 
•	kompatibilita s UGV platformou,
•	uživatelský manuál v českém jazyce

Specifikace dodávaného předmětů smlouvy:
RTG zdroj s přímým směrem záření FOKUS XD 200 RC 
s integrovaným ovládacím pultem s dálkovým ovládáním.
Součásti dodávky je:   
•	RTG lampa Fokus XD 200kV, 300W, ohnisko 1,5 mm 
•	Snímatelné chlazení pro XD 200 ventilátor na monobloku
•	Vnější průměr monobloku 100mm
•	Celková délka monobloku 600mm
•	Váha monobloku 8 kg
•	Dálkové rádiové ovládání ovládacího pultu RC
•	Kabel na propojení RTG lampy s ovládacím pultem, délka 5 m
•	Napájecí kabel, délka 2m
•	Magnetické držáky sada 2ks.
•	Odnímatelná rukojeť pro RTG lampy Fokus XD 200
•	Dokumentace (manuály v češtině, CE)
•	Přejímací zkouška vč. protokolu