Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

VÍCEPRÁCE – celkem 1 110 138,93 Kč bez DPH

REKAPITULACE STAVBY - Š5 PVN I. – stavební úpravy: 313 754,09 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY - Š5 PVN II. – stavební úpravy: 269 553,52 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN I. – stavební úpravy: 175 855,76 Kč bez DPH

– trubní vedení: 87 559,90 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN II. – stavební úpravy: 175 855,76 Kč bez DPH

– trubní vedení: 87 559,90 Kč bez DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE - celkem - 382 037,89 Kč bez DPH

**REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN I. – stavební úpravy: - 26 570,24 Kč bez DPH**

**– trubní vedení: - 28 000,- Kč bez DPH**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

**REKAPITULACE STAVBY – Š6, 6A PVN II. – stavební úpravy: - 299 467,65 Kč bez DPH**

**– trubní vedení: - 28 000,- Kč bez DPH**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | vicepracePVNIs5  **PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE** |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **313 754,09** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **313 754,09**  **0,00** | | Výše daně  **65 888,36**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **379 642,45** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vicepracePVNIs5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | **PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE** | | | |
| Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 | | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | | **313 754,09** | **379 642,45** |  |
| **01a** | **PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy** | 44 344,10 | 53 656,36 | **STA** |
| **01b** | **PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy** | 120 602,67 | 145 929,23 | **STA** |
| **01c** | **PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy** | 148 807,32 | 180 056,86 | **STA** |

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **44 344,10** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 44 344,10 |  |  | 21,00% | 9 312,26 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **53 656,36** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **44 344,10** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 39 594,10 |
| 1 - Zemní práce |  | 4 045,86 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 22 646,40 |
| 997 - Přesun sutě |  | 11 803,12 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 098,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 4 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 4 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**44 344,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 39 594,10

D 1 Zemní práce 4 045,86

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113154112 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 8,750 | 174,00 | 1 522,50 |
|  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, |  |  |  |  |
|  | PP |  | tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5\*7)/2 |  | 8,750 |  |  |
| 2 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,680 | 580,00 | 974,40 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*2,8\*0,5)/2 |  | 1,680 |  |  |
| *3* | *M* | *58344229* | *štěrkodrť frakce 0/125* | *t* | *3,360* | *461,00* | *1 548,96* |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podloží pod šachtu č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*2,8\*0,5\*2)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 646,40 |
| 4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3,360 | 6 740,00 | 22 646,40 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění dna šachty Š5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*5,6\*0,5)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11 803,12 |
| 5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 8,064 | 130,00 | 1 048,32 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72\*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |
| 6 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 8,064 | 1 200,00 | 9 676,80 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72\*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | VV |  | Součet |  | 8,064 |  |  |
| 7 | K | 99709AGP1\_1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 0,770 | 1 400,00 | 1 078,00 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | živice-komunikace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5\*7\*0,04\*2,2)/2 |  | 0,770 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,770 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 098,72 |
| 8 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1,680 | 654,00 | 1 098,72 |
|  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou |  |  |  |  |
|  | PP |  | nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,36/2 |  | 1,680 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 750,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 750,00 |
| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 0,500 | 9 500,00 | 4 750,00 |
|  | PP |  | Zkoušky zatěžovací |  |  |  |  |

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **120 602,67** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 120 602,67 |  |  | 21,00% | 25 326,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **145 929,23** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE | | |
| Objekt:  **01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy**  Místo: | Datum: | 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **120 602,67** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 120 602,67 |
| 1 - Zemní práce |  | 116 850,74 |
| 2 - Zakládání |  | 3 751,93 |

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN I - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

**Náklady soupisu celkem**

**120 602,67**

120 602,67

D HSV Práce a dodávky HSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 116 850,74 |
| 1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 37,500 | 150,00 | 5 625,00 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes |  |  |  |  |
|  | PP |  | 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,0\*2,5\*1,0)/2 |  | 37,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,500 |  |  |
| 2 | K | 162751117.R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy | M3 | 37,500 | 1 000,00 | 37 500,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | | 75/2 | | 37,500 | | |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 63,878 | 580,00 | 37 049,24 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,9)/2 |  | 33,750 |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,1)/2 |  | 3,750 |  |  |
|  | VV |  | zásyp po demolici šachty |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,3\*3,5\*2,2)/2 |  | 28,105 |  |  |
|  | VV |  | -(3,14\*0,5\*0,5\*2,2\*2)/2 |  | -1,727 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 63,878 |  |  |
| *4* | *M* | *58344229* | *štěrkodrť frakce 0/125* | *t* | *67,500* | *461,00* | *31 117,50* |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění podmáčeného jílového podloží pod PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,9\*2)/2 |  | 67,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,500 |  |  |
| *5* | *M* | *58380651* | *kámen lomový netříděný žula odval* | *t* | *4,500* | *422,00* | *1 899,00* |
|  | PP |  | kámen lomový netříděný žula odval |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,5\*2)/2 |  | 4,500 |  |  |
| *6* | *M* | *58344171* | *štěrkodrť frakce 0/32* | *t* | *7,500* | *488,00* | *3 660,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | PP |  |  | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | (30\*2,5\*0,1\*2)/2 |  | 7,500 |  |  |
|  | D | 2 |  | Zakládání |  |  |  | 3 751,93 |
| 7 | K | 213141111 | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 45,000 | 21,90 | 985,50 |
|  | PP |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 90/2 |  | 45,000 |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 45,000 |  |  |
| *8* | *M* | *69311088* | | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2* | *m2* | *53,303* | *51,90* | *2 766,43* |

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

VV !90\*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství

VV 106,605/2 53,303

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **148 807,32** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 148 807,32 |  |  | 21,00% | 31 249,54 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **180 056,86** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **148 807,32** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 148 807,32 |
| 1 - Zemní práce |  | 131 559,32 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 11 256,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 5 992,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN I - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | | | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **148 807,32** |

D HSV Práce a dodávky HSV

148 807,32

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 56,000 | 91,50 | 5 124,00 |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na  PP dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm  VV PVN I  VV 16\*3,5 56,000  VV Součet 56,000 | | | | | | | |
| 2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 56,000 | 61,20 | 3 427,20 |

D1

Zemní práce

131 559,32

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 126,000 | 150,00 | 18 900,00 |
| Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes  PP 100 do 500 m3  VV sjezd k PVN I  VV (16\*3,5\*(4,5/2)) 126,000  VV Součet 126,000 | | | | | | | |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 274,400 | 71,10 | 19 509,84 |

56,000

56,000

PP

VV

VV

VV

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm sjezd PVN I

16\*3,5 Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m sjezd k PVN I - výkopek

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

(16\*3,5\*(4,5/2))

126,000

11,200

137,200

274,400

PVN I - ornice 16\*3,5\*0,2 Mezisoučet na mezideponii a zpět 137,2\*2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9,600 | 165,00 | 1 584,00 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I - ornice na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16\*3\*0,2 |  | 9,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,600 |  |  |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 79,625 | 54,30 | 4 323,64 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | k PVN I ( na mezideponii a zpět) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 79,625 |  | 79,625 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 79,625 |  |  |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 126,000 | 580,00 | 73 080,00 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd k PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (16\*3,5\*(4,5/2)) |  | 126,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,000 |  |  |
| 8 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 56,000 | 92,30 | 5 168,80 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16\*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |
| 9 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 56,000 | 5,79 | 324,24 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16\*3,5 |  | 56,000 |  |  |
| *10* | *M* | *00572100* | *osivo směs travní univerzál* | *kg* | *1,120* | *105,00* | *117,60* |
|  | PP |  | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,120 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 11 256,00 |
| 11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 56,000 | 201,00 | 11 256,00 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16\*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 5 992,00 |
| 12 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 56,000 | 107,00 | 5 992,00 |
|  | PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | 16\*3,5 |  | 56,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 56,000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | vicepracePVNIIs5  **PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE** |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **269 553,52** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **269 553,52**  **0,00** | | Výše daně  **56 606,24**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **326 159,76** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vicepracePVNIIs5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba:**  Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | **PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE** | | | |
| Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 | | |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | | **269 553,52** | **326 159,76** |  |
| **01a** | **PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy** | 44 344,10 | 53 656,36 | **STA** |
| **01b** | **PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy** | 120 602,67 | 145 929,23 | **STA** |
| **01c** | **PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy** | 104 606,75 | 126 574,17 | **STA** |

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **44 344,10** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 44 344,10 |  |  | 21,00% | 9 312,26 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **53 656,36** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **44 344,10** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 39 594,10 |
| 1 - Zemní práce |  | 4 045,86 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 22 646,40 |
| 997 - Přesun sutě |  | 11 803,12 |
| 998 - Přesun hmot |  | 1 098,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 4 750,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 4 750,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**44 344,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 39 594,10

D 1 Zemní práce 4 045,86

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113154112 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | 8,750 | 174,00 | 1 522,50 |
|  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, |  |  |  |  |
|  | PP |  | tloušťky vrstvy 40 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5\*7)/2 |  | 8,750 |  |  |
| 2 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,680 | 580,00 | 974,40 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*2,8\*0,5)/2 |  | 1,680 |  |  |
| *3* | *M* | *58344229* | *štěrkodrť frakce 0/125* | *t* | *3,360* | *461,00* | *1 548,96* |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | podloží pod šachtu č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*2,8\*0,5\*2)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 22 646,40 |
| 4 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3,360 | 6 740,00 | 22 646,40 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění dna šachty Š5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,4\*5,6\*0,5)/2 |  | 3,360 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,360 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11 803,12 |
| 5 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 8,064 | 130,00 | 1 048,32 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72\*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |
| 6 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 8,064 | 1 200,00 | 9 676,80 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | šachta č. 5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,72\*2,4)/2 |  | 8,064 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | VV |  | Součet |  | 8,064 |  |  |
| 7 | K | 99709AGP1\_1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 0,770 | 1 400,00 | 1 078,00 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad |  |  |  |  |
|  | VV |  | živice-komunikace |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,5\*7\*0,04\*2,2)/2 |  | 0,770 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,770 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 098,72 |
| 8 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 1,680 | 654,00 | 1 098,72 |
|  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou |  |  |  |  |
|  | PP |  | nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,36/2 |  | 1,680 |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 750,00 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 750,00 |
| 9 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 0,500 | 9 500,00 | 4 750,00 |
|  | PP |  | Zkoušky zatěžovací |  |  |  |  |

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **120 602,67** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 120 602,67 |  |  | 21,00% | 25 326,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **145 929,23** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE | | |
| Objekt:  **01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy**  Místo: | Datum: | 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **120 602,67** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 120 602,67 |
| 1 - Zemní práce |  | 116 850,74 |
| 2 - Zakládání |  | 3 751,93 |

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN II - šachta č.5 - stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

**Náklady soupisu celkem**

**120 602,67**

120 602,67

D HSV Práce a dodávky HSV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 116 850,74 |
| 1 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 37,500 | 150,00 | 5 625,00 |
|  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes |  |  |  |  |
|  | PP |  | 100 do 500 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30,0\*2,5\*1,0)/2 |  | 37,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,500 |  |  |
| 2 | K | 162751117.R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy | M3 | 37,500 | 1 000,00 | 37 500,00 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4, naložení a uložení na skládku včetně poplatku (skládkovné) dle platné legislativy |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | | 75/2 | | 37,500 | | |
| 3 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 63,878 | 580,00 | 37 049,24 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,9)/2 |  | 33,750 |  |  |
|  | VV |  | zpevnění jílového podloží pod PVN I sterkodrt 0-32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,1)/2 |  | 3,750 |  |  |
|  | VV |  | zásyp po demolici šachty |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,3\*3,5\*2,2)/2 |  | 28,105 |  |  |
|  | VV |  | -(3,14\*0,5\*0,5\*2,2\*2)/2 |  | -1,727 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 63,878 |  |  |
| *4* | *M* | *58344229* | *štěrkodrť frakce 0/125* | *t* | *67,500* | *461,00* | *31 117,50* |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | zpevnění podmáčeného jílového podloží pod PVN I |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,9\*2)/2 |  | 67,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,500 |  |  |
| *5* | *M* | *58380651* | *kámen lomový netříděný žula odval* | *t* | *4,500* | *422,00* | *1 899,00* |
|  | PP |  | kámen lomový netříděný žula odval |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,5\*2)/2 |  | 4,500 |  |  |
| *6* | *M* | *58344171* | *štěrkodrť frakce 0/32* | *t* | *7,500* | *488,00* | *3 660,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (30\*2,5\*0,1\*2)/2 |  | 7,500 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 3 751,93 |
| 7 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 45,000 | 21,90 | 985,50 |
|  | PP |  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | 90/2 |  | 45,000 |  |  |
| *8* | *M* | *69311088* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2* | *m2* | *53,303* | *51,90* | *2 766,43* |

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

VV !90\*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"

VV 106,605/2 53,303

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **104 606,75** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 606,75 |  |  | 21,00% | 21 967,42 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **126 574,17** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **104 606,75** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 606,75 |
| 1 - Zemní práce |  | 90 592,75 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 9 145,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 4 868,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - zrušení šachty č.5 a obnova potrubí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01c - PVN II - šachta č.5 - stavební sjezdy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | | | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **104 606,75** |

D HSV Práce a dodávky HSV

104 606,75

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 45,500 | 91,50 | 4 163,25 |
| Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na  PP dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm  VV PVN II  VV 13\*3,5 45,500  VV Součet 45,500 | | | | | | | |
| 2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 45,500 | 61,20 | 2 784,60 |

D1

Zemní práce

90 592,75

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 79,625 | 150,00 | 11 943,75 |
| Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes  PP 100 do 500 m3  VV sjezd k PVN II  VV (13\*3,5\*(3,5/2)) 79,625  VV Součet 79,625 | | | | | | | |
| 4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 177,450 | 71,10 | 12 616,70 |

45,500

45,500

PP

VV

VV

VV

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm sjezd PVN II

13\*3,5 Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m sjezd k PVN II - výkopek

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

(13\*3,5\*(3,5/2))

79,625

9,100

88,725

177,450

PVN II - ornice 13\*3,5\*0,2

Mezisoučet na mezideponii a zpět

88,725\*2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9,100 | 165,00 | 1 501,50 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II - ornice na mezideponii a zpět |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*3,5\*0,2 |  | 9,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,100 |  |  |
| 6 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 126,000 | 54,30 | 6 841,80 |
|  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, |  |  |  |  |
|  | PP |  | skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | k PVN II ( na mezideponii a zpět) |  |  |  |  |
|  | VV |  | 126,0 |  | 126,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 126,000 |  |  |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 79,625 | 580,00 | 46 182,50 |
|  | PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd k PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | (13\*3,5\*(3,5/2)) |  | 79,625 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 79,625 |  |  |
| 8 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 45,500 | 92,30 | 4 199,65 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | sjezd PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |
| 9 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 45,500 | 5,79 | 263,45 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*3,5 |  | 45,500 |  |  |
| *10* | *M* | *00572100* | *osivo směs travní univerzál* | *kg* | *0,910* | *105,00* | *95,55* |
|  | PP |  | osivo směs travní univerzál |  |  |  |  |
|  | VV |  | 45,5\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,910 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 9 145,50 |
| 11 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 45,500 | 201,00 | 9 145,50 |
|  | PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 4 868,50 |
| 12 | K | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 45,500 | 107,00 | 4 868,50 |
|  | PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PVN II |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13\*3,5 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 45,500 |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | vicepracePVNIs6,6A  **PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE** |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **263 415,66** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **263 415,66**  **0,00** | | Výše daně  **55 317,29**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **318 732,95** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

vicepracePVNIs6,6A

**Stavba:**

**PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 12. 2022

| **Náklady stavby celkem** | | **263 415,66** | **318 732,95** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01a** | **PVN I - šachta č.6 - stavební část** | 70 976,92 | 85 882,07 | **STA** |
| **01b** | **PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy** | 104 878,84 | 126 903,40 | **STA** |
| **04** | **PVN I - šachta č.6A - trubní vedení** | 87 559,90 | 105 947,48 | **STA** |

Kód

Popis

Typ

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **70 976,92** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 70 976,92 |  |  | 21,00% | 14 905,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **85 882,07** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **70 976,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 70 976,92 |
| 2 - Zakládání |  | 23 697,97 |
| 8 - Trubní vedení |  | 40 134,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 7 144,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN I - šachta č.6 - stavební část

Místo:

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **70 976,92** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 23 697,97 |
| 1 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,638 | 3 700,00 | 2 360,60 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25\*2\*0,15)/2 |  | 0,638 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,638 |  |  |
| 2 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 0,938 | 566,00 | 530,91 |
|  | PP |  | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((4,25+2)\*2\*0,15)/2 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,938 |  |  |
| 3 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 0,938 | 137,00 | 128,51 |
|  | PP |  | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,875/2 |  | 0,938 |  |  |
| 4 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,077 | 73 600,00 | 5 667,20 |
|  | PP |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25\*2\*2\*7,9/1000\*1,15)/2 |  | 0,077 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,077 |  |  |
| 5 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0,300 | 3 670,00 | 1 101,00 |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | betonový základ pod ztracené bednění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*0,4\*0,25\*3)/2 |  | 0,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,300 |  |  |
| 6 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 1,500 | 305,00 | 457,50 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*0,25\*2\*3)/2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 7 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 1,500 | 59,50 | 89,25 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,0/2 |  | 1,500 |  |  |
| 8 | K | 279113144 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 5,100 | 1 790,00 | 9 129,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*1,7\*3)/2 |  | 5,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,100 |  |  |
| 9 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,058 | 73 000,00 | 4 234,00 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže |  |  |  |  |
|  | PP |  | jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6\*2\*2\*3\*0,89/1000\*1,15)/2 |  | 0,037 |  |  |
|  | VV |  | (2/0,5\*2\*1,7\*3\*0,89/1000\*1,15)/2 |  | 0,021 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,058 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 40 134,00 |
| 10 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 902,00 | 1 804,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| *11* | *M* | *R02* | *Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC* | *kus* | *2,000* | *14 000,00* | *28 000,00* |
|  | PP |  | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 12 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1,000 | 909,00 | 909,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K | 899304111 | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti | kus | 1,000 | 581,00 | 581,00 |
|  | PP |  | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *14* | *M* | *59224434* | *deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm* | *kus* | *1,000* | *7 110,00* | *7 110,00* |
|  | PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *15* | *M* | *28661728* | *poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125* | *kus* | *1,000* | *1 730,00* | *1 730,00* |

PP poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125

VV 2/2 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 144,95 |
| 16 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 10,925 | 654,00 | 7 144,95 |
|  | PP  VV |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m 21,85/2 |  | 10,925 |  |  |

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **104 878,84** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 878,84 |  |  | 21,00% | 22 024,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **126 903,40** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **104 878,84** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 878,84 |
| 1 - Zemní práce |  | 29 860,42 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 55 446,14 |
| 997 - Přesun sutě |  | 19 572,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN I - šachta č.6 - stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | | | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **104 878,84** |

D HSV Práce a dodávky HSV

104 878,84

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,988 | 486,00 | 8 742,17 |
| Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve  PP vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  VV (7,3\*3,5\*1,7)/2 21,718  VV -((3,14\*0,6\*0,6\*3,3)\*2)/2 -3,730  VV Součet 17,988 | | | | | | | |
| *2* | *M* | *58937912* | *suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III)* | *m3* | *17,987* | *1 050,00* | *18 886,35* |

D1

Zemní práce

29 860,42

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP  VV  VV | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) 35,974/2  Součet | | 17,987  17,987 | | | |
| 3 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10,000 | 92,30 | 923,00 |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *M* | *10364101* | *zemina pro terénní úpravy - ornice* | *t* | *2,000* | *615,00* | *1 230,00* |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20,0\*0,2)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 5 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 10,000 | 5,79 | 57,90 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20,0/2 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| *6* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *KG* | *0,200* | *105,00* | *21,00* |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20\*0,02)/2 |  | 0,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,200 |  |  |

20,0/2

10,000

VV Součet 10,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 55 446,14 |
| 7 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 4,531 | 6 740,00 | 30 538,94 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75\*3\*0,25)/2 |  | 2,531 |  |  |
|  | VV |  | (4\*2\*0,5)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,531 |  |  |
| 8 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 9,750 | 2 400,00 | 23 400,00 |
|  | PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((6,75+3)\*2)/2 |  | 9,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,750 |  |  |
| 9 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z^betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 1,600 | 942,00 | 1 507,20 |
|  | PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stávajícího nefunkčního pilířku rozvaděče |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*1\*1,6)/2 |  | 1,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 19 572,28 |
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 14,716 | 130,00 | 1 913,08 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((9,063+3,2)\*2,4)/2 |  | 14,716 |  |  |
| 11 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 14,716 | 1 200,00 | 17 659,20 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad

VV 29,431/2 14,716

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

|  |  |
| --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **87 559,90** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 87 559,90 |  |  | 21,00% | 18 387,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **105 947,48** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **87 559,90** |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 938,90 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 1 462,50 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 476,40 |
| M - Práce a dodávky M |  | 85 621,00 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 85 621,00 |

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| 14 | K | 767991912 | Ostatní opravy řezání plamenem | m | 12,000 | 39,70 | 476,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9,750

D 767

Konstrukce zámečnické

476,40

12,000

12,000

PP

VV

VV

VV

Ostatní opravy řezání plamenem řezání plechu ve stěně šachty Š6a , Š6 24/2

Součet

DM

Práce a dodávky M

85 621,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **87 559,90** |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 938,90 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 1 462,50 |
| 13 | K | 711-R05 | Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem | | m | 9,750 | 150,00 | 1 462,50 |

Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: obsahem položky je provedení prací včetně dodávky materiálu* 19,5/2

PP

P

VV

D 23-M Montáže potrubí 85 621,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 230032038 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 | kus | 1,000 | 621,00 | 621,00 |
|  | PP  VV |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *16* | *M* | *230SPCM 3* | *Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500* | *kus* | *1,000* | *65 000,00* | *65 000,00* |
|  | PP  P  VV |  | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: v šachtě Š6a*  2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 12 | K | R02 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | PP  VV |  | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , 2/2 |  | 1,000 |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

|  |  |
| --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | vicepracePVNIIs6,6A  **PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE** |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: 6. 12. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |
| Projektant: | IČ:  DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **263 415,66** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **263 415,66**  **0,00** | | Výše daně  **55 317,29**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **318 732,95** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

vicepracePVNIIs6,6A

**Stavba:**

**PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 12. 2022

| **Náklady stavby celkem** | |  | **263 415,66** | **318 732,95** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01a** | **PVN II - šachta č.6 -** | **stavební část** | 70 976,92 | 85 882,07 | **STA** |
| **01b** | **PVN II - šachta č.6 -** | **stavební úpravy** | 104 878,84 | 126 903,40 | **STA** |
| **04** | **PVN II - šachta č.6A** | **- trubní vedení** | 87 559,90 | 105 947,48 | **STA** |

Kód

Popis

Typ

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **70 976,92** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 70 976,92 |  |  | 21,00% | 14 905,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **85 882,07** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **70 976,92** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 70 976,92 |
| 2 - Zakládání |  | 23 697,97 |
| 8 - Trubní vedení |  | 40 134,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 7 144,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01a - PVN II - šachta č.6 - stavební část

Místo:

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **70 976,92** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 70 976,92 |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 23 697,97 |
| 1 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,638 | 3 700,00 | 2 360,60 |
|  | PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25\*2\*0,15)/2 |  | 0,638 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,638 |  |  |
| 2 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 0,938 | 566,00 | 530,91 |
|  | PP |  | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((4,25+2)\*2\*0,15)/2 |  | 0,938 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,938 |  |  |
| 3 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 0,938 | 137,00 | 128,51 |
|  | PP |  | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,875/2 |  | 0,938 |  |  |
| 4 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,077 | 73 600,00 | 5 667,20 |
|  | PP |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,25\*2\*2\*7,9/1000\*1,15)/2 |  | 0,077 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,077 |  |  |
| 5 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 0,300 | 3 670,00 | 1 101,00 |
|  | PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 |  |  |  |  |
|  | VV |  | betonový základ pod ztracené bednění |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*0,4\*0,25\*3)/2 |  | 0,300 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,300 |  |  |
| 6 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 1,500 | 305,00 | 457,50 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*0,25\*2\*3)/2 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,500 |  |  |
| 7 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 1,500 | 59,50 | 89,25 |
|  | PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,0/2 |  | 1,500 |  |  |
| 8 | K | 279113144 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 5,100 | 1 790,00 | 9 129,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | PP |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*1,7\*3)/2 |  | 5,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,100 |  |  |
| 9 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,058 | 73 000,00 | 4 234,00 |
|  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže |  |  |  |  |
|  | PP |  | jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6\*2\*2\*3\*0,89/1000\*1,15)/2 |  | 0,037 |  |  |
|  | VV |  | (2/0,5\*2\*1,7\*3\*0,89/1000\*1,15)/2 |  | 0,021 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,058 |  |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 40 134,00 |
| 10 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 2,000 | 902,00 | 1 804,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| *11* | *M* | *R02* | *Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC* | *kus* | *2,000* | *14 000,00* | *28 000,00* |
|  | PP |  | Šachtová skruž TZS-Q 150/100 SKC |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4/2 |  | 2,000 |  |  |
| 12 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 1,000 | 909,00 | 909,00 |
|  | PP |  | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 13 | K | 899304111 | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti | kus | 1,000 | 581,00 | 581,00 |
|  | PP |  | Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *14* | *M* | *59224434* | *deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm* | *kus* | *1,000* | *7 110,00* | *7 110,00* |
|  | PP |  | deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *15* | *M* | *28661728* | *poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125* | *kus* | *1,000* | *1 730,00* | *1 730,00* |

PP poklop šachtový betonový DN 425 pro třídu zatížení B125

VV 2/2 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 144,95 |
| 16 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 10,925 | 654,00 | 7 144,95 |
|  | PP  VV |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m 21,85/2 |  | 10,925 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **104 878,84** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 104 878,84 |  |  | 21,00% | 22 024,56 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **126 903,40** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **104 878,84** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 104 878,84 |
| 1 - Zemní práce |  | 29 860,42 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 55 446,14 |
| 997 - Přesun sutě |  | 19 572,28 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

01b - PVN II - šachta č.6 - stavební úpravy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | | | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **104 878,84** |

D HSV Práce a dodávky HSV

104 878,84

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17,988 | 486,00 | 8 742,17 |
| Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve  PP vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  VV (7,3\*3,5\*1,7)/2 21,718  VV -((3,14\*0,6\*0,6\*3,3)\*2)/2 -3,730  VV Součet 17,988 | | | | | | | |
| *2* | *M* | *58937912* | *suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III)* | *m3* | *17,987* | *1 050,00* | *18 886,35* |

D1

Zemní práce

29 860,42

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP  VV  VV | suspenze cementopopílková stavební CPS III (Kaps III) 35,974/2  Součet | | 17,987  17,987 | | | |
| 3 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 10,000 | 92,30 | 923,00 |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *M* | *10364101* | *zemina pro terénní úpravy - ornice* | *t* | *2,000* | *615,00* | *1 230,00* |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20,0\*0,2)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 5 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 10,000 | 5,79 | 57,90 |
|  | PP |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 20,0/2 |  | 10,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |
| *6* | *M* | *00572100* | *osivo jetelotráva intenzivní víceletá* | *KG* | *0,200* | *105,00* | *21,00* |
|  | PP |  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá |  |  |  |  |
|  | VV |  | (20\*0,02)/2 |  | 0,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,200 |  |  |

20,0/2

10,000

VV Součet 10,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 55 446,14 |
| 7 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 4,531 | 6 740,00 | 30 538,94 |
|  | PP |  | Bourání základů z betonu železového |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | (6,75\*3\*0,25)/2 |  | 2,531 |  |  |
|  | VV |  | (4\*2\*0,5)/2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,531 |  |  |
| 8 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 9,750 | 2 400,00 | 23 400,00 |
|  | PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stěny šachty Š6 z důvodu změny provedení |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((6,75+3)\*2)/2 |  | 9,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,750 |  |  |
| 9 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z^betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 1,600 | 942,00 | 1 507,20 |
|  | PP |  | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % |  |  |  |  |
|  | VV |  | odstranění stávajícího nefunkčního pilířku rozvaděče |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2\*1\*1,6)/2 |  | 1,600 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 19 572,28 |
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 14,716 | 130,00 | 1 913,08 |
|  | PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((9,063+3,2)\*2,4)/2 |  | 14,716 |  |  |
| 11 | K | 99709AGP1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad | t | 14,716 | 1 200,00 | 17 659,20 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením, včetně poplatku za skládku - stavební směsný odpad

VV 29,431/2 14,716

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **87 559,90** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 87 559,90 |  |  | 21,00% | 18 387,58 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **105 947,48** |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Zhotovitel: | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 12. 2022 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady stavby celkem** |  | **87 559,90** |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 938,90 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 1 462,50 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 476,40 |
| M - Práce a dodávky M |  | 85 621,00 |
| 23-M - Montáže potrubí |  | 85 621,00 |

Datum: 6. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| 14 | K | 767991912 | Ostatní opravy řezání plamenem | m | 12,000 | 39,70 | 476,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9,750

D 767

Konstrukce zámečnické

476,40

12,000

12,000

PP

VV

VV

VV

Ostatní opravy řezání plamenem řezání plechu ve stěně šachty Š6a , Š6 24/2

Součet

DM

Práce a dodávky M

85 621,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - VÍCEPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  |  | **87 559,90** |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 938,90 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 1 462,50 |
| 13 | K | 711-R05 | Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem | | m | 9,750 | 150,00 | 1 462,50 |

Utěsnění řezu v ocelové stěně pružným tmělem

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: obsahem položky je provedení prací včetně dodávky materiálu* 19,5/2

PP

P

VV

D 23-M Montáže potrubí 85 621,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 230032038 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 | kus | 1,000 | 621,00 | 621,00 |
|  | PP  VV |  | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 2/2 |  | 1,000 |  |  |
| *16* | *M* | *230SPCM 3* | *Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500* | *kus* | *1,000* | *65 000,00* | *65 000,00* |
|  | PP  P  VV |  | Mezipřírubová sada typ USIF-W PN 10 DN 500 *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: v šachtě Š6a*  2/2 |  | 1,000 |  |  |
| 12 | K | R02 | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | PP  VV |  | Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350, typ S33.2 , 2/2 |  | 1,000 |  |  |

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: dodmeneprace1

**Stavba: PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MÉNĚPRÁCE** |  |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant:  Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ:  DIČ: | 25002279  CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **-54 570,24** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **-54 570,24**  **0,00** | | Výše daně **-11 459,75**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **-66 029,99** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

dodmeneprace1

Kód:

**Stavba:**

**PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -**

**MÉNĚPRÁCE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů** | | **-54 570,24** | **-66 029,99** |
| **01** | **PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE** | -21 643,04 | -26 188,08 |
| **03** | **PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE** | -4 927,20 | -5 961,91 |
| **04** | **PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE** | -28 000,00 | -33 880,00 |

Datum: 23. 11. 2022

Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE  Objekt:  **01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE** |  |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant:  Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ:  DIČ: | 25002279  CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

**Cena bez DPH -21 643,04**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -21 643,04 |  |  | 21,00% | -4 545,04 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-26 188,08** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**-21 643,04**

-8 991,32

-12 651,72

Náklady ze soupisu prací

4 - Vodorovné konstrukce

767 - Konstrukce zámečnické

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**01 - PVN I - šachta č.6 - stavební část - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-21 643,04** |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -8 991,32 |
| 4 | K | 411321616.R01 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | -0,896 | 7 000,00 | -6 272,00 |

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostřed

| 5 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | -3,600 | 164,00 | -590,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

-0,896

-0,896

VV

VV

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební* -0,896

Součet

| 6 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | -3,600 | 49,70 | -178,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

-3,600

-3,600

Online PSC

VV

VV

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313>*

-3,6

Součet

Online PSC

VV

VV

PP

411362021

Online PSC

VV

VV

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314>*

-3,6

Součet

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021>*

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: KARI síť, 8/100/100 jakost oceli B500A* -0,065

Součet

-3,600

-3,600

-0,065

30 000,00

-1 950,00

-0,065

-0,065

D 767 Konstrukce zámečnické -12 651,72

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | -7,780 | 273,00 | -2 123,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -172,800 | 30,10 | -5 201,28 |
| Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes  PP 100 do 250 kg  Online PSC *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116>*  VV -172,8 -172,800  VV Součet -172,800 | | | | | | | |
| *21* | *M* | *13611220* | *plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule* | *T* | *-0,199* | *25 500,00* | *-5 074,50* |
| PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule  VV -0,199 -0,199  VV Součet -0,199 | | | | | | | |
| 24 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,210 | 1 200,00 | -252,00 |

-7,780

-7,780

Ostatní opravy svařováním *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767991911>* -7,78

Součet

PP

Online PSC

VV

VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

Online PSC *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101>*

VV -0,21 -0,210

VV Součet -0,210

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa -

MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant:  Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ:  DIČ: | 25002279  CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

**Cena bez DPH -4 927,20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -4 927,20 |  |  | 21,00% | -1 034,71 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-5 961,91** |

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

**03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**-4 927,20**

-4 927,20

Náklady ze soupisu prací

767 - Konstrukce zámečnické

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**03 - PVN I - šachta č.6A - stavební část - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4 927,20

D 767

6 K 767995115

PP

Online PSC

VV

VV

Konstrukce zámečnické

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115>*

-76,8

Součet

-4 927,20

KG

-76,800

33,50

-2 572,80

-76,800

-76,800

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7* | *M* | *13611220* | *plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule* | *T* | *-0,088* | *25 500,00* | *-2 244,00* |
| PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule  VV -0,088 -0,088  VV Součet -0,088 | | | | | | | |
| 10 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,092 | 1 200,00 | -110,40 |

PP

Online PSC

VV

VV

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m *<https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101>*

-0,092 Součet

-0,092

-0,092

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE  Objekt:  **04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE** |  |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant:  Bohemia Arch spol. s r.o. | IČ:  DIČ: | 25002279  CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

**Cena bez DPH -28 000,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -28 000,00 |  |  | 21,00% | -5 880,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-33 880,00** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 - Trubní vedení

-28 000,00

-28 000,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

PVN I - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

**04 - PVN I - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: | Bohemia Arch spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-28 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9* | *M* | *891SPCM 1* | *Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní p* | *KUS* | *-1,000* | *28 000,00* | *-28 000,00* |

D 8 Trubní vedení -28 000,00

PP

P

VV

VV

Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní převodovka ovládaná skrz uzavřený strop,provedení dle EN 1092-1, tvar přítuby typ B *Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: detailní popis viz výkres D2-03*

-1,0

Součet

-1,000

-1,000

REKAPITULACE STAVBY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód:  **Stavba:** | dodmeneprace2  **PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE** |  |
| KSO:  Místo: | CC-CZ:  Datum: | 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | IČ:  DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:  DIČ: |  |
| Projektant:  Bohemia Arch | IČ:  spol. s r.o. DIČ: | 25002279  CZ25002279 |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** | | | | **-327 467,65** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% | Základ daně  **-327 467,65**  **0,00** | | Výše daně  **-68 768,21**  **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** | **-396 235,86** |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | dodmeneprace2 |
| **Stavba:** | **PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE** |
| Místo: | Datum: 23. 11. 2022 |
| Zadavatel: | Projektant: Bohemia Arch spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |
| Kód | Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady stavby celkem** | | **-327 467,65** | **-396 235,86** |  |
| **01** | **PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE** | -294 801,57 | -356 709,90 | **STA** |
| **03** | **PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE** | -4 666,08 | -5 645,96 | **STA** |
| **04** | **PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE** | -28 000,00 | -33 880,00 | **STA** |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25002279

DIČ: CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **-294 801,57** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -294 801,57 |  |  | 21,00% | -61 908,33 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-356 709,90** |

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**-294 801,57**

-18 189,90

-9 788,43

-98 875,87

-139 845,97

-18 306,00

-9 795,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

**01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

1. - Svislé a kompletní konstrukce
2. - Vodorovné konstrukce

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-294 801,57**

| 4 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl | M3 | -1,214 | 4 600,00 | -5 584,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -18 189,90

PP

P

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební* -1,214

Součet

| 5 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | M2 | -9,500 | 983,00 | -9 338,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo  PP železového ploch rovinných zřízení  VV -9,5 -9,500  VV Součet -9,500 | | | | | | | |
| 6 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | -0,110 | 29 700,00 | -3 267,00 |

-1,214

-1,214

VV

VV

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV -0,110

VV Součet

-0,110

-0,110

| 7 | K | 411321616.R01 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | -0,975 | 7 000,00 | -6 825,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D 4 Vodorovné konstrukce -9 788,43

PP

P

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 se zvýšenými nároky na prostřed

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: beton C30/37 xc4, xf3 vodostavební* -0,975

Součet

| 8 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | -3,900 | 164,00 | -639,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,9 |  | -3,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,900 |  |  |

-0,975

-0,975

VV

VV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

01 - PVN II - šachta č.6 - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -98 875,87 |
| 29 | K | 767861010 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva | KUS | -3,000 | 6 000,00 | -18 000,00 |
|  | PP |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do zdiva |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,0 |  | -3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |
| *30* | *M* | *767SPCM 3* | *Kompozitní žebřík dl.4,15 m, včetně dílenské dokumentace prvku* | *KUS* | *-3,000* | *15 000,00* | *-45 000,00* |
|  | PP |  | Kompozitní žebřík dl.4,15 m, včetně dílenské dokumentace prvku |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: kotvení je oceněno samostatně , výkres D1-02* |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,0 |  | -3,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,000 |  |  |
| 31 | K | 767991911 | Ostatní opravy svařováním | M | -10,450 | 273,00 | -2 852,85 |
|  | PP |  | Ostatní opravy svařováním |  |  |  |  |
|  | VV |  | -10,45 |  | -10,450 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -10,450 |  |  |
| 33 | K | 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | KG | -17,200 | 93,50 | -1 608,20 |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg |  |  |  |  |
|  | VV |  | -17,2 |  | -17,200 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -17,200 |  |  |
| *34* | *M* | *767SPCM1* | *Výroba a dodávka výsuvného madla, včetně všech povrchových úprav , včetně dílenské dokumentace prvku - ocel 11353.1, žárové zinkování 55 µm* | *KUS* | *-2,000* | *10 000,00* | *-20 000,00* |

-0,071

-0,071

VV

VV

PP

Výroba a dodávka výsuvného madla, včetně všech povrchových úprav , včetně dílenské dokumentace prvku - ocel 11353.1, žárové zinkování 55 µm

| 9 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | -3,900 | 49,70 | -193,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění |  |  |  |  |
|  | VV |  | -3,9 |  | -3,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -3,900 |  |  |
| 10 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | -0,071 | 30 000,00 | -2 130,00 |

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ

Kód

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: KARI síť, 8/100/100 jakost oceli B500A* -0,071

Součet

| 35 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -187,200 | 30,10 | -5 634,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-2,000

Součet

-2,000

VV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP  VV  VV | | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg -187,2  Součet | | -187,200  -187,200 | | |
| *36* | *M* | *13611220* | *plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule* | *T* | *-0,215* | *25 500,00* | *-5 482,50* |
|  | PP |  | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,215 |  | -0,215 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,215 |  |  |
| 39 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,248 | 1 200,00 | -297,60 |

-2,0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,248 |  | -0,248 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,248 |  |  |
|  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | -139 845,97 |
| 42 | K | 789224132 | Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21 | M2 | -100,250 | 227,00 | -22 756,75 |
|  | PP |  | Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 21 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -100,25 |  | -100,250 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -100,250 |  |  |
| *43* | *M* | *42118101* | *materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)* | *T* | *-5,013* | *14 100,00* | *-70 683,30* |
|  | PP |  | materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) |  |  |  |  |
|  | VV |  | -5,013 |  | -5,013 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,013 |  |  |
| 44 | K | 789324211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm | M2 | -103,400 | 90,70 | -9 378,38 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -103,4 |  | -103,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -103,400 |  |  |
| *45* | *M* | *24629066* | *hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL3020* | *KG* | *-15,510* | *211,00* | *-3 272,61* |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na ocelové konstrukce RAL3020 |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní* |  |  |  |  |
|  | VV |  | -15,51 |  | -15,510 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -15,510 |  |  |
| 46 | K | 789324216 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm | M2 | -206,800 | 85,50 | -17 681,40 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -206,8 |  | -206,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -206,800 |  |  |
| *47* | *M* | *24629073* | *hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce* | *KG* | *-15,510* | *135,00* | *-2 093,85* |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová základní plněná železitou slídou na ocelové konstrukce |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní* |  |  |  |  |
|  | VV |  | -15,51 |  | -15,510 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -15,510 |  |  |
| 48 | K | 789324221 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm | M2 | -103,400 | 93,00 | -9 616,20 |
|  | PP |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -103,4 |  | -103,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -103,400 |  |  |
| *49* | *M* | *24629095* | *hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020* | *KG* | *-20,680* | *211,00* | *-4 363,48* |
|  | PP |  | hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 3020 |  |  |  |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: Odstín RAL bude upřesněn objednatelem při realizaci. Uvedené RAL je pouze informativní* |  |  |  |  |
|  | VV |  | -20,68 |  | -20,680 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -20,680 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -18 306,00 |
| 13 | K | 953171021 | Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg | KUS | -1,000 | 226,00 | -226,00 |
|  | PP |  | Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | VV |  | -1,0 |  | -1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
| *14* | *M* | *953SPCM 1* | *Kompozitní poklop s větráním, zámkem a pryžovým těsnění a rámem velikost 1000x1300 mm, zatížení B125* | *KUS* | *-1,000* | *5 500,00* | *-5 500,00* |
|  | PP |  | Kompozitní poklop s větráním, zámkem a pryžovým těsnění a rámem velikost 1000x1300 mm, zatížení B125 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,0 |  | -1,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |
| 15 | K | 953961115 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm | KUS | -34,000 | 171,00 | -5 814,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -34 |  | -34,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -34,000 |  |  |
| 16 | K | 953965141 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm | KUS | -34,000 | 199,00 | -6 766,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | -34 |  | -34,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -34,000 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -9 795,40 |
| 20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | T | -5,013 | 754,00 | -3 779,80 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV  VV | | | -5,013 Součet | | -5,013  -5,013 | | |
| 21 | K | 997013501.R02 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku - jiny stavební a demoliční odbad, kategorie N , dle platné legislativy | T | -5,013 | 1 200,00 | -6 015,60 |
|  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením , včetně poplatku za skládku - jiny stavební a demoliční odbad, kategorie N , dle |  |  |  |  |
|  | PP |  | platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | -5,013 |  | -5,013 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -5,013 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25002279

DIČ: CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **-4 666,08** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -4 666,08 |  |  | 21,00% | -979,88 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-5 645,96** |

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**-4 666,08**

-4 666,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

03 - PVN II - šachta č.6A - stavební práce - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

**Náklady soupisu celkem**

**-4 666,08**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -4 666,08 |
| 32 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | -76,800 | 30,10 | -2 311,68 |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg |  |  |  |  |
|  | VV |  | -76,8 |  | -76,800 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -76,800 |  |  |
| *33* | *M* | *13611220* | *plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule* | *T* | *-0,088* | *25 500,00* | *-2 244,00* |
|  | PP |  | plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,088 |  | -0,088 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,088 |  |  |
| 36 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | -0,092 | 1 200,00 | -110,40 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,092 |  | -0,092 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | -0,092 |  |  |

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25002279

DIČ: CZ25002279

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **-28 000,00** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -28 000,00 |  |  | 21,00% | -5 880,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-33 880,00** |

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**-28 000,00**

-28 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVN II - Opravy v šachtách č.6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - I.etapa - MÉNĚPRÁCE Objekt:

04 - PVN II - šachta č.6A - trubní vedení - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 23. 11. 2022

Bohemia Arch spol. s Projektant:

r.o.

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní převodovka ovládaná skrz uzavřený strop, provedení dle EN 1092-1 .tvar přítuby typ B

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: Detailní řešení a popis viz výkres D2-03*

-1,0

Součet

VV

VV

-1,000

-1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | |  |  |  | **-28 000,00** |
|  | D | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | -28 000,00 |
| *10* | *M* | *891SPCM 1* | | *Šoupátko s přírubami třmenové DN 500 PN 10 kovotěsnící se stoupajícím korozivzdorným vřetenem L=350 typ S33.2 , dálkové ovládání přez ruční převodovku, čelní p* | *KUS* | *-1,000* | *28 000,00* | *-28 000,00* |

PP