DODATEK č. 1

ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. OPA/K/61/2022

**Smluvní strany**

# 1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

ve věcech technických: XXX, vedoucím Oddělení zdravotnické techniky

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Číslo účtu: XXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

dále jen *„kupující“*

**a**

# 2. GETINGE Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

zastoupen

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Lacina, MBA, Sinem Sacarcelik, jednatelé

IČO: 03053601

DIČ: CZ03053601

bankovní spojení: Commerzbank AG Praha

číslo účtu: XXX

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 226781

# dále jen *„prodávající“*

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je oprava písařské chyby obsažené v Kupní smlouvě v Příloze č. 1 Specifikace předmětu smlouvy, uzavřené dne 13. 10. 2022, kdy v rozporu s úmyslem stran byl u položek Mobilní operační stůl pro zákrokový sál – konfigurace 1 a Mobilní operační stůl pro zákrokový sál – konfigurace 2 uveden nesprávný počet kusů v počtu 2, namísto správného počtu kusů v počtu 1.

Za účelem odstranění jakýchkoliv možných pochybností co do stanovení rozsahu dodávky dle této Kupní smlouvy uzavírají strany tento dodatek Kupní smlouvy.

**Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy**

Ruší se text v Příloze č. 1 Specifikace předmětu smlouvy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mobilní operační stůl pro zákrokový sál - konfigurace 1** |  |  |
| **MAQUET MEERA** - základ operačního stolu bez podložky hlavy, podložka dol.komčetiny a horního zádového dílu, polstrování SFC tl. 8 cm. Všechny klouby a kovové části desky jsou kryté - bezpečnost elektrochirurgie.Stůl je plně elektrohydraulický s ovládacím panelem na bočním krytu základny, možnost připojení 2 kabel. ovladačů současně, možnost IR bezkabelového ovladače a nástěnného ovl. panelu, s vysokokapacitními bateriemi. Rozsah dálkově ovládaných pohybů: výška zdvihu od 600 do 1050 mm, Trend./reverzní Trend. 25°/35°, boční náklon 20° oboustraně, kombinace Trend/boční náklon 25°/20°, zádová sekce +70°/-40° podložky dol.končetin +80°/-90°, (možnost záměny hlava-nohy). Doplňkové pozice: flex 40° (můstek) a polosed (plážové lehátko) Povolená zatížitelnost oper. stolu 454 kg u reverzní pozice 250 kg. | 2 | 710001B0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mobilní operační stůl pro zákrokový sál - konfigurace 2** |  |  |
| **MAQUET MEERA** - základ operačního stolu bez podložky hlavy, podložka dol.končetiny a horního zádového dílu, polstrování SFC tl. 8 cm. Všechny klouby a kovové části desky jsou kryté - bezpečnost elektrochirurgie.Stůl je plně elektrohydraulický s ovládacím panelem na bočním krytu základny, možnost připojení 2 kabel. ovladačů současně, možnost IR bezkabelového ovladače a nástěnného ovl. panelu, s vysokokapacitními bateriemi. Rozsah dálkově ovládaných pohybů: výška zdvihu od 600 do 1050 mm, Trend./reverzní Trend. 25°/35°, boční náklon 20° oboustraně, kombinace Trend/boční náklon 25°/20°, zádová sekce +70°/-40° podložky dol.končetin +80°/-90°, (možnost záměny hlava-nohy). Doplňkové pozice: flex 40° (můstek) a polosed (plážové lehátko) Povolená zatížitelnost oper. stolu 454 kg u reverzní pozice 250 kg. | 2 | 710001B0 |

a tento se v plném rozsahu nahrazuje novým textem ve znění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mobilní operační stůl pro zákrokový sál - konfigurace 1** |  |  |
| **MAQUET MEERA** - základ operačního stolu bez podložky hlavy, podložka dol.komčetiny a horního zádového dílu, polstrování SFC tl. 8 cm. Všechny klouby a kovové části desky jsou kryté - bezpečnost elektrochirurgie.Stůl je plně elektrohydraulický s ovládacím panelem na bočním krytu základny, možnost připojení 2 kabel. ovladačů současně, možnost IR bezkabelového ovladače a nástěnného ovl. panelu, s vysokokapacitními bateriemi. Rozsah dálkově ovládaných pohybů: výška zdvihu od 600 do 1050 mm, Trend./reverzní Trend. 25°/35°, boční náklon 20° oboustraně, kombinace Trend/boční náklon 25°/20°, zádová sekce +70°/-40° podložky dol.končetin +80°/-90°, (možnost záměny hlava-nohy). Doplňkové pozice: flex 40° (můstek) a polosed (plážové lehátko) Povolená zatížitelnost oper. stolu 454 kg u reverzní pozice 250 kg. | 1 | 710001B0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mobilní operační stůl pro zákrokový sál - konfigurace 2** |  |  |
| **MAQUET MEERA** - základ operačního stolu bez podložky hlavy, podložka dol.končetiny a horního zádového dílu, polstrování SFC tl. 8 cm. Všechny klouby a kovové části desky jsou kryté - bezpečnost elektrochirurgie.Stůl je plně elektrohydraulický s ovládacím panelem na bočním krytu základny, možnost připojení 2 kabel. ovladačů současně, možnost IR bezkabelového ovladače a nástěnného ovl. panelu, s vysokokapacitními bateriemi. Rozsah dálkově ovládaných pohybů: výška zdvihu od 600 do 1050 mm, Trend./reverzní Trend. 25°/35°, boční náklon 20° oboustraně, kombinace Trend/boční náklon 25°/20°, zádová sekce +70°/-40° podložky dol.končetin +80°/-90°, (možnost záměny hlava-nohy). Doplňkové pozice: flex 40° (můstek) a polosed (plážové lehátko) Povolená zatížitelnost oper. stolu 454 kg u reverzní pozice 250 kg. | 1 | 710001B0 |

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Ostatní ujednání kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí kupní smlouvy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Opavě 3.1.2023 V Praze 29.12.2022

……………………………………………… …………………………………………………..

Za kupujícího Za prodávajícího

 Ing. Karel Siebert, MBA Mgr. Jiří Lacina, MBA

 Ředitel jednatel

 2.1.2023 …………………………………………………..

 Za prodávajícího

 Sinem Sacarcelik

 jednatelka