Slušovice dne 19. března 2021

Spisový znak: MUS-253/2021- SU/Hyn

Číslo jednací: 1/2021

Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana

**SDĚLENÍ**

**K ZÁMĚRU ODSTRANIT STAVBU**

**Malíček Miroslav, nar xx 1956, xx Trnava u Zlína**

v zastoupení **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČO 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín**

(dále jen "vlastník stavby") dne 1.3.2021 ohlásil záměr odstranit stavbu:

**,,hospodářské stavení-budova bez č. popisného“**

(dále jen ,,stavba“) na pozemku **parc.č. st. 12***–zastavěná plocha a nádvoří* v k.ú. **Podkopná Lhota.**

 Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 128 stavebního zákona záměr odstranit stavbu a shledal, že stavba k odstranění nevyžaduje povolení podle § 128 odst.2 a 6 stavebního zákona, takže ji

**l z e   o d s t r a n i t.**

**Popis odstraňované stavby:**

Předmětný objekt je stavba zbudovaná ve dvou velmi časové vzdálených obdobích, Skládá se
ze tří podlaží. Dolní část, uváděná jako 1. podlaží, se dále skládá ze starší východní části,
kterou tvoří ,,klenutý prostor (sklep)" o půdorysu 2000 x 3590 mm (š x dl.), zasahující až 2000 mm pod silnicí III/4893 a novější západní části, nazývanou „předsíň“ o půdorysu výrazně nepravidelného čtyřúhelníku, 3960 x (2815 - 3355) mm. Nepravidelnost předsíně je dána rozdílnými osami novější části budovy a klenutého prostoru. Uvnitř nepravidelná předsíň byla při svém zbudování doplněna směrem k silnici tak, aby vytvořila poměrně přesný obdélník o vnějších rozměrech 4660 x 5710 mm a aby nad 1.podlažím mohlo být zbudováno 2. podlaží o přibližně stejných rozměrech 3 podlaží je
stejného půdorysného rozměru jako 2. a tvoří nevyužité podkroví bez stálého přístupu.
Strop nad 1. podlažím tvoří ve staré části klenba z lomového kamene tloušťky odhadem 550
až 600 mm (stěny odhadem obdobné šířky). Přesypávku klenby tvoří nestmelené kamenivo,
prostory mezi starým klenutým prostorem a novějším zdivem 1. podlaží zůstaly prázdné. V
části novější (předsíň) je strop keramický z nosníků POT a vložek MIAKO. Strop nad 2.
podlažím je stejného systému.

Objekty neobsahují azbestové výrobky.

Technické nebo výrobní zařízení stavby je bez jakýchkoliv zařízení.

**Technologický postup demoličních prací objektu:**

1. Demolici výše uvedené stavby bude provedena v rámci realizace stavby s názvem ,, Silnice III/4893: Podkopná Lhota, opěrná zeď“. Stavebník bude provádět bourací práce v souladu s vypracovanou dokumentací bouracích prací.

**2.** Prostor stavby bude označen tabulkami ,,Nepovolaným vstup zakázán“.

**3.** Objekt nebude napojen na žádné inženýrské sítě.

**4.** Výška / hloubka / výměra terénní úpravy včetně u vedení odtokových poměrů: terénní úpravy budou součástí úpravy silnice III/4893.

**Poučení:**

Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Se stavební sutí a odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o tom budou předloženy k žádosti o potvrzení neexistence výše uvedené stavby.

 Otisk úředního razítka

 H y n č i c o v á Ivana

 referent stavebního úřadu

**Poplatek:**

 Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst.13 ve výši 500,- Kč, byl zaplacen.

**Obdrží:**

vlastník stavby:

v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín –

DS jjfsbqc