Priloha c. 1 k dodatku c. 1 SOD 765/2022 Oceneny soupis praci zmen zavazku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 44567731

FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 821,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 821,51 21,00% 45 322,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261 144,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP Jez Jiřetín - garáž

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215 821,51

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 52 842,30

5 - Komunikace pozemní 124 981,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 842,28

998 - Přesun hmot 34 155,85

997 - Přesun sutě 34 027,20

VCP Jez Jiřetín - garáž

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 821,51

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 52 842,30

1 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 36,000 207,00 7 452,00

2 K 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 36,000 134,00 4 824,00

3 K 122552203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3

M3 29,915 1 140,00 34 103,10

VV pod zpevněnou plochou

VV A1 36\*(0,47-0,12-0,1) 9,000

VV pod nezpevněnou plochou

VV (136,5-36-56)\*0,47 20,915

VV Součet 29,915

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

přes 50 do 500 m

M3 29,915 79,20 2 369,27

VV přemístění přebytečného výkopku v areálu

VV 29,915 29,915

5 K 181006113

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

M2 149,575 14,40 2 153,88

VV rozprostření přebytečného výkopku

VV 29,915/0,2 149,575

6 K 181951112

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

M2 80,500 24,10 1 940,05

VV A4 136,5-56 80,500

D 5 Komunikace pozemní 124 981,08

7 K 564861111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,

po zhutnění tl. 200 mm

M2 80,500 231,00 18 595,50

VV 80,5 80,500

8 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po

zhutnění tl. 150 mm

M2 80,500 274,00 22 057,00

VV 80,5 80,500

9 K 565165101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80

mm

M2 80,500 634,00 51 037,00

VV 80,5 80,500

10 K 573111111

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem

kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

M2 80,500 15,50 1 247,75

VV 80,5 80,500

11 K 573211107

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu

silničního, v množství 0,30 kg/m2

M2 80,500 6,06 487,83

VV 80,5 80,500

12 K 577134031

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu

v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 80,500 392,00 31 556,00

VV 80,5 80,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 842,28

VCP Jez Jiřetín - garáž

Strana 3 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože

z betonu prostého

M 9,000 278,00 2 502,00

VV A11 6+3 9,000

14 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 9,180 146,00 1 340,28

VV A12 9\*1.02 "Přepočtené koeficientem množství 9,180

D 998 Přesun hmot 34 155,85

15 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 1,812 71,00 128,65

D 997 Přesun sutě 34 027,20

16 K 9972215R

Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a

uložení (poplatku) dle platné legislativy

T 20,016 1 700,00 34 027,20

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební suť (recyklace)

Strana 4 z 4