# **Příloha č. 1 - Technická specifikace**

# **Specifikace fyzického modelu**

Rozměry modelu: 800 x 800 mm (tj. rozsah území 400 x 400 m)

Měřítko: 1:500

Materiál: **zástavba** – plast (nepřípustné jsou materiály jako XPS, pěnový PS, PUR a jiné „měkké“ plasty)

 **terén vozovky** – plast hladký (nepřípustné jsou materiály jako XPS, pěnový PS, PUR a jiné „měkké“ plasty)

 **terén zeleň** – plast zdrsněný, příp. matný nebo zrnitý nátěr (nepřípustné jsou materiály jako XPS, pěnový PS, PUR a jiné „měkké“ plasty)

Barevnost: **stávající domy a terén** – bílá barva

 budoucí záměry staveb – tmavě šedá barva (specifikováno v rámci kontrolních dnů)

 **vozovky** – plošně vyfrézováno do terénu (dle podkladu v DWG), hloubka 0,75 mm

Další požadavky:

* pro potřeby soutěže vynechání místa pro vkládací model v požadovaném rozsahu
* otvor v místě pro vkládací model pro možnost vyjmutí vkládacího modelu
* stafáž – stromy (dle přiložené situace v DWG) v bílé barvě
* kontrolní dny v průběhu zpracování modelu (rozpracovanost terénu, rozpracovanost zástavby, příp. další)

**Vizualizace modelu[[1]](#footnote-1)**

****

**Podkladová data**

Podkladová data pro vytvoření modelu tvoří přílohu č. 2, která tvoří nedílnou součást této poptávky.

Podkladová data jsou v měřítku 1:1, dodavatel si musí data upravit do požadovaného měřítka. Specifikace výšek jednotlivých objektů a hmot je v podkladových datech možné zjistit.

Jedná se o hmotový model, míra detailu pokladových dat odpovídá požadované míře detailu fyzického modelu. Dodavatel nemusí doplňovat detaily u dominant města.

Formát podkladových dat:

* Model - .skp, .stl, dwg
1. Pouze ilustrační vizualizace. Podkladová data v příloze č. 2. [↑](#footnote-ref-1)