Příloha č.1 k dodatku č. 1 SOD č. 428/2022 Oceněný soupis prací změn závazku

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

**Stavba:**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH v**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**2 261 275,76**

IMPORT

**2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE**

2 261 275,76

0,00

**CZK 2 736 143,67**

15,00% **0,00 0,00**

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% **2 261 275,76 474 867,91**

Strana 1 z 6

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: IMPORT

**Stavba:**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

**1) Náklady z rozpočtů**

**2) Ostatní náklady ze souhrnného listu**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00 0,00**

**2 261 275,76 2 736 143,67**

**SO 03 Rekonstrukce kory...** 2 261 275,76 2 736 143,67

**2 261 275,76 2 736 143,67**

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE**

Strana 2 z 6

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 261 275,76

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 2 261 275,76**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 261 275,76 21,00% 474 867,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 2 736 143,67**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE

**SO 03 - Rekonstrukce kory...**

Strana 3 z 6

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 2 261 275,76**

HSV - Práce a dodávky HSV 2 261 275,76

1 - Zemní práce 944 199,49

2 - Zakládání 1 060,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 54 560,98

4 - Vodorovné konstrukce 2 541,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 213 122,75

997 - Přesun sutě 45 790,73

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 261 275,76**

**SO 03 - Rekonstrukce kory...**

2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE

Strana 4 z 6

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 2 261 275,76**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 261 275,76

D 1 Zemní práce 944 199,49

4 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z

betonu pro

M3 90,940 3 236,89 294 362,78

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

1 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na

dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic do cementové malty se spárami

zalitými cementov

M3 158,420 1 188,89 188 343,95

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek

dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové

malty se spárami zalitými cementovou maltou

5 K 129951122

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z

betonu pro

M3 166,708 2 768,27 461 492,76

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s

přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem

D 2 Zakládání 1 060,50

23 K 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

netříděného štěrkopísku

m3 1,050 1 010,00 1 060,50

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu

ze štěrkopísku netříděného

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 560,98

27 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého

mrazuvzdorného tř. C 25/30

m3 6,432 4 677,44 30 085,29

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních

konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

28 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 16,080 1 171,53 18 838,20

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

29 K 321352010

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -

odstranění

m2 16,080 350,59 5 637,49

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

D 4 Vodorovné konstrukce 2 541,31

31 K 451315124

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do

150 mm

m2 5,940 427,83 2 541,31

PP

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm,

z betonu C 12/15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 213 122,75

35 K 985221013

Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného,

objemu přes 3 m3

M3 416,050 2 915,81 1 213 122,75

PP

Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3

m3

2022 - Bystřice, ř. km 12,541 – 13,261 (Dubí) - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE

**SO 03 - Rekonstrukce kory...**

Strana 5 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: s očištěním a uložením kamene v místě stavby ;*

*Na základě provedené laboratorní zkoušky je možné uvažovat o využití*

*vyzískaného lomového kamene zpět do nově navržené konstrukce*

*břehového opevnění. Přibližně 90% délky stávajících konstrukcí*

*břehového opevnění tvoří kameno-betonové zdi, ve zbylé části se*

*nacházejí zdi betonové, které vznikly pravděpodobně historicky*

*prováděnými stavebními úpravami - sanacemi. Vyzískaný materiál*

*musí být očištěn od všech uvolněných částí malt a betonů, maximální*

*tloušťka k podkladu (vyzískanému materiálu) pevně fixovaných částí*

*malt a betonu bude 20 mm a nebude zároveň pokrývat plochu větší 30*

*% kamenného bloku. Ponechané části malt a betonu zároveň nesmí*

*vykazovat pórovitost – toto je možné kontrolovat vizuální prohlídkou.*

*Projekt předpokládá, že pro druhotné užití je možné využít až 70 %*

*objemu vyzískaného lomového kamene.*

D 997 Přesun sutě 45 790,73

36 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo

skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým

urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle

dodavatele

T 1 020,520 44,87 45 790,73

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

na vzdálenost dle dodavatele stavby, včetně poplatků za uložení dle

platné legislativy

Strana 6 z 6