SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice Havířov - ČOV
Objekt:
Dodatek č.1 - Nemocnice Havířov-ČOV
Soupis:
ZL 02 - Oprava odpadního potrubí
Úroveň 3:
ZL02.1-VCP - Oprava odpadního potrubí
Místo:	Havířov	Datum:	6. 10. 2021
Koneko,spots	
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj	Projektant:	r.o.(ÚRS2021/2-
KROS4)
Koneko,spots	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	Zpracovatel:	r.o.(ÚRS2021/2-
KROS4)	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				191 442,03	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				191 442,03	
	D	1	Zemní práce				141 777,74	
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2				
	w		4*1,5"komunikace					
91	K	113154363	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Komunikace	m2				
			Poznámka k položce:					
	P		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 50 mm					
	w		4*1,5					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				
	w		3*1,5					
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2				
	w		5*1,5					
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3				
	w		2,1*1,5*4"cesta					
	w		2,26*1*1,5"chodník					
	w		2,3*1,5*5" zeleň					
0	w	*	Mezisoučet					
	w .		33,24*0,15 "m3*koef. % z výkopu"					
8-,	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3				
	w		2,l*i,5*4"cesta					
	w		2,26*1*1,5"chodník					
	w		2,3*1,5*5" zeleň					
	w		Mezisoučet					
	w		33,24*0,5					
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3	m3				
	w		33,24*0,35					
23	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2				
	w		10*2,5*2					
24	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2				
25	K	161151103	Svislé přemístěni výkopku z horniny třídy těžítelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3				
	w		4,986+16,62					
26	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžítelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3				
	w		11,634					
			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m					
.74	K	162351103	výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	w		5*1,5*(2,5-0,2-0,6-0,1)					
Strana 1 z 3

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
27	K	1^751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteínosti I, skupiny 1 až 3	m3				
	w		33,24-(5*1,5*(2,5-0,1 -0,6-0,2))					
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t				
	w		(21,24)*1,69*1,1*1,03 "(m3)*koef.na tuny					
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3				
W	1,5*5*(2,5-0,1-0,6-0,2)"zeleň
W	1*1,5*(2,5-0,1 -0,6-0,24)''chodník
W	4*1,5*(2,5-0,1 -0,6-0,05-0,15-0,2)"cesta
W	Součet
32	M	58343872	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravy	t				
	w		22,74*1,69*1,1 *1,03 "m3*koef.na tuny					
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
	w		10*1,5*0,6-3,14*0,15*0,15*10					
34	M	58337303	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-8 mm, vč. dopravy	t				
	w		8,294*1,69*1,1 *1,03 "m3*koef.na tuny					
35	K	167151111.1	Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteínosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3				
	w		5*1,5*(2,5-0,1-0,6-0,2)*2					
36	K	181351113	Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně, vč. dopravy	m2				
	w		5*1,5					
37	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
r38	M	00572472	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg				
	w		7,5*0,03 "m2*hmot.na m2					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-2 mm	m3				
	w		10*1,5*0,1 "dl*š*tl					
	D	5	Komunikace					
82	K	564251111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 150 mm, fr.
0-32 mm - Zámková dlažba	m2				
	w		5*1,5					
I
77
i	K	565185121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) ti 150 mm - Komunikace	m2				
	w		4*1,5					
78	K	573191111	Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze Pl-E v množství 1 kq/m2 - Komunikace	m2				
	w		4*1,5					
76	K	573231107	Postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze PS-E v množství 0,40 kg/m2 - Komunikace	m2				
	w		4*1,5					
75	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm - Komunikace	m2				
	w		4*1,5					
79	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, včet. vyčištění spár - Komunikace	m				
	w		4*2					
80	K	596211121	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm; včet. D+M do pískového lože tl. 30 mm - Zámková dlažba	m2				
	w		1*1,5					
81	M	59245212	dlažba zámková tvaru i, tl. 60mm přírodní - Zámková dlažba	m2				
	w		1*1,5					
83	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m				
	P		Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM					
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 10OOx 150x250mm	m				
w		2*1,5					
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m				
Strana 2 z 3

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	P
w		Poznámka k položce:
_Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 ti min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM
1,5					
85	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m				
W	1,5	1,500
d 8	Trubní vedení	
88	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m				
86	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m				
87	M	28612017	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x3000mm SN12	m				
90	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus				
89	M	28611574	objímka převlečná kanalizace plastové KG/beton DN 300	kus				
93	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m				
D 99	Přesun hmot		
63	*	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t				
	D	997	Přesun sutě					
64	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	1				
65	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných
hmot	t				
	w	w	6,631*9					
66	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				
67	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t				
68	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t				
69	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
92	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				

o
*
Strana 3 z 3