MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN,

odbor investiční výstavby a údržby města

**Technické podmínky vlastníka parcel poz. č. 1122/29, parc. č. 1122/48, parc. č. 1122/83, parc. č. 1122/54, parc. č. 1122/55, parc. č. 1122/66, parc. č. 1122/63, parc. č. 1135/11, parc. č. 1135/12, parc. č. 1135/14, parc. č. 1135/15, parc. č. 1135/41, parc. č. 1414, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Jičín, obec Jičín pro umístění podzemního plynárenského vedení „REKO MS Jičín – U Trati číslo stavby: 7700103532\_1/BVB“**

* 1. Výkopový materiál nebude použit pro zpětný zásyp. Pro zásyp výkopu bude použita štěrkodrť frakce 0-32mm (ŠDA 0/32). Zásypový materiál lze změnit pouze po předchozím písemném souhlasu zástupce odboru investiční výstavby a údržby města. Z důvodu zamezení sedání je doporučeno provést cementovou stabilizaci.
  2. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách silných nejvýše 20cm.
  3. Nová obrusná vrstva komunikace bude v rozsahu dle šířce předložených situací oprav povrchů a do vzdálenosti nejméně 1m od hrany výkopu, v tloušťce 50mm (ACO 11+), ložná vrstva v místě výkopu bude tloušťky 60mm (ACL 16). Spáry musí být řádně proříznuty a ošetřeny trvale pružnou asfaltovou zálivkou.
  4. Ostatní zasažené povrchy budou uvedeny do původního stavu.
  5. Před zahájením stavebních prací bude informován odbor investiční výstavby a údržby města za účelem upřesnění přesného rozsahu oprav povrchů s ohledem na situaci na místě.
  6. V případě, že po dokončení stavby dojde v průběhu následujících 24 měsíců v místě výkopů vlivem sedání podloží k propadu povrchů, provede žadatel na vlastní náklady opravu do deseti dnů od nahlášení (v závislosti na klimatických podmínkách).

V Jičíně 7.12.2022

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx