**Traktor – Deutz Fahr 5095 DF GS**

1. Traktor pro provoz na pozemních komunikacích,
2. záběrové pneu
3. Motor vznětový, 4-válec,
4. výkon motoru 70 kW,
5. zdvihový objem 3849 cm3,
6. emisní třída TIEF 5
7. Objem palivové nádrže 81 litrů
8. Kabina: klimatizovaná,
9. vzduchově odpružená sedačka,
10. rádio,
11. stěrač předního a zadního okna,
12. nastavitelný volant,
13. LED pracovní světla,
14. norma kabiny UNI EN 15695-1:2008 (Kat IV)
15. Převodovka s vícelamelovou mokrou spojkou,
16. počet rychlostních stupňů 45 vpřed a 45 vzad vč. násobiče,
17. elektrohydraulický reverzor pod zatížením,
18. plazivé převody s nejnižší rychlostí 0,203 km/hod.
19. Nápravy a PTO: obě poháněné nápravy,
20. hydrostatický posilovač řízení,
21. samosvorný přední diferenciál,
22. elektrohydraulická uzávěrka zadního diferenciálu,
23. zadní PTO 540 1“ 3/8 6 drážek,
24. elektrohydraulické zapínání PTO,
25. zadní vývodová hřídel 540/540E ot./min.,
26. automatické zapínání přední nápravy při brždění,
27. průměr otáčení traktoru 4,0 metru
28. Hydraulika: zadní ramena kategorie 2,
29. rychloupínací háky,
30. nosnost ramen na konci ramenou 3 130 kg,
31. hydraulická soustava 103 l/min,
32. dva vnější hydraulické okruhy, (2+1)
33. vnější ovládání zadních ramen, beztlaké vedení zpět
34. Celková šířka traktoru 1,671 metru
35. Ochranná kabina a lesnický nástavba s homologací ROPS, FOPS, OPS

**Čelní nakladač tvoří s traktorem funkční celek – Stoll Solid**

1. Čelní nakladač se lžící 1,6 metru,
2. výška zdvihu na otočném čepu 3500 mm,
3. výklopný úhel min. 63°,
4. nosnost na čepu 1520 kg, ovládání joystickem,
5. 3- funkce, tlumič rázů, rychloupínání hydrauliky

Záruka na traktor 5 let