***,'MANITDU***

*Technické parametry motorového zdvižného vozíku MAN/TOU* **M 30-2 STS**

# Parametry zdvihu

►

Maximální nosnost na středu pal. vidlí

* Věž
* Naklápění věže
* Rozměry deska/ vidle
* Opěrná mříž
* Boční posuv

# Motor

►

Deutz Stage 5( diesel)

* Počet/obsah válců 4/2925 cm3
* Výkon 74,8 HP ( 55 kW)
* Vodou chlazený

# Hydraulika a objemy kapalin

3000 kg

3,70 m Duplex 15°/12°

2000mm / 125x40x1200

2000 mm

* Zubové hydraulické čerpadlo o výkonu 97 l.min-1
* Maximální tlak 245 Bar
* Objem nádrže hydr. olej/palivo 80 / 85 I
* Ovládání pákami, tlumič nákladu
* Třetí hydraulická funkce

# Pojezd

►

Elektrohydraulický revers pojezdu stroje

* Hydrodynamický pojezd stroje
* Čtyřrychlostní převodovka - mechanicky řazená
* Maximální pojezdová rychlost 22 km.hod-1
* Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
* Přední disky 20 palců, zadní disky 17,5 palce
* Pneumatiky přední/ zadní 14,5 R20 18PR 8T P55 MPT80 / 10 R17,5 6T P8 G291

# Kabina

►

Uzavřená kabina s topením

* Radio s USB/Bluetooth
* Sluneční clona na předním okně a střeše
* Vnitřní zrcátko
* Maják- LED
* Tónované čelní a zadní sklo
* Vzduchem odpružené textilní sedadlo
* Nastavitelný volant
* Kompletní silniční osvětlení
* Stěrače předního a zadního okna



***J}MANl1DU***

**ANAGER** - MOŽNOST sledování stroje pomocí GPS, statistiky, chybové hlášení, a další funkce

# Rozměry a hmotnost

►

Hmotnost stroje s vidlemi

* Šířka stroje
* Výška stroje - kabina
* Výška věže ve spuštěné poloze
* Délka stroje bez adapteru
* Světlá výška
* Rádius otočení

Technický průkaz - kategorie SS Záruka na stroj 24 měsíců

5290 kg

1,923 m

2,45 m

2,696 m

3,501 m

0,39 m

3,49 m

**NET** spol. **sr.o.** čechyňská 365/23, Trnitá 602 00 BRNO



Ing. Kv

IČ: 18828141 DIČ: CZ18828141

