_________
Zpracoval: xxx - N7
Obchodní zástupce: xxx
Kontakt: xxx
                xxx@ri-okna.cz
Dne: 2.3.2023
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

 RI OKNA a.s.

Místecká 1111
742 58 Příbor
Mobil: ; 
Tel.: ; 
E-mail: ; 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě

Zahradní 368/12
701 10 Ostrava   

Telefon: 777 799 649
E-Mail: kamila.marisinska@uradprace.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. NN2107 / 1s
Vážení obchodní přátelé.
Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků. 
Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce VEKA®. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI®. 
Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na <www.ri-okna.cz>.
Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Objednatel zajistí v době montáže zákaz parkování ve dvoře pod okny, které se budou měnit!!
Dodavatel zajistí výtah zakrytím proti poškození!!
Str 1 z 9, 2.3.2023

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
1
1 ks
31 291,00 Kč
31 291,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Štulp: 	2 * 102314 Štulp VE82 54mm ok.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	180	O levé
2	SL 84	180	O pravé
3	SL 84	500	O levé
4	SL 84	500	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
2.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
3.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
4.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Přídavný profil: 	114042 Rozšíření 45/82mm Bílé
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
Místnost 617
Vnitřní parapet dřevotříska - bude 100 mm přesah!

Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1300	x 	1915 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.431	;Hmotnost:	111	;Počet oken:	1	;

1 ks
Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vlevo
4	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vpravo
2 791,00
2 791,00
1 x 1,330 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
1 285,00
1 285,00
1 x 1,520 m
400mm parapet bílý dřevotříska
Hloubka: 400 mm
1 831,00
1 831,00
2
1 ks
31 291,00 Kč
31 291,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Štulp: 	2 * 102314 Štulp VE82 54mm ok.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	180	O levé
2	SL 84	180	O pravé
3	SL 84	500	O levé
4	SL 84	500	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
2.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Str. 2 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
3.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
4.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Přídavný profil: 	114042 Rozšíření 45/82mm Bílé
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
Místnost 609
Vnitřní parapet plastový

Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1300	x 	1915 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.431	;Hmotnost:	111	;Počet oken:	1	;

1 ks
Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vlevo
4	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vpravo
2 791,00
2 791,00
1 x 1,330 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
1 285,00
1 285,00
1 x 1,520 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
923,00
923,00
3
1 ks
31 291,00 Kč
31 291,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Štulp: 	2 * 102314 Štulp VE82 54mm ok.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	180	O levé
2	SL 84	180	O pravé
3	SL 84	500	O levé
4	SL 84	500	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
2.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
3.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
4.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Přídavný profil: 	114042 Rozšíření 45/82mm Bílé
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
Místnost 608
Vnitřní parapet plastový

Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1300	x 	1915 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.431	;Hmotnost:	111	;Počet oken:	1	;

1 ks
Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vlevo
Str. 3 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem

2	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vlevo
4	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vpravo
2 791,00
2 791,00
1 x 1,330 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
1 285,00
1 285,00
1 x 1,520 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
923,00
923,00
4A
1 ks
7 346,00 Kč
7 346,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	300	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	362	/	632	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
WC
Rozměr: 	570	x 	840 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.479	;Hmotnost:	23	;Počet oken:	1	;
1 x 0,620 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
672,00
672,00
1 x 0,600 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
482,00
482,00
4B
1 ks
7 346,00 Kč
7 346,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	300	OS levé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	362	/	632	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
WC
Rozměr: 	570	x 	840 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	0.479	;Hmotnost:	23	;Počet oken:	1	;
1 x 0,620 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
672,00
672,00
1 x 0,600 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
482,00
482,00
Str. 4 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
4
1 ks
32 075,00 Kč
32 075,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Štulp: 	2 * 102314 Štulp VE82 54mm ok.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	180	O levé
2	SL 84	180	O pravé
3	SL 84	500	O levé
4	SL 84	500	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	523	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
2.1	44	523	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
3.1	44	523	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
4.1	44	523	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Přídavný profil: 	114042 Rozšíření 45/82mm Bílé
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
Místnost 607
Vnitřní parapet plastový

Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1370	x 	1915 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.562	;Hmotnost:	116	;Počet oken:	1	;

1 ks
Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	481	446 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	481	446 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	481	996 mm	vlevo
4	RAL9010 Bílý	481	996 mm	vpravo
2 791,00
2 791,00
1 x 1,420 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
1 363,00
1 363,00
1 x 1,520 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
923,00
923,00
5
1 ks
31 291,00 Kč
31 291,00 Kč

Systém:	VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 	101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 	4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Štulp: 	2 * 102314 Štulp VE82 54mm ok.
Barva:	Bílá
Těsnění:	Černé/Černé
Kování:	Siegenia TITAN Premium
kř.	profil	klika	
1	SL 84	180	O levé
2	SL 84	180	O pravé
3	SL 84	500	O levé
4	SL 84	500	OS pravé + mikroventilace
pole	 tl.	šířka	/	výška	výplň
1.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
2.1	44	488	/	478	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Str. 5 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

Pozice č.               

                       Počet  

Cena za kus    

  Cena celkem
3.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
4.1	44	488	/	1028	Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček:	Chromatech Ultra šedý RAL7040
Přídavný profil: 	114042 Rozšíření 45/82mm Bílé
Zaskl.lišty: 	SOFTLINE82
Vyztužení: 	STANDARD
Odvodnění:	dopředu                     
Místnost 616
Vnitřní parapet plastový

Parametry dle křídel:		
1	Okenní klika:	-
3	Okenní klika:	-
Rozměr: 	1300	x 	1915 mm	Počet rám.profilů:	4	;Plocha:	2.431	;Hmotnost:	111	;Počet oken:	1	;

1 ks
Žaluzie celostínící, barva lamel: 408  - bílá
pole č.	Ovládací profil	Šířka	Výška	Ovládání
1	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vlevo
2	RAL9010 Bílý	446	446 mm	vpravo
3	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vlevo
4	RAL9010 Bílý	446	996 mm	vpravo
2 791,00
2 791,00
1 x 1,330 m
225mm ALU parapet tm. hnědý RAL 8019
1 285,00
1 285,00
1 x 1,520 m
300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 300 mm
923,00
923,00
6
1  x 
20 ks
0,00 Kč
0,00 Kč
Počet žaluzií
7
1  x 
7 ks
0,00 Kč
0,00 Kč
Přehled:
Obvod
37,480 m
Počet oken
7 ks
Počet skel
22 ks
Obvod bez spojů
37,930 m
Plocha oken
13,24 m²
Plocha skel
7,91 m²
Str. 6 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

Suma položek

200 220,00 Kč

Sleva
-54,00 %

-108 118,80

Montáž

6 840,00

Demontáž kastlových oken vč. likvidace

4 940,00

Zednické zapravení vnitřní polystyren + APU lišty

16 720,00

Montáž žaluzií

2 000,00

SWS pásky: ext.T90+AB70 / int. AP 100 s perlinkou

4 560,00

Suma netto

127 161,20

DPH
21,00 %

26 703,85

Částka k zaplacení

153 865,05 Kč
                                                                                                                                                                                        
Objednatel zajistí v době montáže zákaz parkování ve dvoře pod okny, které se budou měnit!!
Dodavatel zajistí výtah zakrytím proti poškození!!

Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. 

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí. 

Doprava výrobku je v ceně montáže.

    Vysvětlivky ke kování:
    OS                       - otevíravé sklopné okno
    O                          - otevíravé okno
    S                          - sklopné okno
    SP                        - sklopne posuvné balkonové dveře
    VD                        - vstupní dveře
    D klika-klika          - balkonové dveře otvíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a 
                                   oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
    klika-klika+FAB    - balkonové dveře otvíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř 
                                   pod/nad klikou
                       
Nabídka je platná 14 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena). 
V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.
    - Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
    - Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců 
      (pokud není uvedeno jinak).
    - Termín dodání je pro standartní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandartní 
       je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), 
       termín je nutno individuálně upřesnit.
Str. 7 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

    DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY 
OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:                                           
    - zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
    - musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny,sušáky 
      apod.Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv.husí krk,
    - překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
    - v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
    - ostatní nábytek překrýt malířskými foliemi,
    - z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
    - je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství 
      nepořádku,
    - práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt 
      přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
    - po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů,
jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je nutné namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel provedení blower testu nepožaduje!!

    Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:
    1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po 
       zabudovani.
    2/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a 
       odtokových vložek v dolní části rámu.
    3/Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinnen odstranit z oken ochrannou 
       polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
    4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní 
       promazání.
    5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

    Montáží se rozumí:
    - zamontování výrobků do  připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapěnění spáry 
      polyuretanovou pěnou),
    - předání funkčního výrobku,
    - součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
    - kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

    Zednickým zapravením se rozumí:
    - zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
    Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a 
     je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr).,
    - při poškození keram.obkladu bude doúčtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
    - zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,

    Likvidací odpadu se rozumí:
    - vynesení z místností a odvoz původ.rámů,křídel a suti po montáži.
    - pokud není zaúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámů,křídel 
      a suti.
Str. 8 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023

        Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.
        Potvrzení této cenové nabídky je  považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POTVRZUJE SPRÁVNOST NABÍDKY A POCHOPENÍ NABÍDKY.

Za RI OKNA, a.s.                                                                    Za objednatele

    V Příboře dne..................                                                   V.......................dne.............
Str. 9 z 9
Nabídka : NN2107-1s, 2.3.2023