Dima Olomouc s.r.o.
Libušina 25 779 00 olomouc tel.: 585 313 830 E-mail: dima@dima.cz
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 
Dělnická 1132/24 736 01 Havířov
V Olomouci 1.2.2023
Věc : Cenová nabídka na instalaci strukturované kabeláže pro systém Centrálního monitorování vitálních funkcí Philips na chirurgickém oddělení, lůžkové stanici 1. - Upraveno dle připomínek IT
Vážená paní inženýrko,
na základě Vaší poptávky si vám dovoluji zaslat tuto cenovou nabídku na provedení strukturované kabeláže na chirurgickém oddělení, lůžkové stanici 1
Popis rozsahu prací:
1.	Chirurgické oddělení, Lůžková stanice 1, budova F 3.posch.
-	Pokoje pacientů. Dva pokoje na pravé straně. Každý pokoj osazen třemi dvouzásuvkami
-	12x UTP kabel, 6 zásuvek RJ45, nástěná montáž zásuvek v podložně krabici. Umístění určí vedení pracoviště, tak aby bylo optimální vzhledem k umístění monitorů.
2.	Sesterna
4x UTP kabel, dvě dvouzásuvky RJ45 nástěná montáž zásuvky v podložných krabicích 1x centrálna, 1x síťová tiskárna,2x rezerva
3.	Lékařský pokoj (Interní JIP -Telemetrie)
2x kabel STP
2x 2 nástěnné stíněné zásuvky STP na vytvoření vzdáleného pracoviště centrály 2x převodník Display Port/ HDMI, 2x Extender HDMI, Cat6
Kabeláž z oddělení v nástěnné montáži v instalačních lištách nebo istalačních trubkách. Využijeme stávající trasu tam kde to lze, ale musíme vyměnit instalační lišty za větší - pro nedostatečnou kapacitu stávajících.
Na centrální chodbě se dopracuje trasa instalačních lišt směrem k Multioborové JIP, lůžkové stanici.
Dále pak centrální chodbou multioborové JIP,zde budou kabely uloženy do kabelové trasy slaboproudé istalace ve skrytých podhledech. Pokračování po trase kabelového svazku do skladu náhradních přístrojů - z chodby v právo, kde je umístěn Rac 19732U/800. Tento Rack je zcela zaplněn technologii a je třeba jeho výměna za větší, tak abychom zde měli prostor na patch panel k zakončení kabeláže a umístění aktivního prvku (switch) centrálního monitorování.
Veškerá kabeláž bude provedena kabelem UTP cat.5e, provedení LSOH.
Zakončení kabeláže v Racku v dodaném Patch panelu + výsledné proměření kabeláže.
Veškeré instalační práce budou prováděny za provozu s respektováním provouzu oddělení.
Vzhledem k tomuto faktu je čas instalace velkou neznámou.
IČO: 64086917 DIČ: CZ64086917

Instalační práce jsem odhadnul na 3 pracovníky ve 3 pracovních dnech po 10 hodinách práce.
Stejně tak je odhadnutá délka kabelů.
Jedná se z naší strany o odhad časů práce a cestovného, vždy fakturujeme podle skutečnosti, maximálně však do výše této cenové nabídky.
Součástí nabídky je i Rack s dostatečnou kapacitou pro účely instalace S&T i s další rezervou.
Součástí nabídky jsou i asistenční práce s migrací osazení Racků.
Instalační materiál:
-	UTP Kabel, cat. 5, LSOH, 16x 75m MOJIP-Odd. Chirurgie lůžka. 1200 m a 10 kč	12000,- Kč
-	STP Kabel, cat.7, 15 m a 25 Kč	375,-Kč
-	dvou zásuvka RJ45,Tango cat. 5, 8 ks a 250 Kč	2000,-	Kč
-	dvou zásuvka RJ45,Tango cat 6a. 2 ks a 550 Kč	1100,-	Kč
-	Patch panel Solarix, 24port, cat.5 e,přípojné Patch kabely monitorů, příchytný inst. materiál) 1500,-	Kč
-	Stacionární Rack TRITON 19" Stojanový rozvaděč (zakázková výroba) RMA-42-L66-CAX-A1,
19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 dv. síto 80%-6mm RAL7035	14400,-	Kč
-	Vent.j. spodní (horní) 2V 230V/46W šedá + termostat	3300,-	Kč
-	ACAR 19" Rozvodný panel 8x230V 1,5U CZ 3m kabel černý	800,-	Kč
-	Sada koleček rozvaděče II. 4ks max.nosnost 800kg	1300,-	Kč
-	Instalační a pomocný příchytný materiál (instalační lišty a trubky, drátěné žlaby),	5000,-	Kč
-	Redukce - male konektor DisplayPort, female konektor 1 x HDMI, 2 ks a 250	Kč	500,-	Kč
-	Extender HDMI, Cat6, 2 ks a 1800	3600,-Kč
Instalační práce:
-	Site Prep 2 hod + cest OI-HAV 115 km a 12 Kč	2480,-KČ
-	Instalační práce ve 3 pracovnících, 4 dny a 10 hod/ a 550 Kč/hod	66000,-	Kč
-	Cestovné OI-HAV 4x 230 a 12 Kč	11040,-	Kč
Celková cena	125395,- Kč
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
Na materiál i práce je poskytnuta záruka 12 měsíců
Možný předpokládaný začátek instalačních prací - druhá polovina měsíce února.
S pozdravem 
IČO: 64086917 DIČ: CZ64086917