G ft O U P s.p.o.
Cenová nabídka na výrobu, dodávku a montáž automatických dveří v hliníkové prosklené stěně na zakázku
„Nemocnice Havířov, J1P - 3ks automatické posuvné dveře".
SPECIFIKACE:
Hliníkový systém alumatic - IRDS 28 (bez PTM). Hloubka profilu 28 mm. Materiál slitina AlMgSi 0,5 norma STN 424401. Standardní zasklení je provedeno jednoduchým bezpečnostním sklem connex44.1 (8 mm) nebo izolačním dvojsklem 33.1+AL6+33.1(18,5 mm) anebo Systém MB 45 je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.
Automatické posuvné dveře (pohon dveří) Automatické posuvné dveře Alumatic v provedení automatického pohonu M 138 jsou vybaveny:
1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz - zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření
1 ks elektrickým zámkem s kolíky zámku
1	ks dobíjecím záložním zdrojem s možností až 200 cyklů při výpadku proudu
2	ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)
1 ks elektronikou, motorem s převodovkou a odměřováním
1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace
Dveře jsou standardně ovládány z vnitřní strany a lze je běžně napojit na požární systém EPS (s aretací v poloze otevřeno) a zajistit synchronní zapínání tepelné clony.

EMPiS
GROUP s.r.o.
Jednokřídlové lineární automatické dveře
Počet kusů: 3
Rozměry stavebního otvoru (š x v): 1360 x 2000 mm Průchozí rozměry (š x v): 1360 x 2000 mm
Pohon:
-typ pohonu: M138 -délka: 2900 mm
-	povrchová úprava: prášková barva RAL9016 bílá Příslušenství:
-	vnitřní snímač pohybu: Hotron HR 100-2 (kombinovaný bezp. radarů
-	vnější snímač pohybu: Hotron HR 100-2 (kombinovaný bezp. radar)
-	digitální ovladač AUP (MiniCon) ovladač na krytu pohonu
-	záložní zdroj napájení
-	dveře připojitelné k EPS
-	2ks bezdotykový spínač
-	dveře bez zámku
Možná výbava nezahrnutá v ceně: elektrozámek s ručním nouzovým ovládáním, bezpečnostní snímač do otevření, podlahový zámek, vnější klíčový ovladač, bezdrátové dálkové ovládaní, kryt radaru proti dešti

Položka Coo 1 (Automatické posuvné dveře - interiér)

GROUP a.p.o.

Povrchová úprava:RAL 9016 Výplň: Nahoře: bezpečnostní sklo VSG 33.1 + VSG Top 33.1 Dole : plná výplň v RAL
Dodávka a montáž 3 ks AL automatické posuvné dveře 292 500 Kč Demontáž a likvidace 3ks AL dveří	5 000	Kč
Elektro práce	20 500	Kč
. * °
>
Doprava	5 000	Kč
Úprava SDK-výztuž pod SDK -uchycení pohonu	9 500	Kč
A	•
Celkem	332 500	Kč
Termín dodání :do Stýdnu od objednání
Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 3 týdnů ode dne jejího vypracování
y
Záruka za jakost automatické pohony 24 měsíců ,hliníkové výrobky a sklo 24 měsíců od protokolárního převzetí
V Ostravě Hne:18.1.2023