**Požadované parametry - soupis**

**Produktové označení výrobku nabídnuté firmou (název, typ):**

**…………………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | požadované minimální parametry | nabídnuto firmou |
| dotykový displej | barevný, 10“ |  |
| operační paměť | 8 GB |  |
| pevný disk | SSD 240 GB se šifrováním |  |
| rozhraní | Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 |  |
| napájení | 220-240 V, schváleno pro provoz v EU |  |
| software | Device Manager, Box Operator, Data Administrator |  |
| jazykové rozhraní | CZ |  |
| podporované operační systémy | Windows 10 (32/64 bit) a novější |  |
| předpokládaný počet tisků a kopií za rok | 30.000 - 50.000(z toho cca 35% barevné) |  |
| zásobník na papíry | 2x šuplík 500 listů1x boční podavač |  |
| formát papíru | A3, A4, A5 |  |
| barevný tisk, skenování a kopírování | ano |  |
| duplex | skenování, kopírování a tisk plně duplexní |  |
| podavač originálu | automatický horní oboustranný podavač |  |
| základna | podstavec s pojezdem |  |
| kopírování - rozlišení | 600 x 600 dpi |  |
| kopírování - vícenásobné | 1 - 9999 |  |
| kopírování - měřítko | 25 - 400% |  |
| tisk - rozlišení | 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |  |
| tisk - způsob výstupu | tisk, zabezpečený tisk, uložit ve schránce uživatele |  |
| skenování - režimy | e-mail, SMB, schránka uživatele, USB |  |
| skenování - formáty | jpeg, tiff, pdf, kompaktní pdf, šifrované PDF |  |
| uživatelské boxy | ano, chráněné heslem |  |
| ostatní požadavky | * sledování objemu tisku dle jednotlivých uživatelů s možností měsíčního exportu statistiky tisku dle jednotlivých uživatelů
* možnost rozšíření o čtečku čipů pro přihlášení uživatelů
* zapojení, zaškolení a součinnost při připojení do počítačové sítě (včetně odzkoušení skenování)
 |  |
| záruka | 24 měsíců |  |
| počet ks | 3 |  |