|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    | TECHNIKA  | OKNA I DVEŘE I FASÁDNÍ SYSTÉMY I STÍNÍCÍ |
|  MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.  |  | Telefon: 572 635 969, fax: 572 635 969 |
| U Olšavy 2541, 688 01 Uherský Brod  |  | http:// www.oknamontplast.cz |
| IČO: 29266190DIČ: CZ29266190 Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudeC,vložka 6939   Číslo nabídky: / 31273  | m v Brně, oddíl  Datum: 30.11.2022 |
| Zákazník:  | Mista stavební společnost s.r.o.  |
| Adresa:  | Nedakonice 14  |
| Telefon: 777 484 399 P.Pavlínek  | NEDAKONICE 687 38    |
|  | NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ  |

Nabídka číslo: / 31273

Obchodní zástupce: xxxxxx

Vážený zákazníku.

Děkujeme Vám, že jste oslovili naši firmu, která se zabývá výrobou plastových oken a dveří z vysoce kvalitního německého profilového systému GEALAN. Samotná výroba probíhá ve výrobním závodě v Uherském Brodě, kde je Vám k dispozici naše vzorkovna a profesionální tým proškolených pracovníků.

Okenní profily GEALAN už po desetiletích užívání prokazují barevnou stálost a stabilitu materiálu. V důsledku speciálního uspořádání komor profilu má profil výborné tepelně izolační vlastnosti. Díky důmyslně uspořádaným přepážkám a stavební hloubce 74 mm a 83 mm má okno vysokou pevnost rohových svárů a celkovou stabilitu. Dále Vám můžeme nabídnout více jak 50 různobarevných dekorů v jednostranném i oboustranném provedení a navíc probarvené acrylcolorové profily do hloubky 0,5 mm dle vzorkovníku RAL. Okna GEALAN jsou vyráběna v 6-komorovém provedení, dle Vašeho výběru s dvěmi a třemi těsnícími rovinami.

Všechny výrobky jsou vybaveny celoobvodovým kováním AUBI TITAN AF /SRN/, které má výhody především v seřízení ve třech různých osách, různých bezpečnostních stupních a hlavně v otočných uzávěrech, které umožňují snadnější ovládání a zvyšují životnost oken a dveří. Kování umožňuje tři druhy větrání (standartní, zimní a spárové).

Okna jsou standartně zasklena izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/mK a trojsklem Ug=0,6 a 0,5 W/mK, čímž dosahují vynikajících tepelně izolačních vlastnosti a výrazně snižují riziko rosení skel.

Všechny obrázky jsou vyobrazeny jako pohled zevnitř

|  |  |
| --- | --- |
| 13. Pozice:  | Dvoukřídlé VD  |

Šířka/výška 1370 / 2365 mm Profily: GEALAN -

LINEAR

VCHODOVÉ DVEŘE LINEAR OTEVÍRAVÉ VEN

Stavební otvor: 1390 x 2380 mm

Šířka prof. kombinace: 173 mm

Barva: DEKOR OBOUSTRANNĚ Kování: KFV Sklo:

 VÝPLŇ 44 mm OBOUSTRANNÝ DEKOR

pohled z venku, otevíravé ven

GARANCE SO ŠÍŘKA 1400

Výrobek Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Dvoukřídlé dveře Gealan Linear VD  |  | 34 222,00 Kč  | 0%  | 34 222,00 Kč  | 1 ks  | 34 222,00 Kč  |

# Celková cena včetně 34 422,00 Kč 1 ks 34 422,00 Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  6. Pozice:  | Vchodové dveře  |  |  | Množství: 1 ks  |

 Šířka/výška 1315 / 2365 mm Hmotnost skla: 69 kg Profily: HLINÍKOVÁ OKNA / DVEŘE VCHODOVÉ

DVEŘE ALURON

Stavební otvor: 1315 x 2365 mm

Šířka prof. kombinace: 139 mm

Barva: STANDART

Kování: KFV-AL

Sklo: IZOLAČNÍ TROJSKLO (44) Ug 0,6 W(m2.K) Iplus TOP 4 mm - ChrUlt 16 mm - FLOAT mm - ChrUlt 16 mm - Iplus TOP 4 mm, tl.

mm

D-5 - Místnost pro zesnulé

AL VD

Barva RAL 7016MAT

Klika/klika stříbrná

POHLED Z VENKU, OTEVÍRAVÉ VEN LEVÉ

Dveře plná výplň tl. 54mm

Čistý průchod při otevření dveří na 90° je 1100mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednokřídlé AL vchodové dveře  | 41 172,00 Kč  | 0%  | 41 172,00 Kč  | 1 ks  | 41 172,00 Kč  |

Celková cena včetně 41 172,00 Kč 1 ks 41 172,00 Kč

# Rozdíl AL a PVC dveře 41 172,00 Kč - 34. 422,00 Kč = 6.750 Kč

Naše firma Vám dále nabízí:

GARÁŽOVÁ VRATA na ruční i motorické ovládání

STÍNÍCÍ TECHNIKU : žaluzie, rolety, markýzy https://oknamontplast.cz/stinici-technika/

MANIPULAČNÍ TECHNIKU: zasklívání velkých a těžkých tabulí skel http://minijerabyub.cz/

PLATNOST NABÍDKY: 14 dnů od jejího vystavení

TERMÍN VÝROBY: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy

TERMÍN MONTÁŽE/DODÁNÍ: bude dohodnut individuálně cca týden před dokončením výroby oken

ZÁRUKA: 60 měsíců - na plastové výrobky a jejich funkčnost

 24 měsíců - na veškeré montážní práce, doplňky a příslušenství (sítě, žaluzie, rolety, vrata, parapety, krytky, kování, …) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, chybnou manipulací nebo nedostatečnou údržbou.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: záloha 70% z celkové ceny zakázky (nebo dle dohody)

Firma je vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 69391

Český výrobce oken a dveří

# www.oknamontplast.cz