ABO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakultní nemocnice Brno | | Nabídka |  |
| Jihlavská 20,  625 OO Brno |  |
| Česká republika |  | Číslo: | 83594 |
|  |  | Naše značka: | 1 OPUK230676 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Vaše značka: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Meziprłrubové provedení s průchozími otvory

Uzavírací klapky s trojitou excentricitou, typ 3E-35L4B vhodné pro instalaci mezi phruby dle PNI 0/16/25/40

Stavební délka dle ISO 5752-20

Zkouška těsnosti dle EN 12 266-1 , třída AJB, API 598

FIRE-SAFE certifikace dle API 607 edice 6

Těleso: Uhlíková ocel 1.0625 (A216 WCB) + ochranný nátěr CELEROL,



Motýl: Nerezová ocel 1.4021 (AIS1420), nitridovaný

Sedlo: Lamelární - Nerezová ocel 1.4401 (AIS1316) + Grafit  Hřídel, čep: Nerezová ocel 1.4021 (AIS1420)

 Teplotní rozsah: -SO•C do 320 0 C

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz | DN | Pohon | Poznámka |  |  |  |  | Celkem | DPH | Dodací lhůta |
|  | 150 | šnekový převod | PN25 |  |  |  |  | CZK59 032.40 | 21.000/0 | cca 5-8 týdnů |

Tlakový rozsah: DN 150: 40 baru, DN200-400: 25 baru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| s upravenou pnrubou  stavební délka 1-—61 mm |  | Mezisoučet: CZK59 032.40 |
| Upozorněni: Armatury nabízené v rámci této nabídky musí být nainstalovány v souladu s instalačními pokyny ABO, a musí být provozovány pouze za pracovních podmínek na základě kterých byla vystavena | Mezisoučet | CZK59 032.40 |
| tato nabídka. ABO nezaručuje funkčnost armatury v prłpadě nevhodného použití, nevhodného | DPH | CZK12 396.80 |
| skladováni armatury nebo jejich součástí nebo pokud je armatura provozovaná za jiných podmínek, než uvedených zákaznikem —řed vystavením této nabídky. |  |  |
|  |  |  |



CZKO.oo