**Požadavky na venkovní žaluzie na oknech západní straně objektu bazénové haly**

* venkovní žaluzie
* motor na dálkové ovládání, možnost částečného spuštění žaluzií a natočení lamel o 90°. Ovládání na 6 samostatných částí (vč. dálkového ovládání):
  1. západní strana okna A
  2. západní strana okna B
* vedení ve vodících přiznaných lištách v barva RAL dle výběru bílá,
* typ krycího plechu - AL 1,5mm tvar L (podomítkový) – jednostranný nástřik RAL bílá dle výběru, dolní lišta - hliníková, barva RAL dle výběru bílá
* typ lamely - hliníková, barva dle aktuálního vzorníku bílá
* systém bude vybaven 2-mi čidly na vítr ( západ budovy)
* včetně montáže a dopravy
* nelze použít pro montáž plošinu, pouze mobilní lešení - pojízdné hliníkové lešení - pro práci ve výšce max. 6,5 m. Nutná výstroj a vybavení pro práci v půdním prostoru (prostor nad bazénem)
* rozměry:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | | šířka | výška | kusů | motor | poznámka |
| 1 | A | 3,06 | 3,61 | 10 | 10 |  |
| 2 | B | 1,62 | 3,61 | 3 | 3 |  |

Rozměry jsou uvedeny v metrech. Bude nutno vlastní zaměření. Rozměry jsou orientační.

* Součástí montáže žaluzií je i napojení na elektřinu (vč.materiálu a práce).