**Příloha č. 3 – podrobná specifikace**

**U21 - RESTAV, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_059/0010209**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód** | **Název** | **Počet ks** | **Cena jednotky Kč bez DPH** | **Cena celkem Kč bez DPH** | **Poznámka** |
| **č.** |
| 1. | 1.1.2.3.1.92 | kancelářské křeslo na kolečkách | 10 | 6 250,- | 62 500,- | 1880 SYN ARMIN PDH + BR 16 |
| 2. | 1.1.2.3.1.93 | pracovní stůl se zásuvkovým boxem  2100 x 750 x 800 mm | 4 | 15 200,- | 60 800,- | Kod B2B – 469130 |
| 3. | 1.1.2.3.1.93 | pracovní stůl se zásuvkovým boxem  1500 x 750 x 800 mm | 1 | 13 100,- | 13 100,- | Kod B2B – 469128 |
| 4. | 1.1.2.3.1.93 | pracovní stůl se zásuvkovým boxem na nářadí - antracit | 1 | 15 000,- | 15 000,- | Kod B2B – 1262887 |
| 5. | 1.1.2.3.1.95 | pracovní stůl se závěsným boxem, 1500 x 750 x 800 mm | 2 | 9 400,- | 18 800,- | Kod B2B – 409021 |
| 6. | 1.1.2.3.1.95 | pracovní stůl se závěsným boxem, 2100 x 750 x 800 mm | 2 | 11 200,- | 22 800,- | Kod B2B – 409023 |
|  |  | Podmínky:  1. Záruční doba 36 měsíců.  2. Dodávka zboží je včetně montáže v místě zákazníka. |  |  |  |  |
| **Celkem počet ks** | | | 20 |  | 193 000,- |  |

**Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. – kancelářské křeslo na kolečkách – 10 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - celočalouněné  - sedák a opěrák ze studené pěny  - barva – světle hnědá (přesný odstín bude vybrán dle požadavku zákazníka po vybrání dodavatele a dle jeho barevných možností).  **požadované parametry:**  - tvarování opěradla musí umožňovat podporu v bederní části a boční vedení trupu  - synchronní mechanismus s pětinásobnou aretací a možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku  - nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele  - kolečka s větším průměrem  - výška sedáku nastavitelná pomocí plynového pístu  - nastavení hloubky sedáku mechanismus SL  - nastavení výšky opěráku se zámkem, ovládací tlačítko na spodní hraně opěradla  - výškově stavitelné područky  - PHD – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy (podhlavník)  - nosnost 130 kg | Š x V  660 x 1150÷1400  výška x hloubka sedáku  460÷530 x 460  rozměrová tolerance ± 2% | 1880 SYN ARMIN PDH + područky BR 16  <https://www.antares.cz/Produkty/StudioPlus/ARMIN/1880-ARMIN> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. – pracovní stůl se zásuvkovým boxem – 4 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - podnoží svařeno z ocelových profilů - nosnost stolu min. 500 kg při rovnoměrném zatížení  - pracovní deska stolu z kvalitní bukové spárovky, případně MDF desky, tl. min. 50 mm  - pogumovaný povrch prac. desky  - plastové boční hrany  **požadované parametry:**  - kontejner se 4 zásuvkami,  - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech  - centrální zamykání  - korpus světle šedý, barva zásuvek modrá | Š x H x V  2100 x 750 x 800  rozměrová tolerance ± 1% | **Kod B2B – 469130**  [**https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-gb-se-zasuvkovym-boxem-na-naradi-4-zasuvky-2100-mm/**](https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-gb-se-zasuvkovym-boxem-na-naradi-4-zasuvky-2100-mm/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. – pracovní stůl se zásuvkovým boxem – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - podnoží svařeno z ocelových profilů - nosnost stolu min. 500 kg při rovnoměrném zatížení  - pracovní deska stolu z kvalitní bukové spárovky, případně MDF desky, tl. min. 50 mm  - pogumovaný povrch prac. desky  - plastové boční hrany  **požadované parametry:**  - kontejner se 4 zásuvkami,  - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech  - centrální zamykání  - korpus světle šedý, barva zásuvek modrá | Š x H x V  1500 x 750 x 800  rozměrová tolerance ± 1% | **Kod B2B – 469128**  [**https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-gb-se-zasuvkovym-boxem-na-naradi-4-zasuvky-1500-mm/**](https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-gb-se-zasuvkovym-boxem-na-naradi-4-zasuvky-1500-mm/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. – pracovní stůl se zásuvkovým boxem – 1 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - podnoží svařeno z ocelových profilů - nosnost stolu min. 400 kg při rovnoměrném zatížení  - pracovní deska stolu z kvalitní bukové spárovky, tl. min. 40 mm  **požadované parametry:**  - kontejner s 5 zásuvkami,  - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech  - centrální zamykání  - hliníkové madlo s drážkou pro popis  barva:  - korpus světle šedý  - zásuvky antracit RAL 7016 | Š x H x V  1500 x 750 x 880  rozměrová tolerance ± 1% | **Kod B2B – 1262887**  [**https://www.b2bpartner.cz/dilensky-pracovni-stul-mechanic-i-pevna-noha-dilensky-box-na-naradi-5-zasuvek-1500-x-700-x-880-mm-antracitove-dvere/**](https://www.b2bpartner.cz/dilensky-pracovni-stul-mechanic-i-pevna-noha-dilensky-box-na-naradi-5-zasuvek-1500-x-700-x-880-mm-antracitove-dvere/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. – pracovní stůl se zásuvkovým boxem – 2 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - podnoží svařeno z ocelových profilů  - nosnost pracovní desky 1000 kg při rovnoměrném zatížení  - pracovní deska stolu z dvouvrstvé MDF desky tl. min. 40 mm se speciálně odolným povrchem  - šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností  - plastové boční hrany  - povrchová úprava rámu lak šedé barvy  **požadované parametry:**  - 1x závěsný kontejner s 3 zásuvkami,  - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech  - centrální zamykání  - hliníkové madlo s drážkou pro popis  - povrchová úprava zásuvek lak modré barvy | Š x H x V  1500 x 750 x 800  rozměrová tolerance ± 1% | **Kod B2B – 409021**  [**https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-bl-se-zavesnym-boxem-na-naradi-mdf-pvc-deska-3-zasuvky-1500-x-750-x-800-mm/**](https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-bl-se-zavesnym-boxem-na-naradi-mdf-pvc-deska-3-zasuvky-1500-x-750-x-800-mm/) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. – pracovní stůl se zásuvkovým boxem – 2 ks** | | |
| **Popis** | **Rozměry v mm** |  |
| **materiálové provedení:**  - podnoží svařeno z ocelových profilů  - nosnost pracovní desky 1000 kg při rovnoměrném zatížení  - pracovní deska stolu z dvouvrstvé MDF desky tl. min. 40 mm se speciálně odolným povrchem  - šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností  - plastové boční hrany  - povrchová úprava rámu lak šedé barvy  **požadované parametry:**  - 1x závěsný kontejner s 3 zásuvkami,  - zásuvky uloženy v kuličkových výsuvech  - centrální zamykání  - hliníkové madlo s drážkou pro popis  - povrchová úprava zásuvek lak modré barvy | Š x H x V  2100 x 750 x 800  rozměrová tolerance ± 1% | **Kod B2B – 409023**  [**https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-bl-se-zavesnym-boxem-na-naradi-mdf-pvc-deska-3-zasuvky-2100-x-750-x-800-mm/**](https://www.b2bpartner.cz/pracovni-stul-do-dilny-bl-se-zavesnym-boxem-na-naradi-mdf-pvc-deska-3-zasuvky-2100-x-750-x-800-mm/) |