**Vodní lázeň s cirkulací LWTc 2/200**

**Celkové rozměry (mm) 335x185/310**

**Rozměry komory vany (mm) 295x145/150**

**Užitné rozměry vany (mm) 200x100x165**

**Max. hloubka ponoru (mm) 105**

**Objem (l) 7,3**

**Výkon (W) 600 W**

**Parametry**

**Rozsah regulace teploty 20 – 100°C
Minimální provozní teplota +5°C od okolí**

**Přesnost nastavení teploty 0,1°C**

**Teplotní stabilita -0,2°C / +0,6°C**

**Třída ochrany I**

**Napětí 230V / 50Hz**

**Záruka 24 měsíců**

**Signalizace alarmu**

**Optická Příliš nízká hladina vody ve vaně – dioda (ikona)**

 **Příliš nízká hladina vody ve vaně – hlášení na displeji**

 **Poškozené teplotní čidlo – hlášení na displeji**

**Akustická Příliš nízká hladina vody ve vaně**

 **Poškozené teplotní čidlo**