Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I	SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Město Humpolec
se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
zastoupený: Jiří Kučera, starosta a Květoslav Namyslo, místostarosta 
IČ:	00248266
e-mail:	urad@mesto-humpolec.cz
dále jen objednatel
Zhotovitel:
HV stavby a práce s.r.o.
se sídlem: Na Poříčí 1625/3, 66451 Šlapanice spisová značka: C 89683 vedená u Krajského soudu v Brně
 IČ:04395255 DIČ: CZ04395255
zastoupená: Volodymyr Holinka, jednatel
dále jen zhotovitel 
ve smluvních věcech jedná za objednatele: Jiří Kučera a Květoslav Namyslo
za zhotovitele: Volodymyr Holinka
v technických věcech jedná za objednatele: Josef Jůzl, vedoucí odboru MH a Jindřich Kotlík, vedoucí ČOV v Humpolci
Václav Sibera, TDI za zhotovitele: Radim Reniers
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková
1.	Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2.	Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3.	Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
4.	Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
5.	Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
Ill PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
9.	Kromě zhotoveni díla je součásti díla také předání dokumentace skutečného provedení, atestů použitých výrobků a materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu * pdf. a splnění podmínek vyplývajících z vydaného stavebního povolení a podkladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla
10.	Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami - rozumí se ČSN. Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.
11.	Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
12.	Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou, které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
13.	Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
14.	Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event, dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
15.	Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích informovat objednatele.
16.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s PD a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle čl.lll.
IV DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k zahájení plnění
učiněnou objednatelem
Termín zahájení stavebních prací: 1.5. 2017
Maximální termín pro dokončení všech stavebních a montážních prací a ukončení díla: 31.8.2017
2.	Termínem zahájení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Tímto dnem zhotovitel zahajuje činnosti vedoucí k dokončení stavby. Součástí předání staveniště je předání a převzetí Příslušné dokumentace.
3.	Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci zřízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případné činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
4.	Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a dokladů potřebných k získání kolaudačního rozhodnutí příp. souhlasu.
5.	Termín plněni se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
6.	O předání místa plnění bude sepsán zápis.
7.	Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
8.	Případné změny nebo rozšíření předmětu díla (vicepráce méně práce), oproti přijaté nabídce zhotovitele požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu stavby, budou vždy předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny včetně přípočtů nebo odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
1.	Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:
Celková cena díla bez DPH	4 268 719,- Kč
2.	Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně dané z přidané hodnoty (DPH). Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09. 11. 2011 bude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad bez DPH.
3.	Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk.
4.	Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
5.	Cena za dílo může být změněna pouze v těchto případech:
a)	dojde-li ke změně předpisů o DPH,
b)	dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo,
c)	při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a při vynaložení odborné péče nemohl předvídat, popř. se zjistí, že projektová dokumentace obsahuje vady, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu za dílo,
6.	Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
7.	Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a)	použitím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b)	položkami ceníků ÚRS, a s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) platných v době provádění těchto prací, jejichž cenová úroveň bude snížena minimálně na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout,
c)	pokud nelze použít žádný ze způsobů uvedených pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 180,- Kč bez DPH za jednoho pracovníka zhotovitele (přičemž odměna se účtuje podle skutečně odpracovaného času, nikoli za každou byť jen započatou hodinu práce) a skutečnými náklady vynaloženými zhotovitelem na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál musí být v přiměřené výši a zhotovitel je doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
8.	Změna ceny za dílo bude dohodnuta na základě písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného smluvními stranami.
9.	Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla poté, kdy před dokončením díla dosáhne objem skutečně provedených prací a dodávek 90 % celkového objemu prací a dodávek. 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
10.	Pozastávku je možné nahradit bankovní zárukou.
11.	Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
12.	V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
13.	Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
14.	Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují vady či nedodělky.
15.	Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a dodávek. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
16.	Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení, s výjimkou částky odpovídající pozastávce dle článku V. 9. této smlouvy.
17.	Objednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
18.	Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
19.	Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
20.	Objednatel nebude poskytovat zálohy.
21.	Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obé smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
22.	Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do cca 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. OZ ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele město Humpolec, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla ve výši 120.000,-Kč a s platností minimálně do 31.10. 2017. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky) a to tak, že vždy před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že je zhotovitel v prodleni s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění bankovní záruky.
23.	Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. OZ ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele město Humpolec, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po sepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně dvou let od data odstranění všech vad a nedodělků, ve výši 100.000,-Kč. V případě, že nebude objednateli dle požadavku uvedeného v tomto článku předložena bankovní záruka za splnění povinnosti zhotovitele za vady nebude zhotoviteli zaplacena pozastávka platby ve výši 10% ceny díla dle článku V. odst. 9 této smlouvy.
VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ
1.	O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí a dalšími podmínkami dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění pozdějších změn. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2.	Kromě zápisů podle VII. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3.	Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4.	Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla, Nevyjádří-li se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5.	K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů předem informovat objednatele o plánovaném zakrytí kontrolovaných konstrukcí. Konkrétní kontrolované konstrukce budou upřesněny při předání staveniště.
6.	Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své náklady zhotovitel.
VII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
1.	Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků.
2.	Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
3.	Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
4.	O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
5.	Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl. III. této smlouvy a dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidací vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
6.	Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
7.	Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
VlIl ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST
1.	Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
3.	Záruční lhůta na předmět plnění činí 60 měsíců ode dne předání díla s výjimkou:
- Dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků.
4.	Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
5.	Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6.	Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou.
7.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
8.	Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas uplatněnou.
9.	Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10.	Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.
11.	Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
12.	Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamace.
13.	O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol.
14.	Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamace nebo vjiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do dvaceti dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15.	Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení, prokázání jejich výše a vystavení daňového dokladu.
16.	Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předáni vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17.	Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
18.	Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
19.	O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
IX	PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ
1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku IV. 1 ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2.	Při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodleni. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
5.	V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
6.	Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).
7.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
8.	Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu z ceny díla.
9.	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
10.	Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12.	Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
13.	Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
X	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.	Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2.	Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
-	zhotovitel nesplnil závazek uvedený v článku XI. 2. nebo porušil povinnosti uvedenou v článku XI. 3.
-	zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
-	zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
-	zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3.	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
-	objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
-	zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
-	zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli
-	objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
-	zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
-	zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla
4.	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
XI	POJIŠTĚNÍ
1.	Před podpisem smlouvy zhotovitel předložil pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše 2 mil. Kč.
2.	Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedené pojistné smlouvy na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.
3.	Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XI. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společné s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.
4.	Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve své nabídkové ceně.
XII	PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.	Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud to stanoví zvláštní právní předpisy je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
2.	Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebník a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní předpis.
3.	Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
4.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
5.	Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
6.	Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání místa plnění díla ve čtyřech vyhotoveních položkový rozpočet a harmonogram provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu této smlouvy.
7.	Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2026 veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy.
8.	Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.	Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele - stanovit část v % z díla ). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
10.	Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel není oprávněn tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, jakém byla prokázána původním subdodavatelem.
11.	Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.
XIII	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a také Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku vydávané SIA - Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
příloha č. 1 - fotokopie pojistné smlouvy příloha č. 2 - rozpočty zakázky příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
2.	Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3.	Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.	. . .
5.	Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6.	Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod, a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství vyjma osobních údajů ve smyslu zák. 101/2000 Sb, v platném znění.

7.	Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s. p., ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem
8.	Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
9.	Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (znění tohoto článku může být i částečně pozměněno).
10.	Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
11.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 90 dnů.
12.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil v likvidaci. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

 V Šlapanicích dne 13.4.2017

Volodymar Holinka ,jednatel

V Humpolci dne 13.4.2017

Jiří Kučera, starosta města

Květoslav Namyslo,místostarosta města

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
IX	

•Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	OP	
Název objektu v evid.	474	
Číslo záznamu v evid.		
		
Datum		

Krycí iist - sou pí prací - rozpočet
	IČO	DIČ	
|Objednatel:	Město Humpolec, Horní Náměstí 300			
I Projektant:	VIAALTA® Okružní 963, 674 01 Třebíč			
|Zhotovitel:				
(Subdodavatel:				
(Zpracovatel PP:	Josef SLABÝ			
| Uživatel:	Město Humpolec, Horní Náměstí 300			
(jiné údaje:				
|Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
|jKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	ÚRS Praha	
|Reg. Číslo:		Zakázka:		Z14009	
IStavba:
Snížení energetické náročnosti
I Objekt:
Administrativně provozní budova COV Lužickž 1673, Humpolec
Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší a ostatní náklady	
| 1	ZRN prací montážních	Dodávka	C	13		0	
I 2		Montáž	132 395	14		0	
I 3		HSV	1 180 875	15		0	
I 4		PSV	2 898 450	16		0	
I 5	ZRN celkem (ř. 1-4	4 211 719	17		0	
I 6	HZS a jiné nákl. hl. Il/lll	0	18		0	
| 7	Jiné náklady	0	19		0	
I 8	Hlava Il/lll celkem (ř. 5-7)	4 211 719	20		0	
I 9	HI. XI - HZS, revize, zkoušky	0	21		0	
110	HI. XI - kompletační činnost	0	22		0	
|l1	Rezerva	0	23		0	
I12	Součet (ř. 8-11)	4 211 719	24		0	
			25	VON celkem (r. 13-24)	|	57 0001	
		Celkové nákladv	
		26	Celkem (i. 12+25)	4 268 719|	
		27	DPH 21%	896 431	
		28			
		29		 I	
		30	Celkem (ř. 26-29)|	■■ffipffiíjjil	
iFr.Neuwirth

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Název stavby:
Název SO:
Datum zpracování 16.12.2016
Poř.
číslo
pol.	Číslo
položky	Název položky	Měrná
jednotka	Množství	jednotková	cena
celkem	
	1	2	3	4	9	10	

kpl

10 000,00 10 000,00

002-004.1 Zařízení staveniště, vč. BOZP
Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. 59 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, vč. úklidu objektu před předáním stavby.
Standardní prvky BOZP (mobilni oploceni, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplívající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadú.
002-005.'	I	Publicitu projektu dle podmínek dotačního titulu
Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. 510 odst. 2 spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle dotačního titulu.	kpl	1	10 000,00	10 000,00	
002-006	Poskytnutí zařízeni staveniště (jeho části) pro umožněni činnosti TDS, AD, SÚ, BOZP na stavbě	kpl	1	5 000,00	5 000,00	
	Pro zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, .... ) bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář (kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., vodu a zabezpečená (před buňkou čističi zóna).
Kancelářská buňka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě.					
002-007	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední objekty - zakrytí konstrukcí (prach, hluk),	kpl	1	5 000,00	5 000,00	
002-008	Náklady vyplívající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.
Veškeré náklady vyplívající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednáni vytýčeni inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,	).	kpl	1	5 000,00	5 000,00	
	I\)7.iičinl.a i polo/ce:
O veškerých úkonech zhotovitele směrem k l>OSi o správců inženýrských šili bude ihoc''helei. i in; or mover, TDI, 70S o investor					
002-101.1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost Vytýčeni stávajících inženýrských sítí a stavebních objetků, geodetická činnost během výstavby (vytýčení všech stavebních a inženýrských objektů).	kpl	1	3 000,00	3 000,00	
002-102.1	Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončeni díla Geodetické zaměření veškerých řešených stavebních objetků a jejich částí dle vyhl. č. 230/2012Sb. 510 odst. 2 (geometriký plán pro zápis do katastru	kpl	1	10 000,00	10 000,00	
002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení
Projektová dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 230/2012Sb. 510	kpl	1	5 000,00	5 000,00	
002-301.1	Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu a ostatních dokladů potřebných k předáni a kolaudaci stavby - 3x tištěné a 1x tištěné na CD nosiči.	kpl	1	3 000,00	3 000,00	
002-302	Zpracováni a předloženi harmonogramů před podpisem smlouvy.
Náklady na vyhotoveni a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy.	kpl	1	1 000,00	1 000,00	
	|VON - celkem			:	i			57 000,00|	

SOUPIS PRACÍ - REKAPITUALCE - ROZPOČET
Název stavby : Snížení energetické náročnosti
Číslo stavby : OSTATNljI	Datum. 16.12.2016
Název SO :	Administrativně provozní budova ČOV Lužická 1673, Humpolec
Číslo SO :	OP
Oddíl	Název		CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	o,oc	22 196,36	22 196,36	0,000	
11	Přípravné a přidružené práce	o,oc	21 756,96	21 756,96	0,000	
3	Svislé a kompletní konstrukce	o,oc	194 634,1C	194 634,10	44,406	
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	9 231,00	34 905,00	44 136,00	50,423	
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	59 254,75	59 254,75	4,918	
62	Úprava povrchů vnější	91 208,14	309 975,65	401 183,79	14,830	
64	Výplně otvorů	9 100,00	1 350,00	10 450,00	0,055	
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	9 721,20	20 599,35	30 320,55	0,457	
712	Povlakové krytiny	304 463,82	302 245,58	606 709,40	5,444	
713	Izolace tepelné	123 998,20	45 384,58	169 382,77	0,156	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	146 447,73	146 447,73	1,643	
760	Konstrukce sádrokartonové	20 183,68	173 915,00	194 098,68	6,350	
762	Konstrukce tesařské	2 200,00	545,18	2 745,18	0,149	
764	Konstrukce klempířské	0,00	58 982,49	58 982,49	0,000	
767	Konstrukce zámečnické	108 398,00	790 377,08	898 775,08	0,581	
780	Výrobky z plastů	655 772,00	109 689,33	765 461,33	0,404	
784	Malby	0,00	25 526,40	25 526,40	0,511	
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	123 711,08	123 711,08	0,000	
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	36 244,59	36 244,59	0,094	
96	3ourání konstrukcí	0,00	255 834,39	255 834,39	0,000	
99
74	Přesun hmot
Hromosvod - ochrana před bleskem	0,00	11 472,57	11 472,57 132 395,00	0,000	
(	Celkem	1 334 276,04	2 745 048,181	4211 719,21	130,421	
|Montáže - celkem'

|	132 395ÍOO)
HSV - celkem	1 180 874,61|	
	
|PSV - celkem	|	2 898 449,61]	

POZNÁMKY K SOUPISU PRACÍ :
U veškérých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč.dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu práci. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a
materiálového vzorkováni apod.				
Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve
vazbě na lednotlivé oddíly, rekapitulace a kryci listy	
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou
zhotovitele.			
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře
cenová soustava ÚRS.			
V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu práci, kontaktuje uchazeč zadavatele.	
SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET	
Poř.
číslo
poi.	Číslo
položky	Název položky	Měrná
jednotka	Množství	Jednotková
hmotnost	Celková
hmotnost	CENA	
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Název stavby;	Snížení energetické náročnosti	Číslo stavby OSTATNÍ_ll
Název SO:	Administrativně provozní budova ČOV Lužická 1673, Humpolec	Číslo SO:	OP
Datum zpracování: 16.12.2016	Datum aktualizace .	16.12.2016

	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,820	0,000	0,000		500,00	11 410,00	
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,820	0,000	0,000		50,00	1 141,00	
3	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,425	0,000	0,000		100,00	1 242,50	
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,425	0,000	0,000		50,00	621,25	
5	162 30-1101	Vodorovné přemístěni do 500 m výkop ku/sy pan in y z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Uložení sypaniny na skládky	m3	24,850	0,000	0,000		150,00	3 727,50	
6	162 70-1105		m3	10,395	0,000	0,000		150,00	1 559,25	
7	171 20-1201		m3	10,395	0,000	0,000		15,00	155,93	
8	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skjádkovné)		15,593	0,000	0,000		150,00	2 338,95	
		1 celkem				0,000	0,00		22 196,38	
	11	Přípravné a přidružené práce								
l	113 10-6121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo	m2	31,250	0,255 7,969		30,00	937,50	
		kamenných dlaždic								
2	113 10-7112	Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	31,250	0,240 7,500		60,00	2 500,00	
3	113 20-1111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,500	0,230 2,415		50,00	525,00	
4	997 01-3501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskjádku do 1 km se složením		17,884	0,000	0,000		150,00	2 682,60	
5	997 01-3509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		590,164	0,000	0,000		15,00	8 852,46	
6	Nab.cena	Uložení na skládce 170904 / směsné demoliční odpady	T	17,884	0,000	0,000		350,00	6 259,40	
		11 celkem				0,000	0,00		21 756,96	

3	
1	Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce
	3112624PC	Zdivo z přesných pórobetonových bloků PD U.375 mm P2-500 objemové hmotnosti 500 kg/m3	M3	20,655	0,643	13,277		2 400,00	49 572,00	
2	3112623PC	Zdivo z přesných pórobetonových bloků PD tl.300 mm P2-500 objemové hmotnosti 500 g/m3	m3	37,904	0,640	24,255		2400,00	90 969,60	
3	342 27-2148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotností 500 kg/m3	m2	12,750	0,040	0,512		150,00	1 912,50	
4	340 29-1122	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami ti příčky přes 100 mm	m	18,700	0,000	0,002		150,00	2 805,00	
5	317 16-8133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	20,000	0,065	1,296		400,00	8 000.00	
6	317 16-8138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	45,000	0,111	5,004		800,00	36 000,00	
7	317 99-8122	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 70 mm
3 celkem	m2	53,750	0,001	0,059
44,406	0,00	100,00	5 375,00 194 634,10	

59	Dlažby a předlažby pozemních komunikaci a zpevněných
ploch
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	31,250	0,000	0,000			30,00	937,50	
2	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	31,250	0,000	0,000			30,00	937,50	
3	596 81-1221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	62,500	0,101	6,313			150,00	9 375,00	
3/1	59245600	Dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	31,875	0,108	3,443	200,00	6 375,00			
4	564 81-1111	Podklad ze Šlérkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	62,500	0,098	6,138			50,00	3 125,00	
5	564 87-1111	Podklad ze Šlérkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	62,500	0,462	28,854			250,00	15 625,00	
6	935 11-2111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	10,500	0,131	1,375			150,00	1 575,00	
6/1	59227519	Žlabovka betonová TBM 1-60 29,5x59x8 cm	kus	35,700	0,039	1,392	80,00	2 856,00			
7	564 87-1111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	6,300	0,462	2,908			200,00	1 260,00	
8	919 73-5122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	41,400	0,000	0,001			50,00	2 070,00	
		59 celkem				50,423		9 231,00		34 905,00	
	61	Úprava povrchu vnitřní									
1	612 14-2001	Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	197,710	0,005	0,967			140,00	27 679,40	
2	612 32-1 141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	197,710	0,018	3,634			100,00	19 771,00	
3	619 99-5001	ZaČiŠtěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	195,400	0,002	0,293			50,00	9 770,00	
	629 99-1011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou	m2	203,435	0,000	0,024			10,00	2 034,35	
		61 celkem				4,918		0,00		59 254,75	

62

Úprava povrchů vnější

3	Před.cena	Očištěni svislé izolace po provedení výkopu pro zatažení zatepleni soklu pod terén	
4	711 16-1306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky U. 0,5 mm šířky 1,0 m	
5	998 71-1202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m 711 celkem	
	712	Povlakové krytiny	
1	Před.cena	Příprava a vyrovnání podkladu pro provedení nových vrstev střešního pláště	
2	Před.cena	Provedení úpravy horního líce konstrukce atiky z důvodu zvýšení o 260 mm	
3	713 14-1181	Montáž izolace tepelné střech plochých tJ přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	
3/1	28372316	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	
3/2	28372319	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	
4	712 39-1171	Provedení povlakové krytiny střech do 10* podkladní textilní vrstvy	
4/1	673 P.C.	Separační geotexlilie 300 g/m2 - dodávka	
5	712 37-1802	Montáž izolace střech 10* folie mPVC kotvené k podkladu vč.dodánř kotev 4 ks/m2	
5/1	283 P C.	Hydroizolační střešní folie mPVC tl. 1,5 mm s PES výztužnou	
vložkou / ke kotvení

m2	105,274	0,009	0,895			330,00	34 740,42	
M2	110,538	0,004	0,464	250,00	27 634,50			
m	49,200	0,002	0,084			120,00	5 904,00	
M2	10,824	0,001	0,006	40,00	432,96			
m2	59,797	0,006	0,376			330,00	19 733,01	
m2	292,729	0,009	2,488			330,00	96 600,57	
m2	307,365	0,002	0,732	140,00	43 031,10			
m	122,550	0,002	0,208			120,00	14 706,00	
m2	13,481	0,000	0,005	30,00	404,43			
m	81,550	0,003	0,272			200,00	16 310,00	
M2	29,969	0,005	0,135	100,00	2 996,90			
m2	19,500	0,011	0,222			430,00	8 385.00	
M2	20,475	0,016	0,328	250,00	5 118,75			
m2	328,615	0,003	1,144			200,00	65 723,00	
m2	359,883	0,020	7,370			100,00	35 988,30	
m	245,100	0,000	0,000			20,00	4 902.00	
m	257,355	0,000	0,008	20,00	5 147,10			
m	235,150	0,000	0,000			20,00	4 703,00	
m	21,630	0,000	0,001	20,00	432,60			
m	73,920	0,000	0,002	20,00	1 478,40			
m	103,530	0,000	0,041	20,00	2 070,60			
m	45,550	0,000	0,018	20,00	911,00			
m	12,300	0,000	0,000			20,00	246,00	
m	12,915	0,001	0,006	120.00	1 549,80			
m2	203,435	0,000	0,024			10,00	2 034,35	
			14,630	91 208,14		309 975,65	

kus	13,000	0.000	0,000			50,00	650,00	
KUS	7,000	0,002	0,014	200,00	1 400,00			
KS	6,000	0,004	0,025	200,00	1 200,00			
kus	7,000	0,000	0,000			100,00	700,00	
KS	7,000	0.001	0,004	500,00	3 500,00			
KS	6.000	0,002	0,012	500,00	3 000,00			
			0,055		9 100,00		1 350,00	

m2	122,100	0,000	0,000			10,00	1 221,00	
l
m2	0,031
61,050	1,000
0,000	0,031
0,024	30 000,00	930,00	50,00	3 052,50	
M2
M2	73.260
76,313	0,005
0,000	0,330
0,000	120,00	8 791,20	50,00	3 815,65	
m2	101,750	0.001	0,072			120,00	12 210,00	
%	1,00%	0,000	0,000			30 020,35	300,20	
			0,457		9 721,20		20 599,35	

M2	560,837	0,000	0,000			30,00	16 825,11	
M	117,520	0,000	0,000			80,00	9 401,60	
m2	537,773	0,000	0,075			100,00	53 777,30	
m2	564,662	0,004	1,976	140,00	79 052,68			
m2	537,773	0,004	2,151	160,00	86 043,68			
m2	638,440	0,000	0,000			20,00	12 768,80	
M2	734,206	0,000	0,000	30,00	22 026,18			
M2	672,736	0,000	0,000			200,00	134 547.20	
M2	773,646	0,000	0,000	130,00	100 573,98			

1	622 21-1031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek (I do 160
mm
1/1 283 P:C. Deska z extrudovaného polystyrénu 11.140 mm po obvodě s ozubem / určen pro zateplení podzemí
2	622 21-2001 Montáž zateplení vnějšího ostění hí. špalety do 200 mm z
polystyrénových desek tl do 40 mm
2/1 283 P C. Deska z extrudovaného polystyrénu tl.20 mm po obvodě s ozubem / určen pro zateplení podzemí
3	622 51-1111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednézmná omítka včetně
penetrace vnějších stěn
4	622 21-1031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160
mm
4/1 28375951 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm
5	622 21-2001 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. Špalety do 200 mm z
polystyrénových desek tl do 40 mm
5/1 28375930 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
6	622 21-2051 Montáž zatepleni vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z
polystyrénových desek tl do 40 mm 6/1 631 P.C. Deska izolační z minerální vlny tvrzená tl.3 cm
7	622 22-1131 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací
vláken tl do 160 mm
7/1	631 P.C. Fasádní desky z minerální plsti s kolmou orientací vláken
100x33,3 cm / tepelná vodivost 0,042 W/mK
8	622 53-1021 Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace
vnějších stěn
9	622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do
10	mm
10	622 14-3004 Montáž omítkových samolepících začišfovacich profilů (APU lišt) 10/1 59051475 Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm
11	622 14-3003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových
profilů
11/1	59051480	Lišta rohová A110/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m
11/2	59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal.	2,5 m
11/3	59051492	Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m
11/4	59051494	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m
12	622 14-3002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních
profilů
12/1 59051502	Lišta dilatační rohová AL 2 m
13	629 99-1011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
62 celkem
64	Výplně otvorů
t 644 94-1112 Osazováni ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm 1/1 553 P.C. Větrací nerezová mřížka 400x200 mm bez klapek /nerez matný 1/2 553 P.C. Větrací nerezová mřížka 600x300 mm bez klapek / nerez matný 2	644 94-1121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v
tepelné izolací
2/1 Před.cena Dílec proslavení přes zatepleni pro osazeni průvětmíků vel.400x200 mm / bude upřesněno
2/2 Před.cena Dílec prostavění přes zateplení pro osazení průvětmíků vel.600x300 mm / bude upřesněno 64 celkem
711	Izolace proti vodě a vlhkostí
1	711 11 -2001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem
penetračním
1/1	11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
2	711 14-2559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy pňlavením svislé NAIP 2/1 628 P C. Pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný pás G 200 S40
6 Před.cena	Střešní sanační vpusť	KS	4,000	0,000	0,000			2 500,00	10 000,00	
7	712 30-0845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	7,000	0,000	0,000			100,00	700,00	
8 Před.cena	Zpětná montáž odvětrá vacích hlavic, proslavení, zatepleni z boků a zaizolováni	KS	7,000	0,000	0,000			120,00	840,00	
9	713 13-1141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží,	m2	132,415	0,006	0,794			70,00	9 269,05	
	pásů, dílců, desek									
9/1 283 P C	Deska z extrudovaného polystyrénu 11.50 mm po obvodě s	M2	110,577	0,002	0,166	100,00	11 057,70			
	ozubem									
9/2 28375916	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000	m3	4,443	0,025	0,111	1 200,00	5 331,60			
9/3 28375913	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	0,378	0,025	0,009	1 000,00	378,00			
10 Před.cena	Ukončeni atiky - vodovzdorná překližka 11.18 mm Š.400 mm na laťový rošt, vč.kotvení	M	117,520	0,000	0,000			250,00	29 380,00	
11 7123633PC	Povlakové kryliny střech do 10‘ fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	KS	72,935	0,001	0,080			100,00	7 293,50	
12 7123633PC	Povlakové krytiny střech do 10* fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	KS	63,560	0,001	0,070			100,00	6 356,00	
13 7123633PC	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm	KS	9,400	0,001	0,010			100,00	940,00	
14 Před.cena	Demontáž stávajících odvětrávacích hlavic VZT na střeše, manipulace, uložení	KS	4,000	0,000	0,000			100,00	400.00	
15 Před.cena	Zpětná montáž odvětrávacích hlavic VZT, prostavění svislého průduchu, napojeni, povrchová úprava	KS	4,000	0,000	0,000			200,00	800,00	
16 Před.cena	Nátěry kovových částí na střeše / VZT apod.	KS	5,000	0,000	0,000			200,00	1 000,00	
17 Před.cena	Prořvedení úpravy stávající atiky sousedního objektu, demontáž folie z důvodu zateplení štítu	M	9,700	0,000	0,000			200,00	1 940,00	
18 998 71-2202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12	%	1,00%	0,000	0,000			600 702,38	6 007,02	
	712 celkem				5,444		304 463,82		302 245,58	
713	Izolace tepelné									
1	713 11-1131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	112,864	0,000	0,034			30,00	3 385,92	
1/1 631 P.C.	Deska minerální izolační U.160 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	118,507	0,000	0,000	110,00	13 035,77			
1/2 631 P.C.	Deska minerální izolační U.140 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	118,507	0,000	0,000	100,00	11 850,70			
2	713 11-1136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	112,864	0,000	0,000			30,00	3 385,92	
2/1	637 P C	Deska minerální izolační U.50 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	118,507	0,000	0,000	45,00	5 332,82			
3	713 13-1191	Montáž pojistně difuzni folie do podhledu s přelepením spojů	m2	112,864	0,000	0,000			20,00	2 257,28	
3/1 673 P.C.	Pojistná dřfuzně otevřená folie 95 g/m2	M2	129,794	0,000	0,000	30,00	3 893,82			
4	713 13-1151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volné vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	396,510	0,000	0,000			30,00	11 895,30	
										
4/1 631 P.C.	Deska minerální izolační ti. 100 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	416,336	0,000	0,000	80,00	33 306,88			
5	713 13-1121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	406,510	0,000	0,122			30,00	12 195,30	
5/1 631 P.C.	Deska minerální izolační ti.120 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	424,736	0,000	0,000	80,00	36 226.24			
5/2 631 P.C.	Deska minerální izolační ti.50 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	2,200	0,000	0,000	40,00	88,00			
6	713 13-1191	Montáž pojistné difuzně otevřené folie do svislých stěn s přelepením spojů	m2	529,390	0,000	0,000			20,00	10 587,80	
6/1 673 P.C.	Pojistná difuzně otevřená folie 95 g/m2	M2	608,799	0,000	0,000	30,00	18 263,97			
7	998 71-3202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,00%	0,000	0,000		167 705,72	1 677.06	
	713 celkem				0,156	123 998,20	45 3B4.58	
735	Ústřední vytápání - otopná tělesa

1	735 11-1810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	257,550	0,000	0,000	20,00	5 151,00	
2	735 49-4811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	257,550	0,000	0,000	10,00	2 575,50	
3	Před.cena	Manipulace s demontovanými tělesy, uskladnění, zpětná příprava pro montáž	KS	1,000	0,000	0,000	3 000,00	3 000,00	
4	735 19-2911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	257,550	0,000	0,000	15,00	3 863,25	
5	735 19-1902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	257,550	0,000	0,000	10,00	2 575,50	
6	735 19-1904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	257,550	0,000	0,000	10,00	2 575.50	
7	735 19-1910	Napuštění vody do otopných těles	m2	257,550	0,000	0,000	10,00	2 575,50	
8	735 11-0911	Přetěsněni růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	172,000	0,000	0,012	50,00	8 600,00	
9	733 11-1228	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m	240,000	0,006	1,411	300,00	72 000,00	
10	Před.cena	Napojení na stávající topný systém, ostatní práce - vyregulování systému apod.	KS	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00	
11	789 11-2110	Okartáčování zařízeni Členitých	m2	257,550	0,000	0.000	30,00	7 726,50	
12	789 11-2240	Odmaštění zařízeni členitých	m2	257,550	0,000	0,000	20,00	5 151,00	
13	783 32-5132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	257,550	0,001	0,198	80,00	20 604,00	
14	783 42-5411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	240,000	0,000	0,022	15,00	3 600,00	
15	998 73-5202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m 735 celkem	%	1.00%	0,000	0,000
1,643	144 997,75
0,00	1 449,98 146 447,73	
760
Konstrukce sádrokartonové

1	763 12-1420 SDK stěna předsazená tl.62,5 mm kovové systémové profily	m2
deska DF 12,5 mm
2	763	11-1742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2
2/1	631 P.C.	Deska minerální izolační tl.50 mm objemová hmotnost 45-50	M2
kg/m3 U=0,041 W/m2K
3	763	11-1741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2
3/1	673 P.C.	Parozábrana - folie / speciální textilie kombinované s vodotěsnou	M2
střední vrstvou
4	763	12-1714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2
5	763	11-1723	SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů	m
6	998	76-3302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v	t
do 12 m 760 celkem

364,000	0,017	6,224			400,00	145 600,00	
229,360
240,828	0,000
0,000	0,000
0,000	40,00	9 633,12	30,00	6 880,80	
229,360
263,764	0,000
0,000	0,000
0,045	40,00	10 550,56	20,00	4 587,20	
364,000
319,600
6,350	0,000
0,000
0,000	0,036
0,045
0,000			20,00
20,00
500,00	7 280,00 6 392,00 3 175,00	
		6,350		20 183,68		173 915,00	

1	762 43-1220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2
1/1	60721520	Deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 18 mm	m2
2	762 49-5000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů,	m2
střešních podhledů a stěn
3	998 76-2202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do	12 m	%
762 celkem

764	Konstrukce klempířské
1	764	21-6603	Oplechováni rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s	m
povrchovou úpravou rš 250 mm
2	764	21-6604	Oplechováni rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s	m
povrchovou úpravou rš 330 mm
3	764	21-4605	Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou	m
úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
4	764	21-4606	Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou	m
úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
5	764	21-4607	Oplechováni atiky s lemováním bez rohů z Pz s povrchovou	m
úpravou mechanicky kotvené rš do 670 mm
6	764	21-5645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechováni rohů nadezdívek z	kus
Pz s povrch.úpravou rš do 400 mm
7	764	21-5646	Příplatek za zvýšenou pracnost pň oplechováni rohů nadezdívek z	kus
Pz s po vrch.úpravou rš nad 400 mm
8	998	76-4202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v	%
do 12 m 764 celkem
767	Konstrukce zámečnické

10,000
11,000
0,180	0,000
0,014
0,000	0,000
0,149
0,000	200,00 2 200,00	50,00
100,00	500,00
18,00	
1,00%	0,000	0,000
0,149	2 200,00	2 718,00	27,18
545.1B	
47,350	0,000	0,000		230,00	10 890,50	
78,200	0,000	0,000		300,00	23 460,00	
49,060	0,000	0,000		300,00	14 718,00	
9,700	0,000	0,000		400,00	3 880,00	
9,700	0,000	0,000		500,00	4 850,00	
4,000	0,000	0,000		100,00	400.00	
2,000	0,000	0,000		100,00	200,00	
1,00%	0,000	0,000		58 398,50	583,99	
		0,000	0,00		58 962,49	

1	Pred.cena	Pohledový profil.plech TR 18/137,5/100 0.0,5 mm RAL; nosná konstr.; min.zinek 275 g/m2 PODHLED	M2	112,936	0,000	0,000			1 000.00	
2	Před.cena	Pohledový profil.plech TR 18/137,5/100 tl.0,5 mm RAL; nosná konstr.; min.zinek 275 g/m2 STĚNY	M2	407,360	0,000	0,000			1 000.00	
3	Pred.cena	Provedení ostání v systému obkladu fasády - plech tl.0,5 mm RAL 5010; podkladní rošt	M	394,400	0,000	0,000			150,00	
4	Před.cena	Provedeni ošetření stáv.nosné konstr.boletíckých panelů -očišténí příp.odrezivění, nátěr konzervace	M2	520,296	0,000	0,000			50,00	
5	767 66-2120	Montáž mříží pevných pfivařených	m2	9,900	0,000	0,004			150,00	
5/1	553 P.C	Ocelová mříž na okna 300^55 cm; kotvení do zdivá; žárový pozink	KS	6,000	0,000	0,000	3 500,00	21 000,00		
6	Před.cena	Demnonláž stávajících vstupních dveří z hliníkových profilů, uloženi	M	10,600	0,000	0,000			100,00	
7	Před.cena	Zpětná montáž stávající vstupní stěny s dveřmi 230x300/160x210 cm; seřízení křídel	KS	10,600	0,000	0,000			300,00	
8	767 83-3100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	3,000	0,000	0,000			500,00	
8/1	553 P C.	Ocelový žebřík s ochranným košem výška 3,00 m výstupní madla; žárový pozink; vyrobeno dle ozn.21	KS	1,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00		
										
8/2	553 P.C.	Kotva do zdivá pro montáž žebříku - žárový pozink	KS	6,000	0,000	0,000	300,00	1 800,00		
9	767 83-4102	Montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	3,000	0,000	0,000			500,00	
10	767 66-2120	Montáž mříží pevných přřvařených	m2	15,840	0,000	0,006			150,00	
10/1	553 P C.	Ocelová mříž 240*55 cm rám Jáckl 40*25*2 mm+kulatina d=12	KS	12,000	0,032	0.384	2 700,00	32 400,00		
mm po 13 cm; kotvy; žár.pozínk; dle ozn.70

11	767 22-0420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti	m	6,400	0,000	0,000			200,00	
		do 40 kg								
11/1	I 553 P.C.	Ocel.ové zábradlí předložených schodů Jáckl 40x25*3 a 25*25*2	KS	1,000	0,142	0,142	13 000,00	13 000,00		
		mm; žárový pozink; prov.dle ozn.7								
12	Před.cena	Mlž a dod - AI stěna s dveřmi 230*300/180*210 cm z profilů	KS	1,000	0,000	0,000			65 000,00	
		např.Schůco ADS 75.SI Un=1,10 W/(M2.K)								
13	Před.cena	Mtž a dod - AI stěna s dveřmi 200*250/100*210 cm z profilů	KS	1,000	0,000	0,000			45 000,00	
		např.Schůco ADS 75.S1 Un=1,10 W/(M2.K)								
14	767 58-1002	Demontáž podhledu lamel	m2	211,969	0,000	0,000			30.00	
15	767 58-2800	Demontáž roštu podhledu	m2	211,969	0,000	0,000			30,00	
16	767 58-4801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	11,000	0,000	0,000			20,00	
17	767 58-4802	Demontáž podhledu kruhových přisazených svítidel	ks	15,000	0,000	0,000			20,00	
18	709 11-2210	Omytí zařízení členitých	m2	211,969	0,000	0,000			15,00	
19	767 58-3352	Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 20 m2	m2	211,969	0,000	0,008			30,00	
20	767 58-5102	Montáž podhledů - pomocné konstrukce šroubováním	m	306,390	0,000	0,006			30,00	
21	767 58-3711	Montáž podhledů lamelových závěsných táhel	m2	218,469	0,000	0,022			30,00	
22	767 50-3713	Montáž podhledů lamelových úprava pro svítidla	kus	11,000	0,000	0,000			30,00	
23	767 58-5111	Montáž podhledů - zářivkových těles bez prostupu	kus	27,000	0,000	0,005			30,00	
24	767 50-5113	Montáž podhledů - okrajové lišty	m	143,800	0,000	0,003			30,00	
24/1	Před.cena	Lišta hliníková okrajová pro podhledový systém FEAL TA75	M	150,990	0,000	0,000	200,00	30 198,00		
25	767 58-5116	Montáž podhledů - zhotoveni rohového styku lišt	kus	93,000	0,000	0,000			50,00	

112 936,00 407 360,00 59 160,00 26 014,80 1 485,00
1 060,00 3 180,00 1 500,00
1	500,00
2	376,00
1 280,00

65 000,00
45 000,00
6 359,07 6 359,07 220,00
300.00
3	179,54 6 359,07 9 191,70 6 554,07
330.00
810.00
4	314,00
4 650,00

762	Konstrukce tesařské

26 Před.cena	Manipulace s demontovaným podhledem, uskladnění	KS	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00	
27 998 76-7202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v	%	1,00%	0,000	0,000			889 876,32	8 890,76	
	do 12 m									
	767 celkem				0,581		108 398,00		790 377,08	
780	Výrobky z plastů									
1	766 62-2131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do	m2	49,995	0,000	0,000			300,00	14 998.50	
	1,5 m s rámem									
1/1 Nabfdk.cena Okno z plastových profilů Un=O,0 W/M2K 235*90 cm 2 křídl.FIX	KS	13,000	0,000	0,000	7 500,00	97 500,00			
	RAL9010/RAL9006 ozn.50									
1/2 Nabfdk.cena Okno z plastových profilů Un=O,0 W/M2K 150*150 cm OS 2	KS	10,000	0,000	0,000	8 000,00	80 000,00			
	křidl.RAL9010/RAL9006 ozn.51									
1/3 Nabfdk.cena Okno z plastových profilů Un=O,0 W/M2K 110*100 cm OS 1	KS	68,000	0,000	0,000	6 500,00	442 000.00			
	křídl.RAL9010/RAL9006 ozn.52									
2	766 62-2136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do	m2	134,640	0,000	0,000			300,00	40 392,00	
	2,5 m s rámem do celostěnných panelů									
3	766 69-4112 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30	kus	78,000	0,000	0,000			100,00	7 800,00	
	cm délky do 1,6 m									
3/1	611 P.C.	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 20*2*100 cm / v systému plastových oken	M	79,764	0,001	0,097	250,00	19 941,00			
3/2 611 P.C.	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 25*2*100 cm / v systému plastových oken	M	47,124	0.002	0,071	250,00	11 781,00			
3/3 61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	91,000	0,000	0,018	50,00	4 550,00			
4	766 69-4113	i Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	13,000	0,000	0,000			100,00	1 300,00	
5	786 62-2211	Lamelové žaluzie vnitřní - barva RAL9010 bílá / velikost 110*100	m2	75,240	0,003	0,218			500,00	37 620,00	
6	998 76-6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,00%	0,000	0,000			757 882,50	7 578,83	
	780 celkem				0,404	655 772,00		109 689,33	
784	Malby									
1	7844533PC	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdomé dvojnásobné s penetraci v místnostech v do 3,8 m	M2	050,880	0,001	0,511			30,00	25 526,40	
	784 celkem				0,511		0,00		25 526,40	
94	Lešení a stavební výtahy									
1	941 11-1121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	802,732	0,000	0,000			35,00	28 095,62	
2	941 11-1221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	60 204,900	0,000	0,000			1,00	60 204,90	
3	941 11-1021	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	802,732	0,000	0,000			20,00	16 054,64	
4	944 11-1121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	407,205	0,000	0,000			4,00	1 628,82	
5	944 11-1221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	30 540,375	0,000	0,000			0,10	3 054,04	
6	944 11-1821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	407,205	0,000	0,000			2,00	814,41	
7	949 12-1 112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m	m2	361,425	0,000	0,000			30,00	10 842,75	
8	949 12-1113	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	70,755	0,000	0,000			30,00	2 122.65	
9	949 12-1114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	29,775	0,000	0,000			30,00	893,25	
	94 celkem				0,000		0,00	123 711,08	

95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních
stavbách
1	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pn výšce podlaží do 4 m
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží přes 4 m	m2	624,979	0,000	0,025	10,00	6 249.79	
2	952 90-1114		m2	78,000	0,000	0,003	10,00	780,00	
3	953 94-1211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	6,000	0,002	0,014	20,00	120,00	
4	619 99-1001	Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	434,480	0,000	0,052	10,00	4 344,80	
5	Před.cena	Statické posouzení stávajících nosných ocelových konstrukcí	KS	1,000	0,000	0,000	5 000,00	5 000,00	
6	Před.cena	Demontáž stávajícího osvětleni na fasádě vč.přívodních vodičů	KS	3,000	0,000	0,000	50.00	150,00	
7	Před.cena	Montáž a dodávka demontovaného osvětleni vč.přívodních vodičů a napojení na stávající rozvod	KS	3,000	0,000	0,000	350,00	1 050,00	
0	Před.cena	Demontáž stávajících reflektorů na atice pro opětné použití	KS	2,000	0,000	0,000	100,00	200,00	
9	Před.cena	Zpětná montáž reflektorů na atiku, nový připojovací vodič, napojení / bude upřesněno	KS	2,000	0,000	0,000	500,00	1 000,00	
10	Před.cena	Demontáž čidel na fasádě vč.přívodních vodičů; pro opětné použiti	KS	4,000	0.000	0,000	100,00	400,00	
11	Před.cena	Zpětná montáž a osazení čidla na fasádu vč.dodáni kotvení	KS	4,000	0,000	0,000	350,00	1 400,00	
12	Před.cena	Zatrubkování v zalepl.systému pro pňpojení Čidla; dodávka materiálu vČ.přivodních vodičů cca.5,00 m	KS	4,000	0,000	0,000	500,00	2 000,00	
13	Před.cena	Demontáž vedení - trubka na fasádě nad střešní rovinu vč.kotvení - odfuk plynu	KS	1,000	0,000	0,000	100,00	100,00	
14	Před.cena	Zpětná montáž vedeni - trubka na fasádě nad střešní rovinu vč.dodávky kotvení - odfuk plynu, nátěr	KS	1.000	0,000	0,000	500,00	500,00	
15	Před.cena	Demontáž plechového poutače na fasádě	KS	1,000	0,000	0,000	50,00	50,00	
16	Před.cena	Zpětná montáž plechového poutače na fasádě	KS	1,000	0,000	0,000	300,00	300.00	
17	Před.cena	Demontáž antény vč.konzoty	KS	1,000	0,000	0,000	100,00	100,00	

18 Před.cena	Zpěná montáž antény vČ.konzoly / uchycení přes zateplovaci	KS	1,000	0,000 0,000	
		systém				
19 Před.cena	Demontáž elektrických vnitřních zásuvek pro opětné použití	KS	5,000	0,000 0,000	
20 Před.cena	Zpětná montáž elektrických vnitřních zásuvek vč.osazení a dodání	KS	5,000	0,000 0,000	
		krabic do SDK				
21 Před.cena	Demontáž stávajících elektrických vypínačů	KS	5,000	0,000 0,000	
22 Před.cena	Zpětná montáž elektrických vypínačů vč.osazení a dodání krabíce	KS	5,000	0,000 0,000	
23 Před.cena	Montáž a dodávka vodiče CYKY 3x2,5 mm; připojení na stávající	M	200,000	0,000 0,000	
		rozvod				
24 Před.cena	Revize elektro - nově provedené rozvody apod.	KS	1,000	0,000 0,000	
		95 celkem			0,094	
	96	Bourání konstrukcí				
1	968 06-2376	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	m2	11,250	0,034 0,383	
2	968 06-1113		kus	10,000	0,000 0,000	
3	967 03-1142	Pňsekání rovných ostěni v cihelném zdivu na MC	m2	13,500	0,059 0,797	
4	767 11-2812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	6,900	0,033 0,228	
5	968 07-1126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	0,000 0,000	
6	968 08-2022	Vybourání plastových zárubni dveří plochy do 4 m2	m2	5,000	0,062 0,310	
7	968 08-1011	Vyvěšení nebo zavěšení plastových dveří plochy do 2 m2	m2	1,000	0,000 0,000	
8	787 60-0802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	22,500	0,014 0,315	
9	787 10-0802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	11,900	0,014 0,167	
10	787 10-0801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových Šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2	370,038	0,010 3,700	
11	787 10-1821	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s AI lištami jednostrannými	m2	370,038	0,000 0,000	
12	787 60-0802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 slda plochého	m2	275,760	0,014 3,861	
13	968 06-2375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	m2	137,880	0,038 5,239	
14	96B 06-1113		kus	70,000	0,000 0,000	
15	767 11-2811	Demontáž stěn pro zasklení Šroubovaných	m2	370,038	0,033 12,211	
16	713 13-0813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	370,038	0,002 0,648	
17	764 41-0850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	69,950	0,001 0,094	
18	764 43-0840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	116,220	0,002 0,267	
19	787 10-0812	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného dvojitého	m2	183,183	0,044 8,060	
20	767 99-6701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	^9	1 333,500	0,001 1,334	
21	7676621 PC	Demontáž mříží pevných Šroubovaných na stávajících oknech	M2	19,800	0,015 0,297	
22	767 58-1802	Demontáž podhledu lamel	m2	112,610	0,004 0,450	
23	767 58-2800	Demontáž roštu podhledu	m2	112,610	0,002 0,225	
24	713 11-0813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých	m2	112,610	0,002 0,197	
materiálů tí přes 100 mm

500,00	500,00	
50,00	250,00	
250,00	1 250,00	
50,00	250,00	
250,00	1 250,00	
30.00	6 000,00	
3 000,00	3 000,00 36 244,59	

25	976 07-2221	Vybourání kovových komínových a topných dvířek, ventilaci apod.pl do 0,3 m2 ze zdivá cftielného	kus	13,000	0,009 0,íf7	
26	712 30-0831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10' jednovrstvé	m2	589,567	0,006 3,537	
27	766 41-1811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	255,380	0,025 6,295	
28	766 41-1822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových rošlů	m2	255,380	0,008 2,043	
29	713 13-0821	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	255,380	0,001 0,255	
30	711 13-1822	Odstraněni izolace z asfaltových pásů svislé	m2	255,380	0,005 1,149	
31	766 44-1811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných Šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	106,000	0,003 0,318	
32	962 03-2241	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	6,105	1,950 11,905	
33	976 07-1111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	6,400	0,037 0,237	
34	735 29-1800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	276,000	0,001 0,207	
35	733 12-0819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	240,000	0,005 1,135	
36	767 99-6702	Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	66,000	0,001 0,066	
37	971 03-5341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300	kus	6,000	0,060 0,360	
38	997 01-3113	mm
VnitroslaveniŠtni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	l	66,407	0,000 0,000	
39	997 01-3501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskíádku do 1 km se složením	t	66,407	0,000 0,000	
40	997 01-3509	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	i	151,806	0,000 0.000	
41	997 01-3509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	632,214	0,000 0,000	
42	Nab.cena	Odvoz dřevěného odpadu Humpolec - Pacov Hrádek SOMPO Kontejner 11 m3	KS	4,000	0,000 0,000	
43 ,	Nab.cena	Odvoz skleněného odpadu Humpolec - Pacov Hrádek SOMPO Kontejner 11 m3	KS	4,000	0,000 0,000	
44 I	Nab.cena	Uložení na skládce 170604 / izolační maleriály, plast, folie lepenky apod.bez příměsi AZC	T	6,096	0,000 0,000	
45 Nab.cena	Uložení na skládce 170202 / sklo nerecykiovalelné, drátosklo	T	8,060	0,000 0,000	

apod.
46 Nab.cena Uložení na skládce 170904 / směsné demoliční odpady 96 celkem

50,00	562,50	
10,00	100,00	
30,00	405,00	
50,00	345,00	
10,00	20,00	
50,00	250,00	
10,00	10,00	
30,00	675,00	
30,00	357,00	
30,00	11 101,14	
30,00	11 101,14	
30,00	8 272,80	
50,00	6 894.00	
10,00	700,00	
50,00	18 501,90	
20,00	7 400,76	
10,00	699.50	
10,00	1 162.20	
30,00	5 495,49	
10,00	13 335,00	
30,00	594.00	
30,00	3 378,30	
30,00	3 378,30	
20,00	2 252,20	
30,00	390,00	
30,00	17 687,01	
30,00	7 661,40	
30,00	7 661,40	
20,00	5 107,60	
20,00	5 107,60	
10,00	1 060,00	
500,00	3 052,50	
30,00	192,00	
15,00	4 140,00	
20,00	4 800,00	
10,00	660,00	
50,00	300,00	

100.0	6 640,70
150.0	9 961,05

15,00	2 277,09
15,00	9 483,21

T	13,062	0,000	0,000
0,000

0,00

5 000.00	20 000,00
5 000,00	20 000,00
1 200,00	7	315,20
1 200,00	9	672,00
1 200.00	15	674,40
255 834,39

99	Přesun hmot

1

998 01-7002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

114,726

0,000 0.000

100,00

11 472,57

99 celkem

0,000

0,00

11 472,

VÝPOČET VÝKAZU VÝMĚR
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti
Název SO:	Administrativně provozní budova ČOV Lužická 1673, Humpolec
Datum zpracování: 16.12.2016	
Poř.
číslo
pol.	Číslo
položky	Název položky	Měrná
jednotka	Množství	
	1	2	3	4	
1	Zemní práce

1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,820
VÝKOP KOLEM OBJEKTU DO HLOUBKY 600 MM	0,000
(21,85+6,60+13,20+10,00+47,75)*0,50*0,40	19	880
VÝKOP PRO CHODNÍK + ŽLABOVKU	0,000
13,60*1,00*0,15+10,00*0,60*0,15	2,940
Mezisoučet	22,820
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,820
22,820 'Viz 1/1 (132201101)'	22,820
Mezisoučet	22,820
3	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	12,425
zhutněním
(21,85+6,60+13,20+10,00+47,75)*0,50*0,25	12,425
Mezisoučet	12,425
OSTATNÍ VRSTVY - VIZ.OKAPOVÝ CHODNÍK	0,000
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,425
12,425 Viz 1/3 (174101101)'	12,425
Mezisoučet	12,425
5	162 30-1101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř.	m3	24,850
1	až 4
12,425*2 'Viz 1/3(174101101)'	24,850
Mezisoučet	24,850
6	162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3	10,395
tř. 1 až 4
22,820 Viz 1/1 (132201101)'	22,820
-12,425 Viz 1/3(174101101)’	-12,425
Mezisoučet	10,395
7	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky	m3	10,395
10,395 Viz 1/6(162701105)'	10,395
Mezisoučet	10,395
8	17120-1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	15,593
(skládkovné)
10,395*1,500 Viz 1/7 (171201201)'	15,593
Mezisoučet	15,593
11	Přípravné a přidružené práce
1	113 10-6121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo	m2	31,250
kamenných dlaždic
OKAPOVÝ CHODNÍK + CHODNÍK	0,000
50 % PLOCHY PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ / 50 % PLOCHY DO	(ý000
SUTI
(21,85*0,50+6,60*0,50+13,60*1,50+10,00*0,50+45,75*0,50)*1/2	31,250
Mezisoučet	31,250
2	113 10-7112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 m2	31,250
mm
31,250 Viz 11/1	(113106121)'	31,250
Mezisoučet	31,250
3	113 20-1111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10 500
ŽLABOVKY - SROVNATELNÁ POLOŽKA	0,000
10,500	10,500
Mezisoučet	10,500
4	S97 01-3501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku	t	17,884
do 1 km se složením
5	997 01-3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	590,164
km přes 1 km 33 x PŘÍPLATEK
6	Nab.cena Uložení na skládce 170904 / směsné demoliční odpady	T	17,884
Skládka Pacov Hrádek SOMPO
3	Svislé a kompletní konstrukce
1	3112624PC	Zdivo z přesných pórobetonových bloků PD tl.375 mm P2-500	M3	20,655
objemové hmotnosti 500 kg/m3
1.N.P.	0,000
5,55*3,30*0,375+(15,00-0,45)*3,30*0,375	24 874
-1,50*1,50*0,375*5	.4,219
Mezisoučet	20,655
2	3112623PC	Zdivo z přesných pórobetonových bloků PD tl.300 mm P2-500	m3	37,904
objemové hmotnosti 500 g/m3
1.N.P.	0,000
45,15*2,75*0,30+6,15*0,55*0,30	38,264
9,40*3,30*0,30+0,45*3,30*0,30	9,752
-(2,35*0,90*13+2,30*1,35*2)*0,30	-10,112
Mezisoučet	37,904
3	342 27-2148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek	m2	12,750
objemové hmotnosti 500 kg/m3
DOZDÍVKY - STÁVAJÍCÍ SLOUPY / OBVODOVÉ DOZDÍVKY	0,000
0,30*3,40*12+0,15*3,40*1	12,750
Mezisoučet	12,750
4	340 29-1122	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými	m	18,700
nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm
KOTVENÍ ZAZDÍVEK DO STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH	0	000
KONSTRUKCÍ
2,75*2+3,30*4	18,700
Mezisoučet	18,700
5	317 16-8133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	20 000
DLE V.Č.: 20 - OZN "18"	0,000
20	20,000
Mezisoučet	20,000
6	317 16-8138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	45 000
DLE V.Č.: 20 - OZN "17"	0,000
45	45,000
Mezisoučet	45,000
7	317 99-8122 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl	m2	53,750
70 mm
1,75*5+3,00*15	53,750
Mezisoučet	53,750
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a
zpevněných ploch
1	113 10-6121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo	m2	31,250	
kamenných dlaždic	
OKAPOVÝ CHODNÍK + CHODNÍK		0,000	
50 % PLOCHY PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ		0,000	
(21,85*0,50+6,60*0,50+13,60*1,50+10,00*0,50+45,75*0,50)*1/2		31,250	
Mezisoučet		31,250	
2	979 05-4441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním	m2	31,250	
spárováním z kameniva těženého	
31,250 Viz 59/1 (113106121)'		31,250	
Mezisoučet		31,250	
3	596 81-1221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z	m2	62,500	
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	
OKAPOVÝ CHODNÍK + CHODNÍK		0,000	
50 % PLOCHY - STÁVAJÍCÍ DLAŽBA		0,000	
(21,85*0,50+6,60*0,50+13,60*1,50+10,00*0,50+45,75*0,50)*1/2		31,250	
50 % PLOCHY - NOVÁ DLAŽBA		0,000	
(21,85*0,50+6,60*0,50+13,60*1,50+10,00*0,50+45,75*0,50)*1/2		31,250	
Mezisoučet		62,500	
3/1 59245600	Dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	31,875	
4	564 81-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	62,500	
frakce 4-8 mm		0,000	
62,500 Viz 59/3(596811221)'		62,500	
Mezisoučet		62,500	
5	564 87-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	62,500	
frakce 16-32 mm		0,000	
62,500 Viz 59/3(596811221)'		62,500	
Mezisoučet		62,500	
6	935 11-2111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových	m	10,500	
tvárnic š 500 mm	
10,500		10,500	
Mezisoučet		10,500	
6/1 59227519	Žlabovka betonová TBM 1-60 29,5x59x8 cm	kus	35,700	
7	564 87-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	6,300	
POD ŽLABOVKY		0,000	
10,50*0,60		6,300	
Mezisoučet		6,300	
8	919 73-5122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	41,400	
ZAŘÍZNUTÍ DLAŽBY - VIZ.POZNÁMKA NA VÝKRESE Č.20		0,000	
46,00-2,30*2		41,400	
Mezisoučet		41,400	
61	Úprava povrchů vnitřní	
1	612 14-2001 Potažení vnitrních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do	m2	197,710	
tenkovrstvé hmoty	
1.N.P.- ZAZDÍVKY + PARAPETY POD ZAZDÍVKAMI		0,000	
(5,70+2,70*23)*3,40		230,520	
-(1,50*1,50*5+2,35*0,90*13+2,30*3,00*2)		-52,545	
0,25*1,50*3*5+0,20*[(2,35+0,90*2)*13+(2,30+3,00*2)*2]		19,735	
Mezisoučet		197,710	
2	612 32-1141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	197,710	
nanášená ručně	
197,710 Viz 61/1 (612142001)'		197,710	
Mezisoučet		197,710	
3	619 99-5001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	195,400	
1.N.P.- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY		0 000	

	SLOUPY' 3,40*46		156,400	
	OKNA / STÁVAJÍCÍ OMÍTKY' 1,60*4*5		32,000	
	DVEŘE / STÁVAJÍCÍ OMÍTTKY' 2,00+2,50*2		7,000	
	Mezisoučet		195,400	
4	629 99-1011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící	m2	203,435	
	páskou
Z VNITŘNÍ STRANY		0,000	
	1,50*1,50*10+2,35*0,90*13+2,00*2,50+2,30*3,00*2+1,10*1,80* 68		203,435	
	Mezisoučet		203,435	
62	Úprava povrchů vnější			
1	622 21-1031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do	m2	105,274	
	160 mm
ZATEPLENÍ SOKLU		0,000	
	(0,24+46,03)*0,90		41,643	
	(0,29+46,03)*1,20		55,584	
	10,25*(1,20+0,90)*1/2		10,763	
	USKOČENÍ' 0,35*46,03		16,111	
	Mezisoučet		124,100	
	-2,96*0,53*12		-18,826	
	Součet		105,274	
1/1 283 P:C.	Deska z extrudovaného polystyrénu tl.140 mm po obvodě s ozubem / určen pro zateplení podzemí	M2	110,538	
2 622 21-2001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z	m	49,200	
	polystyrénových desek tl do 40 mm (3,00+0,55*2)*12		49,200	
	Mezisoučet		49,200	
2/1 283 P.C.	Deska z extrudovaného polystyrénu tl.20 mm po obvodě s ozubem / určen pro zateplení podzemí	M2	10,824	
3	622 51-1111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	59,797	
	VNĚJŠÍ SOKL		0,000	
	(0,30+46,03)*0,70-2,96*0,53*12+0,35*(2,96+0,53*2)*12		30,489	
	(0,25+46,03)*0,50+10,28*(0,70+0,50)‘1/2		29,308	
	Mezisoučet		59,797	
4	622 21-1031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	292,729	
	EPS70F - NAD RÁMEC SOKLU POI ÚROVEŇ +3,400		0,000	
	(0,30+46,03)*3,85		178,371	
	(0,25+46,03)*3,10		143,468	
	10,28*(3,85+3,10)*1/2		35,723	
	Mezisoučet		357,562	
	-(1,46*1,48*10+2,31 *0,88*13+1,88*2,50+2,30*2,63*2)		-64,832	
	Součet		292,729	
4/1 28375951	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	307,365	
5	622 21-2001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	122,550	
	1,50*3*10+(2,35+0,90*2)*13+2,00+2,50‘2+(2,30+3,00*2)*2		122,550	
	Mezisoučet		122,550	
5/1 28375930	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	13,481	
6	622 21-2051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	81,550	
	PARAPETY		0,000	
	1.P.P.' 3,00*12		36,000	
	1.N.P.' 1,50*10+2,35*13		45,550	

Mezisoučet		81,550	
6/1 631 P.C.	Deska izolační z minerální vlny tvrzená tl.3 cm	M2	29,969	
7	622 22-1131 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou	m2	19,500	
orientací vláken tl do 160 mm	
VÝCHODNÍ POHLED		0,000	
9,75*2,00		19,500	
Mezisoučet		19,500	
7/1 631 P.C.	Fasádní desky z minerální plsti s kolmou orientací vláken	M2	20,475	
100*33,3 cm / tepelná vodivost 0,042 W/mK	
8	622 53-1021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl, 2,0 mm včetně	m2	328,615	
penetrace vnějších stěn	
EPS70F - NAD RÁMEC SOKLU PO ÚROVEŇ +3,000		0,000	
(0,30+46,03)*3,60+46,05*0,25		178,301	
(0,25+46,03)*2,85		131,898	
10,28*(3,60+2,85)*1/2		33,153	
Mezisoučet		343,352	
-(1,46*1,48*10+2,31 *0,88*13+1,88*2,50+2,30*2,65*2)		-64,924	
0,25*[1,50*3*10+(2,35+0,90*2)*13+2,00+2,50*2+(2,30+2,65*2)* 2]
Součet		30,288	
		308,715	
VÝCHODNÍ POHLED		0,000	
9,75*2,00+0,10*2*2,00		19,900	
Součet		328,615	
9	622 13-5001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl	m2	359,883	
do 10 mm	
VYROVNÁNÍ POD ZATEPLENÍ		0,000	
(0,15+45,75)*(4,65+0,20)		222,615	
(0,10+45,75)*3,55		162,768	
10,00*(4,65+3,55)*1/2		41,000	
Mezisoučet		426,383	
-(1,50*1,50*10+2,35*0,90*13+2,00*2,50+2,30*3,00*2)		-68,795	
0,10*[1,50*3*10+(2,35+0,90‘2)*13+2,00+2,50*2+(2,30+3,00*2)* 2]
-3,00*0,55*12+0,20*(3,00+0,55*2)*12		12,255	
		-9,960	
Mezisoučet		-66,500	
Součet		359,883	
10 622 14-3004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU	m	245,100	
lišt)	
VNĚJŠÍ		0,000	
1,50*3*10+(2,35+0,90*2)*13+2,00+2,50*2+(2,30+3,00*2)*2		122,550	
VNITŘNÍ		0,000	
1,50*3*10+(2,35+0,90*2)*13+2,00+2,50*2+(2,30+3,00*2)*2		122,550	
Mezisoučet		245,100	
10/1 59051475	Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	257,355	
11 622 14-3003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových	m	235,150	
profilů	
ROHY BUDOVY - AL' 4,00*2+0,70*2+3,60*2+2,00*2		20,600	
OSTĚNÍ - PLAST' 1,50*2*10+0,90*2*13+2,50*2+3,00*2*2		70,400	
NADPRAŽÍ' 46,05+0,20*2+1,50*10+2,35*13+2,00+2,30*2		98,600	
PARAPET' 1,50*10+2,35*13		45,550	
Mezisoučet		235,150	
11/1 59051480	Lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	21,630	
11/2 59051484	Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	73,920	
11/3 59051492	Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	103,530	
11/4 59051494	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	45,550	
12 622 14-3002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních	m	12,300	
profilů	
REKONSTRUOVANÁ BUDOVA / STÁVAJÍCÍ BUDOVA		0,000	
4,70+3,60+2,00*2		12,300	

	Mezisoučet		12,300	
12/1 59051502	Lišta dilatační rohová AL 2 m	m	12,915	
13 629 99-1011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící	m2	203,435	
	páskou
Z VNĚJŠÍ STRANY		0,000	
	1,50*1,50*10+2,35*0,90*13+2,00*2,50+2,30*3,00*2+1,10*1,80* 68		203,435	
	Mezisoučet		203,435	
64	Výplně otvorů			
1	644 94-1112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	13,000	
	400x200' 7		7,000	
	600x300' 6		6,000	
	Mezisoučet		13,000	
1/1 553 P.C.	Větrací nerezová mřížka 400x200 mm bez klapek / nerez matný	KUS	7,000	
1/2 553 P.C.	Větrací nerezová mřížka 600x300 mm bez klapek / nerez matný	KS	6,000	
2	644 94-1121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	7,000	
	7		7,000	
	Mezisoučet		7,000	
2/1 Před.cena	Dílec prostavění přes zateplení pro osazení průvětrníků vel.400x200 mm / bude upřesněno	KS	7,000	
2/2 Před.cena	Dílec prostavění přes zateplení pro osazení průvětrníků vel.600x300 mm / bude upřesněno	KS	6,000	
711	Izolace proti vodě a vlhkosti			
1	711 11-2001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním	m2	122,100	
	(45,75*2+10,00+0,15+0,10)*1,20		122,100	
	Mezisoučet		122,100	
1/1 11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,031	
2	711 14-2559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
VYSPRAVENI SVISLÉ IZOLACE Z 50% - DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	m2	61,050
0,000	
	(45,75*2+10,00+0,15+0,10)*1,20*1/2		61,050	
	Mezisoučet		61,050	
2/1 628 P.C.	Pás těžký asfaltovaný SBS modifikovaný pás G 200 S40	M2	73,260	
3 Před.cena	Očištění svislé izolace po provedení výkopu pro zatažení zateplení soklu pod terén	M2	76,313	
	(45,75*2+10,00+0,15+0,10)*0,75		76,313	
	Mezisoučet		76,313	
4	711 16-1306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné	m2	101,750	
	podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m OCHRANA ZATEPLENÍ PODZEMNÍ ČÁSTI		0,000	
	(45,75*2+10,00+0,15+0,10)*1,00		101,750	
	Mezisoučet	.		101,750	
5	998 71-1202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	3,210	
v objektech v do 12 m

712	Povlakové krytiny
1 Před.cena Příprava a vyrovnání podkladu pro provedení nových vrstev	M2	560,837
střešního pláště
	45,82*12,24		560,837	
	Mezisoučet		560,837	
2 Před.cena	Provedení úpravy horního líce konstrukce atiky z důvodu	M	117,520	
	zvýšení o 260 mm (46,17+12,59)*2		117,520	
	Mezisoučet		117,520	
	KONSTRUKCE KOTVENÁ K PODKLADU		0,000	
3	713 14-1181 Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby	m2	537,773	
	vnitřní pole, budova v do 20 m EPS 100 S TL.140 + 120 MM		0,000	
	45,42*11,84		537,773	
	Mezisoučet		537,773	
3/1 28372316	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	564,662	
3/2 28372319	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	537,773	
4	712 39-1171	I Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní	m2	638,440	
	vrstvy
46,17*12,59+(45,37+11,79)*2*(0,55+0,45)*1/2		638,440	
	Mezisoučet		638,440	
4/1 673 P C.	Separační geotextilie 300 g/m2 - dodávka	M2	734,206	
5	712 37-1802	Montáž izolace střech 10° folie mPVC kotvené k podkladu vč.dodání kotev 4 ks/m2	M2	672,736	
	46,17*12,59+(45,37+11,79)*2*(0,85+0,75)*1/2		672,736	
	Mezisoučet		672,736	
	Skladba střechy plní požadavek Broof (t3)		0,000	
5/1 283 P.C.	Hydroizolační střešní folie mPVC tl. 1,5 mm s PES výztužnou vložkou / ke kotvení	M2	773,646	
6 Před.cena	Střešní sanační vpusť	KS	4,000	
	4		4,000	
	Mezisoučet		4,000	
7	712 30-0845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	7,000	
	7		7,000	
	Mezisoučet		7,000	
8 Před.cena	Zpětná montáž odvětrávacích hlavic, prostavěni, zateplení z boků a zaizolování	KS	7,000	
	7		7,000	
	Mezisoučet		7,000	
9	713 13-1141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	132,415	
	ZATEPLENI HORNÍHO LÍCE ATIKY - XPS 50 MM - MEZI LATĚ		0,000	
	(46,17+12,59)*2*0,40		47,008	
	ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STRANY ATIKY - XPS 50 MM		0,000	
	(45,37+11,79)‘2‘(0,46+0,56)*1/2		58,303	
	ZVÝŠENÍ ATIKY - EPS150S 180 MM		0,000	
	(46,17+12,59) *2*0,20		23,504	
	IZOLACE STĚN VZT - S 5 - EPS100S 100 MM		0,000	
	0,90*4*0,25*4		3,600	
	Mezisoučet		132,415	
9/1 283 P C	Deska z extrudovaného polystyrénu tl.50 mm po obvodě s ozubem	M2	110,577	
9/2 28375916	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 1000	m3	4,443	
	mm			
9/3 28375913	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000)	m3	0,378	
	mm			
10 Před.cena	Ukončení atiky - vodovzdorná překližka tl. 18 mm š.400 mm na	M	117,520	
laťový rošt, vč.kotvení (46,17+12,59)*2
117,520

S 1 - SKLADBA PŘEDSAZENÝCH ČÁSTÍ 2.N.P. 46,17*1,20*2+10,28*0,20

		Mezisoučet		117,520	
		PROVEDENO DLE DETAILŮ 28^1 A 28-10		0,000	
11	7123633PC	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	KS	72,935	
		ATIKA' (45,37+11,79)*2*1/2		57,160	
		KOMÍN' (2,80+1,575)*2*1/2		4,375	
		VZT 0,80*4*4*1/2		6,400	
		ATIKA SOUSEDNÍHO OBJEKTU' 10,00*1/2		5,000	
		Mezisoučet		72,935	
12	7123633PC	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	KS	63,560	
		ATIKA'(45,37+11,79)*2*1/2		57,160	
		VZT' 0,80*4*4*1/2		6,400	
		Mezisoučet		63,560	
13	7123633PC	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm	KS	9,400	
		KOMÍN' (2,80+1,60)*2*1/2		4,400	
		ATIKA SOUSEDNÍHO OBJEKTU' 10,00*1/2		5,000	
		Mezisoučet		9,400	
14	Před.cena	Demontáž stávajících odvětrávacích hlavic VZT na střeše, manipulace, uložení	KS	4,000	
		4		4,000	
		Mezisoučet		4,000	
15	Před.cena	Zpětná montáž odvětrávacích hlavic VZT, prostavění svislého průduchu, napojení, povrchová úprava	KS	4,000	
		4		4,000	
		Mezisoučet		4,000	
16	Před.cena	Nátěry kovových částí na střeše / VZT apod.	KS	5,000	
		4+1 '		5,000	
		Mezisoučet		5,000	
17	Před.cena	Proivedení úpravy stávající atiky sousedního objektu, demontáž folie z důvodu zateplení štítu	M	9,700	
		doplnění podkladních vrstev		0,000	
		vytažení folie na atiku a na štít do výšky 300 mm		0,000	
		9,700		9,700	
		Mezisoučet		9,700	
		koutová lišta a ukončovací lišta - viz.samostatné položky		0,000	
18 !	998 71-2202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do	%	3,150	
12 m

713	Izolace tepelné
1	713 11-1131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou	m2	112,864	
			drátem rohoží, pásů, dílců, desek
MINERÁLNÍ IZOLACE 300 MM 45-50 KG/M3 U=0,041 W/m2K		0,000	
			S 1 - SKLADBA PŘEDSAZENÝCH ČÁSTÍ 2.N.P.		0,000	
			46,17*1,20*2+10,28*0,20		112,864	
			Mezisoučet		112,864	
1/1	631	P.C.	Deska minerální izolační tl. 160 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	118,507	
1/2	631	P.C.	Deska minerální izolační tl. 140 mm objemová hmotnost 45-50 kg/m3 U=0,041 W/m2K	M2	118,507	
2	713	11-1136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy,	m2	112,864	
			dílci, deskami mezi trámy
MINERÁLNÍ IZOLACE 50 MM 45-50 KG/M3 U=0,041 W/m2K		0,000	

0,000
112,864

		Mezisoučet		112,864	
2/'	I 631 PC.	Deska minerální izolační tl.50 mm objemová hmotnost 45-50	M2	118,507	
		kg/m3 11=0,041 W/m2K			
3	713 13-1191	Montáž pojistně difuzní folie do podhledu s přelepením spojů	m2	112,864	
		S 1 - SKLADBA PŘEDSAZENÝCH ČÁSTÍ 2.N.P.		0,000	
		46,17*1,20*2+10,28*0,20		112,864	
		Mezisoučet		112,864	
3/1	673 P.C.	Pojistná difuzně otevřená folie 95 g/m2	M2	129,794	
4	713 13-1151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými	m2	396,510	
		rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva			
		skladba S 2		0,000	
		izolace z minerálních vláken tl.100 mm mezi rošt		0,000	
		(45,77*2+12,19+1,30+1,20)*5,00-1,10*1,80*68		396,510	
		Mezisoučet		396,510	
4/1	631 P.C.	Deska minerální izolační tl.100 mm objemová hmotnost 45-50	M2	416,336	
		kg/m 3 11=0,041 W/m2K			
5	713 13-1121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů,	m2	406,510	
		dílců, desek			
		skladba S 2		0,000	
		izolace z minerálních vláken tl. 120 mm mezi rošt		0,000	
		(46,17*2+12,59+1,50+1,40)*5,00-1,10*1,80*68		404,510	
		skladba S 3		0,000	
		izolace z minerálních vláken tl.50 mm mezi rošt		0,000	
		(0,25+0,15)*5,00		2,000	
		Mezisoučet		406,510	
5/1	631 P.C.	Deska minerální izolační tl. 120 mm objemová hmotnost 45-50	M2	424,736	
		kg/m3 11=0,041 W/m2K			
5/2	631 P.C.	Deska minerální izolační tl.50 mm objemová hmotnost 45-50	M2	2,200	
		kg/m3 U=0,041 W/m2K			
6	713 13-1191	Montáž pojistné difuzně otevřené folie do svislých stěn s	m2	529,390	
		přelepením spojů			
		skladba S 2,3		0,000	
		(46,17*2+12,59+1,75+1,65)*5,00		541,650	
		-(2,35*1,80*18+1,10*1,80*2)		-80,100	
		0,60*1,80*33+0,20*[(2,35+1,80) *2*18+(1,10+1,80)*2*2]		67,840	
		Mezisoučet		529,390	
6/1	673 P.C.	Pojistná difuzně otevřená folie 95 g/m2	M2	608,799	
7	998 71-3202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12	%	1,950	
m

735	Ústřední vytápění - otopná tělesa
1	735 11-1810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	257,550	
		DEMONTÁŽ TĚLES PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ		0,000	
		0,255*(6*20+11 *25+13*30+3*10+1 *15+9*20)		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
2	735 49-4811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	257,550	
		257,550 Viz 735/1 (735111810)’		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
3	Před.cena	Manipulace s demontovanými tělesy, uskladnění, zpětná	KS	1,000	
		příprava pro montáž			
		44 KS OTOPNÝCH TĚLES’ 1		1,000	
		Mezisoučet		1,000	
4	735 19-2911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	257,550	
		ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TĚLES		0,000	
		0,255*(6*20+11 *25+13*30+3*10+1 *15+9*20)		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
5	735 19-1902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	257,550	
		257,550 Viz 735/4 (735192911)’		257,550	

		Mezisoučet		257,550	
6	735 19-1904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	257,550	
		257,550 Viz 735/4(735192911)'		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
7	735 19-1910	Napuštění vody do otopných těles	m2	257,550	
		257,550 Viz 735/4(735192911)'		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
8	735 11-0911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových	kus	172,000	
		článkových			
		(6+11+13+3+1+9)*4		172,000	
		Mezisoučet		172,000	
9	733 11-1228	Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo	m	240,000	
		středotlaké DN 50			
		BUDE UPŘESNĚNO		0,000	
		DLE POZNÁMKY NA V.Č.: 20' 240,000		240,000	
		Mezisoučet		240,000	
10	Před.cena	Napojení na stávající topný systém, ostatní práce - vyregulování	KS	1,000	
		systému apod.			
		1		1,000	
		Mezisoučet		1,000	
11	789 11-2110	Okartáčování zařízení členitých	m2	257,550	
		0,255*(6*20+11 *25+13*30+3*10+1 *15+9*20)		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
12	789 11-2240	Odmaštění zařízení členitých	m2	257,550	
		257,550 Viz 735/11 (789112110)'		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
13	783 32-5132	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý	m2	257,550	
		povrch 1x antikorozní a 2x email			
		0,255*(6*20+11 *25+13*30+3*10+1 *15+9*20)		257,550	
		Mezisoučet		257,550	
14	783 42-5411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch	m	240,000	
		1x antikorozní, 1x základní, 1x email			
		240,000		240,000	
		Mezisoučet		240,000	
15	998 73-5202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	2,390	

760	Konstrukce sádrokartonové
1	763 12-1420 SDK stěna předsazená tl.62,5 mm kovové systémové profily	m2	364,000
deska DF 12,5 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ	0,000
skladba S 2	0,000
(45,00*2+11,80+1,10*2)*3,50	364,000
Mezisoučet	364,000
VČ.PROVEDENÍ OSTĚNÍ OKEN	0^000
TEPELNÁ IZOLACE - SOUČÁST UCELENÉHO POŽÁRNÍHO	0^000
SYSTÉMU
VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA	0,000
2	763 11-1742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	229,360
MINERÁLNÍ IZOLACE 50 MM U=0,041	W/m2K	0,000
skladba S 2	0,000
(45,00*2+11,80+1,10*2)*3,50-1,10*1,80*68	229,360
Mezisoučet	229,360
2/1 631 P C.	Deska minerální izolační tl.50 mm objemová hmotnost 45-50	M2	240,828
kg/m3 U=0,041 W/m2K
3	763 11-1741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	229,360
229,360 Viz 760/2 (763111742)'	229,360
Mezisoučet	229,360
3/1	673 P.C. Parozábrana - folie / speciální textilie kombinované s	M2	263,764
vodotěsnou střední vrstvou
4	76312-1714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	364,000
364.0	Viz 760/1 (763121420)'	364^000
Mezisoučet	364,000
5	763 11-1723 SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů	m	319,600
OSTĚNÍ OKEN1 (1,10+1,80*2)*68	319,600
Mezisoučet	319,600
6	998 76-3302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v	t	6,350
objektech v do 12 m
762	Konstrukce tesařské
1	762 43-1220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	10,000
DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO OBKLADU - VIZ.POZN,: 19 NA V.Č.:	(ýOOO
21
10.0	10,000
Mezisoučet	10 000
TL.DŘEVOTŘÍSKY BUDE UPŘESNĚNA	0,000
1/1	60721520	Deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 18 mm	m2	11,000
2	762 49-5000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů,	m2	0,180
střešních podhledů a stěn
10,000*0,018 Viz 762/1 (762431220)'	0,180
Mezisoučet	0,180
3	998 76-2202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580
764	Konstrukce klempířské
1	764 21-6603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s	m	47,350
povrchovou úpravou rš 250 mm
ozn.50,51'2,45*13+1,55*10	47,350
Mezisoučet	47,350
2	764 21-6604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s	m	78,200
povrchovou úpravou rš 330 mm
ozn. 52'1,15*68	78,200
Mezisoučet	78,200
3	764 21-4605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou	m	49,060
úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
ATIKA' (46,17+12,59)*2*1/2-9,70	49,060
Mezisoučet	49,060
4	764 21-4606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou	m	9,700
úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
ATIKA U STÁVAJÍCÍ BUDOVY' 9,700	9,700
Mezisoučet	9,700
5	764 21-4607 Oplechování atiky s lemováním bez rohů z Pz s povrchovou	m	9,700
úpravou mechanicky kotvené rš do 670 mm
STÁVAJÍCÍ ATIKA - VE STYKU SE STÁVAJÍCÍ BUDOVOU'	9,700
9,700
Mezisoučet	9,700
6	764 21-5645 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů	kus	4,000
nadezdívek z Pz s povrch,úpravou rš do 400 mm
4	4,000
Mezisoučet	4,000
7	764 21-5646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů	kus	2,000
nadezdívek z Pz s povrch.úpravou rš nad 400 mm
2	2,000
Mezisoučet	2,000
8	998 76-4202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v	%	1,560
do 12 m
767	Konstrukce zámečnické
1 Před.cena	Pohledový profil.plech TR 18/137,5/100 tl.0,5 mm RAL; nosná	M2	112,936
konstr.; min.zinek 275 g/m2 PODHLED
VIZ.SKLADBA " S 1 "	0,000
STÁVAJÍCÍ OŠETŘENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE	0,000
SEKUNDÁRNÍ ROŠT L - KONZOLY; J - PROFILY	0,000
POHLEDOVÝ PROFILOVANÝ PLECH TR 18 DX51D Z275	0,000
46,20*1,20*2+10,28*0,20	112,936
Mezisoučet	112,936
OKAPNICE - K03 RŠ 208 MM -	0,000
DL.46,20*2+12,60+1,75+1,65=108,40 M
ROHOVÝ PROFIL - K02 RŠ 138 MM - 108,40 M	0,000
BAREVNÉ PROVEDENÍ - VIZ.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	0 000
- POHLEDY
RAL9006 ŠEDÁ	0,000
POZNÁMKA : VČ.PROVEDENÍ DETAILŮ, LIŠT, LEMOVÁNÍ	0,000
APOD.
DET.V.Č.: 28-1,2,3,4,5,6,7,8,9	0,000
2	Před.cena Pohledový profil.plech TR 18/137,5/100 tl.0,5 mm RAL; nosná M2	407,360
konstr.; min.zinek 275 g/m2 STĚNY
VIZ.SKLADBA " S 2 "	0,000
STÁVAJÍCÍ OŠETŘENÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE	0,000
SEKUNDÁRNÍ ROŠT L - KONZOLY; J - PROFILY	0,000
POHLEDOVÝ PROFILOVANÝ PLECH TR 18 SX51D Z275	0,000
(46,20*2+12,60+1,75+1,65)*5,00-1,10*1,80*68	407,360
Mezisoučet	407,360
BAREVNÉ PROVEDENÍ - VIZ.PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	0,000
- POHLEDY
DOMINANTNÍ PLOCHA OZN."C" - RAL9006 ŠEDÁ	0,000
CENA OBSAHUJE NAPOJENÍ RŮZNOBAREVNÝCH PLECHŮ -	0,000
MEZIOKENNÍ
PILÍŘKY - OZN."B" NA VÝKRESECH POHLEDŮ - RAL9010	0,000
MODRÁ
CENA OBSAHUJE PROVEDENÍ MEZIOKENNČH PILÍŘKŮ	0 000
OZN."D" -
NEPROFILOVANÝ PLECH S MĚKKÝM JÁDREM - RAL9010	0,000
MODRÁ
POZNÁMKA : VČ.PROVEDENÍ DETAILŮ, LIŠT, LEMOVÁNÍ	0,000
APOD.
DET.V.Č.: 28-1,2,3,4,5,6,7,8,9	0,000
3	Před.cena	Provedení ostění v systému obkladu fasády - plech tl.0,5 mm	M	394,400
RAL 5010; podkladní rošt
(1,10+1,80)*2*68	394,400
Mezisoučet	394,400
NEPROFILOVANÝ PLECH S MĚKKÝM JÁDREM - RAL9010	0,000
MODRÁ
VIZ VÝKRESY POHLEDŮ	0,000
4	Před.cena	Provedení ošetření stáv.nosné konstr.boletických panelů -	M2	520,296
očištění příp.odrezivění, nátěr konzervace
112,936 Viz 767/1 (Před.cena)'	112,936
407,360 Viz 767/2 (Před.cena)’	407,360
Mezisoučet	520,296
PO DEMONTÁŽI BOLETICKÝCH PANELŮ	0,000
-	očištění ocelovým kartáček	0,000
-	kontrola svarů, oprava, nátěr	0,000

		- nátěr konstrukce 1*Z+1*VRCHNI		0,000	
		- případné doplnění vadných profilů		0,000	
5	767 66-2120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	9,900	
		NA OKNECH V SOKLU' 3,00*0,55*6		9,900	
		Mezisoučet		9,900	
5/1	553 P.C.	Ocelová mříž na okna 300^55 cm; kotvení do zdivá; žárový	KS	6,000	
		pozink			
6	Před.cena	Demnontáž stávajících vstupních dveří z hliníkových profilů,	M	10,600	
		uložení			
		(2,30+3,00)*2		10,600	
		Mezisoučet		10,600	
		MANIPULACE, ULOŽENÍ		0,000	
7	Před.cena	Zpětná montáž stávající vstupní stěny s dveřmi	KS	10,600	
		230x300/160x210 cm; seřízení křídel			
		(2,30+3,00)*2		10,600	
		Mezisoučet		10,600	
8	767 83-3100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	3,000	
		DLE POZNÁMKY NA V.Č.: 21		0,000	
		ozn.21'3,000		3,000	
		Mezisoučet		3,000	
8/1	553 P.C.	Ocelový žebřík s ochranným košem výška 3,00 m výstupní	KS	1,000	
		madla; žárový pozink; vyrobeno dle ozn.21			
8/2	553 P.C.	Kotva do zdivá pro montáž žebříku - žárový pozink	KS	6,000	
9	767 83-4102	Montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	3,000	
		DLE POZNÁMKY NA V.Č.: 21		0,000	
		ozn.21' 3,000		3,000	
		Mezisoučet		3,000	

10	767 66-2120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	15,840	
		ozn.70' 2,40*0,55*12		15,840	
		Mezisoučet		15,840	
10/1	553 P.C.	Ocelová mříž 240x55 cm rám Jáckl 40*25*2 mm+kulatina	KS	12,000	
		d=12 mm po 13 cm; kotvy; žár.pozink; dle ozn.70			
11	767 22-0420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi	m	6,400	
		hmotnosti do 40 kg			
		ozn.71'0,90*2+2,30*2		6,400	
		Mezisoučet		6,400	
		kotvení 4 ks chemickými kotvami do čtvercové krytky 100*100		0,000	
		mm			
		pod každým prostavěným sloupkem		0,000	
11/1	553 P.C.	Ocel.ové zábradlí předložených schodů Jáckl 40*25*3 a	KS	1,000	
		25*25*2 mm; žárový pozink; prov.dle ozn.7			
12	Před.cena	Mtž a dod - AI stěna s dveřmi 230*300/180*210 cm z profilů	KS	1,000	
		např.Schuco ADS 75.SI Un=1,10 W/(M2.K)			
		PROVEDENO DLE TABULEK PSV - OZN.60' 1		1,000	
		Mezisoučet		1,000	
		stavební hloubka min.147 mm		0,000	
		levé křídlo otevíravé, druhé s typovým stavěčem dle výrobce		0,000	
		nadsvětlík, boční světlík s pevným zasklením		0,000	
		sklo Ditherm čiré; bezpečnostní třída 2B2		0,000	
		kování typové pro AI dveře		0,000	
		barva vnitřní RAL9010 bílá		0,000	
		barva vnější světle šedá - ve shodě se stávajícími AI dveřmi		0,000	
		zámek bezpečnostní vložkový		0,000	
		klika nerez z vnitřní a z venkovní strany		0,000	
		osazen elektrický otevírač 12 Vss nízkoodběrový		0,000	
		montáž magnetického kontaktu do vstupních dveří		0,000	
		( upřesní investor)		0,000	
13 Před.cena	Mtž a dod - AI stěna s dveřmi 200*250/100*210 cm z profilů	KS	1,000	

např.Schuco ADS 75.SI Un=1,10 W/(M2.K)

PROVEDENO DLE TABULEK PSV- OZN.61' 1	1,000
Mezisoučet	1,000
stavební hloubka min.147 mm	0,000
pravé křídlo otevíravé	0,000
nadsvětlík, boční světlík s pevným zasklením	0,000
sklo Ditherm čiré; bezpečnostní třída 2B2	0,000
kování typové pro AI dveře	0,000
barva vnitřní RAL9010 bílá	0,000
barva vnější světle šedá - ve shodě se stávajícími AI dveřmi	0,000
zámek bezpečnostní vložkový	0,000
klika nerez z vnitřní a z venkovní strany	0,000
14	767 58-1802 Demontáž podhledu lamel	m2	211,969
PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ	0,000
1.	N.P.	0,000
27,40*1,70+9,10*0,10+2,70*0,30+2,40*0,70+6,95*0,70	54,845
Mezisoučet	54,845
2.	N.P.	0,000
3,15*0,75+0,80*0,95+2,90*1,42	7,241
11,90*0,75*9,10*0,75+2,65*0,75	62,901
5,90*3,27+3,05*1,45+8,50*0,75	30,091
4,72*0,75+7,145*0,75+20,50*0,75	24,274
4,40*0,75+14,90*1,405+3,20*2,62	32,619
Mezisoučet	157,124
Součet	211,969
CENA OBSAHUJE ZAŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍCH LAMEL	0,000
PONECHANÝCH PODHLEDŮ	0,000
15	767 58-2800	Demontáž roštu podhledu	m2	211,969
211,969 Viz 767/1 (767581802)'	211,969
Mezisoučet	211,969
16	767 58-4801	Demontáž podhledu těles zářivkových	kus	11,000
PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ	0,000
11	11,000
17	767 58-4802	Demontáž podhledu kruhových přisazených svítidel	ks	15,000
PRO OPĚTNÉ POUŽITÍ	0,000
15	15,000
Mezisoučet	15,000
18	789 11-2210 Omytí zařízení členitých	m2	211,969
PODHLEDOVÉ LAMELY - PRO	OPĚTNÉ POUŽITÍ	0,000
211,969 Viz 767/1	(767581802)'	211,969
Mezisoučet	211,969
19	767 58-3352 Montáž podhledů lamelových š 75 plochy do 20 m2	m2	211,969
I.	N.P.	0,000
27,40*1,70+9,10*0,10+2,70*0,30+2,40*0,70+6,95*0,70	54,845
Mezisoučet	54,845
2-N.P.	0,000
3,15*0,75+0,80*0,95+2,90*1,42	7,241
II,	90*0,75*9,10*0,75+2,65*0,75	62,901
5,90*3,27+3,05*1,45+8,50*0,75	30,091
4,72*0,75+7,145*0,75+20,50*0,75	24,274
4,40*0,75+14,90*1,405+3,20*2,62	32,619
Mezisoučet	157,124
Součet	211,969
20	767 58-5102 Montáž podhledů - pomocné konstrukce šroubováním	m	306,390
1.	N.P.	0,000
27,40*3+6,95*2+2,40*2	100,900
Mezisoučet	100,900
2.	N.P.	0,000
3,15*4+0,75*2+11,90*3+5,90*5+3,05*2+2,65*2+6,17*2	103,040
4,67*2+7,905*2+2,50*2+2,90*8+4,40*1+14,90*3	102,450
Mezisoučet		205,490	
Součet		306,390	
21 767 58-3711 Montáž podhledů lamelových závěsných táhel	m2	218,469	
218,469 Viz 767/6 (767583352)'		218,469	
Mezisoučet		218,469	
22 767 58-3713 Montáž podhledů lamelových úprava pro svítidla	kus	11,000	
11		11,000	
Mezisoučet		11,000	
23 767 58-5111 Montáž podhledů - zářivkových těles bez prostupu	kus	27,000	
27		27,000	
Mezisoučet		27,000	
24 767 58-5113 Montáž podhledů - okrajové lišty	m	143,800	
NA NOVÝCH KONSTRUKCÍCH		0,000	
1.N.P.		0,000	
1,465+27,40+2,40+0,70*2+6,95+0,70*2+0,35*20		48,015	
Mezisoučet		48,015	
2.N.P.		0,000	
1,60+3,15+2,90+11,90+5,90+3,15+2,65+6,17+4,76		42,180	
7,905+3,15+2,90*4+5,90+4,40+14,90+3,15+2,60		53,605	
Mezisoučet		95,785	
Součet		143,800	
24/1 Před.cena	Lišta hliníková okrajová pro podhledový systém FEAL TA75	M	150,990	
25 767 58-5116 Montáž podhledů - zhotovení rohového styku lišt	kus	93,000	
1.N.P.' 51		51,000	
2.N.P.' 42		42,000	
Mezisoučet		93,000	
26 Před.cena	Manipulace s demontovaným podhledem, uskladnění	KS	1,000	
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
27 998 76-7202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	1,790	
v do 12 m
780	Výrobky z plastů	
1	766 62-2131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do	m2	49,995	
1,5 m s rámem	
ozn.50'2,35*0,90*13		27,495	
ozn.51' 1,50*1,50*10		22,500	
Mezisoučet		49,995	
PARAMETRY OKEN - VIZ.TABULKY PSV		0,000	
1/1 Nabídk.cena Okno z plastových profilů Un=0,8 W/M2K 235*90 cm 2 křídl.FIX	KS	13,000	
RAL9010/RAL9006 ozn.50	
1/2 Nabídk.cena Okno z plastových profilů Un=0,8 W/M2K 150x150 cm OS 2	KS	10,000	
křídl.RAL9010/RAL9006 ozn.51	
1/3 Nabídk.cena Okno z plastových profilů Un=0,8 W/M2K 110x180 cm OS 1	KS	68,000	
křídl.RAL9010/RAL9006 ozn.52	
2	766 62-2136 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do	m2	134,640	
2,5 m s rámem do celostěnných panelů	
ozn.52' 1,10*1,80*68		134,640	
Mezisoučet		134,640	
PARAMETRY OKEN - VIZ.TABULKY PSV		0,000	
3	766 69-4112 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30	kus	78,000	
cm délky do 1,6 m	
ozn.51' 10		10,000	
ozn.52' 68		68,000	
Mezisoučet		78,000	
3/1 611 PC.	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 20x2x100 cm/v systému	M	79,764	
plastových oken	

1	94111-1121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m (1,65+46,17+1,00*3)*6,35 (1,75+46,17+1,00*3)*7,45 (12,59+1,00*2)*(6,35+7,45)*1/2 Mezisoučet
2	941 11-1221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami
Š1,2mv10mza první a ZKD den použití 802,732*75 Viz 94/1 (941111121)'
Mezisoučet
SKUTEČNÁ DOBA POUŽITÍ LEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM V CENOVÉ NABÍDCE
3	941 11-1821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 802,732 Viz 94/1 (941111121)'
Mezisoučet
4	944 11-1121 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na
lešeňových konstrukcích jednotyčového (1,65+46,17+1,00*3)*3 (1,75+46,17+1,00*3)*4 (12,59+1,00*2)*(4+3)*1/2 Mezisoučet
5	944 11-1221 Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu
jednotyčovému za první a ZKD den použití

3/2	611 P.C.	Parapet plastový vnitřní - komůrkový 25x2*100 cm / v systému plastových oken	M	47,124	
3/3	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	91,000	
4	766 69-4113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	13,000	
		ozn.50' 13		13,000	
		Mezisoučet		13,000	
5	786 62-2211	Lamelové žaluzie vnitřní - barva RAL9010 bílá / velikost 110*180 cm	m2	75,240	
		PROVEDENO DLE TABULEK PSV - OZN.52		0,000	
		1,10*1,80*38		75,240	
		Mezisoučet		75,240	
6	998 76-6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,080	
	784	Malby			
1	7844533PC	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	M2	850,880	
		DOTČENÉ PROSTORY		0,000	
		1.N.P.		0,000	
		(27,40*2+1,80*2+2,40+1,80*2+6,95+2,00+4,00+0,30)*3,00		232,950	
		(4,70+2,90+2,10‘2)*2*3,00+0,35*2*24		87,600	
		(6,85+5,80+8,70+30,00+1,00*8+0,30*24+0,15*4)*3,00		201,450	
		-(2,30*3,00*2+2,00*2,50)+0,20*[(2,30+3,00*2)*2+2,00+2,50*2]		-14,080	

Mezisoučet	507,920	
2.N.P.	0,000	
(45,37+11,79)*2*3,00	342,960	
Součet	850,880	

94	Lešení a stavební výtahy

m2

m2

m2

m

m

802,732
322,707 379,354 100,671 802,732 60 204,900
60 204,900 60 204,900 0,000
0,000
802,732
802,732
802,732
407,205
152,460 203,680 51,065 407,205 30 540,375

407,205*75 Viz 94/4(944111121)'	30 540,375
Mezisoučet	30 540,375
6	94411-1821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na	m	407,205
lešeňových konstrukcích jednotyčového
407,205 Viz 94/4(944111121)'	407,205
Mezisoučet	407,205
7	94912-1112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové	m2	361,425
podlahy do 1,9 m
PRO MONTÁŽ PODHLEŮ Z TVAROVANÝCH PLECHŮ	0	000
(46,17+0,50*2)*1,50	70 755
PRO MONTÁŽ KONSTRUKCÍ SDK - STĚNY	0 000
2.N.P.1 (45,37*2+11,79+1,10*2)*1,50	157,095
PRO DOZDÍVKY, OMÍTKY STĚN	0,000
1.N.P.’ (45,15*2+9,40)*1,50-(8,70+5,80+5,35)*1,50	119,775
ZE STRANY STŘECHY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU	0,000
9,20*1,50	13,800
Mezisoučet	361,425
8	949 12-1113 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové	m2	70,755
podlahy do 2,5 m
PRO MONTÁŽ PODHLEŮ Z TVAROVANÝCH	PLECHŮ	0 000
(46,17+0,50*2)*1,50	70,755
Mezisoučet	70,755
9	949 12-1114 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové	m2	29,775
podlahy do 3,5 m
PRO DOZDÍVKY, OMÍTKY STĚN	0 000
1.P.P.- 1.N.P.' (8,70+5,80+5,35)*1,50	29,775
Mezisoučet	29,775
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních
stavbách
1	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	624,979	
		do 4 m			
		2/3 PLOCHY PROSTORU		0,000	
		1.N.P.'46,03*10,28*2/3-15,60*7,50*2/3		237,459	
		2. N.P.' 46,17*12,59*2/3		387,520	
		Mezisoučet		624,979	
2	952 90-1114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	78,000	
		přes 4 m			
		2/3 PLOCHY PROSTORU		0,000	
		1.N.P.' 15,60*7,50*2/3		78,000	
		Mezisoučet		78,000	
3	953 94-1211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	6,000	
		kotvy žebříku' 6		6,000	
		Mezisoučet		6,000	
4	619 99-1001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	434,480	
		OCHRANA PODLAH PŘI STAVEBNÍCH PRACECH		0,000	
		VIZ.POZNÁMKA NA V.Č.: 20,21		0,000	
		1.N.P.' (47,15+9,40)*2*2,00-5,30*2,00		215,600	
		2.N.P.' (45,37+11,79)*2*2,00-(14,90+9,50)*0,40		218,880	
		Mezisoučet		434,480	
5	Před.cena	Statické posouzení stávajících nosných ocelových konstrukcí	KS	1,000	
		1		1,000	
		Mezisoučet		1,000	
6	Před.cena	Demontáž stávajícího osvětlení na fasádě vč.přívodních vodičů	KS	3,000	
		3		3,000	
		Mezisoučet		3,000	

VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
7 Před.cena	Montáž a dodávka demontovaného osvětlení vč,přívodních	KS	3,000	
vodičů a napojení na stávající rozvod			
3		3,000	
Mezisoučet		3,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
ÚPRAVA INSTALACE		0,000	
BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOSTI !		0,000	
8 Před.cena	Demontáž stávajících reflektorů na atice pro opětné použití	KS	2,000	
2		2,000	
Mezisoučet		2,000	
9 Před.cena	Zpětná montáž reflektorů na atiku, nový připojovací vodič,	KS	2,000	
napojení / bude upřesněno			
2		2,000	
Mezisoučet		2,000	
10 Před.cena	Demontáž čidel na fasádě vč.přívodních vodičů; pro opětné	KS	4,000	
použití			
4		4,000	
Mezisoučet		4,000	
11 Před.cena	Zpětná montáž a osazení čidla na fasádu vč.dodání kotvení	KS	4,000	
4		4,000	
Mezisoučet		4,000	
12 Před.cena	Zatrubkování v zatepl.systému pro připojení čidla; dodávka	KS	4,000	
materiálu vč.přívodních vodičů cca.5,00 m			
4		4,000	
Mezisoučet		4,000	
13 Před.cena	Demontáž vedení - trubka na fasádě nad střešní rovinu	KS	1,000	
vč.kotvení - odfuk plynu			
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
14 Před.cena	Zpětná montáž vedení - trubka na fasádě nad střešní rovinu	KS	1,000	
vč.dodávky kotvení - odfuk plynu, nátěr			
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
15 Před.cena	Demontáž plechového poutače na fasádě	KS	1,000	
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.. 10,11,12,20,21,22		0,000	
16 Před.cena	Zpětná montáž plechového poutače na fasádě	KS	1,000	
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.. 10,11,12,20,21,22		0,000	
17 Před.cena	Demontáž antény vč.konzoly	KS	1,000	
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
18 Před.cena	Zpěná montáž antény vč.konzoly / uchycení přes zateplovací	KS	1,000	
systém			
1		1,000	
Mezisoučet		1,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
19 Před.cena	Demontáž elektrických vnitřních zásuvek pro opětné použití	KS	5,000	
5		5,000	
Mezisoučet		5,000	
VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
20 Před.cena	Zpětná montáž elektrických vnitřních zásuvek vč.osazení a	KS	5,000	
dodání krabic do SDK

	5		5,000	
	Mezisoučet		5,000	
	VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
21 Před.cena	Demontáž stávajících elektrických vypínačů	KS	5,000	
	5		5,000	
	Mezisoučet		5,000	
	VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
22 Před.cena	Zpětná montáž elektrických vypínačů vč.osazeni a dodání	KS	5,000	
	krabice			
	5		5,000	
	Mezisoučet		5,000	
23 Před.cena	Montáž a dodávka vodiče CYKY 3x2,5 mm; připojení na	M	200,000	
	stávající rozvod			
	200,000		200,000	
	Mezisoučet		200,000	
	VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
24 Před.cena	Revize elektro - nově provedené rozvody apod.	KS	1,000	
	1		1,000	
	Mezisoučet		1,000	
	VIZ.POZNÁMKY NA V.Č.: 10,11,12,20,21,22		0,000	
96	Bourání konstrukcí			
1	968 06-2376	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do	m2	11,250	
	4 m2			
	1,50*1,50*5		11,250	
	Mezisoučet		11,250	
2	968 06-1113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	10,000	
	2*5		10,000	
	Mezisoučet		10,000	
3	967 03-1142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	13,500	
	ÚPRAVA OSTĚNÍ PO VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ		0,000	
	OKNA' 0,45*1,50*4*5		13,500	
	Mezisoučet		13,500	
4	767 11-2812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	6,900	
	VSTUPY' 2,30*3,00		6,900	
	Mezisoučet		6,900	
5	968 07-1126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	
	2		2,000	
	Mezisoučet		2,000	
6	968 08-2022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	5,000	
	VSTUP' 2,00*2,50		5,000	
	Mezisoučet		5,000	
7	968 08-1011	Vyvěšení nebo zavěšení plastových dveří plochy do 2 m2	m2	1,000	
	VSTUP' 1		1,000	
	Mezisoučet		1,000	
8	787 60-0802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	22,500	
	1,50*1,50*2*5		22,500	
	Mezisoučet		22,500	
9	787 10-0802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových	m2	11,900	
	šachet plochy do 3 m2 skla plochého			
	VSTUPY' 2,30*3,00+2,00*2,50		11,900	
	Mezisoučet		11,900	
10 787 10-0801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových	m2	370,038	
	šachet plochy do 1 m2 skla plochého			
	opakní sklo Boletických panelů		0,000	
	(45,82*2+12,24+1,575+1,475)*4,75		507,918	
	-(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)		-137,880	

15 767 11-2811

16 713 13-0813

17 764 41-0850

18	764 43-0840
19	787 10-0812
20	767 99-6701

21 7676621 PC

m

m2

kg

M2

Mezisoučet
11	787 10-1821	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s AI lištami	m2
jednostrannými
370,038 Viz 96/8(787100801)'
Mezisoučet
12	787 60-0802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2
ADMINISTRATIVA
DŘEVĚNÁ OKNA V BOLETICKÝCH PANELECH
1,10*1,80*2*68+0,90*1,80*2*2
Mezisoučet
13	968 06-2375	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel	pl do	m2
2	m2
ADMINISTRATIVA
DŘEVĚNÁ OKNA V BOLETICKÝCH PANELECH'
1,10*1,80*68+0,90*1,80*2
Mezisoučet
14	968 06-1113 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2 kus
110x180’ 68 90x180'2 Mezisoučet
Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2
Poznámka : zůstává nosný rošt!
BOLETICKÉ PANELY (45,82*2+12,24+1,575+1,475)*4,75 -(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)
Mezisoučet
CENA OBSAHUJE VYŘEZÁNI VEŠKERÝCH KONZOL,
úchytú apod.
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých	m2
materiálů tl přes 100 mm
BOLETICKÉ PANELY - MINERÁLNÍ IZOLACE
(45,82*2+12,24+1,575+1,475)*4,75
-(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)
Mezisoučet
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m
COPILITOVÉ STĚNY' 21,30+6,65+6,30+6,20+1,10+15,05+5,60
OKNA' 1,55*5 Mezisoučet
Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm
ATIKA' (45,87+12,24)*2
Mezisoučet
Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla profilovaného dvojitého COPILITOVÉ STĚNY
(21,25+6,60+6,25+6,15)*2,35+(10,00+15,00+5,55)*2,90 Mezisoučet
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
KOVOVÉ RÁMY COPILITOVÉHO ZASKLENÍ
(21,25+6,60+6,25+6,15+2,35*4)*2*7,50
(10,00+15,00+5,55+2,90*3)*2*7,50
Mezisoučet
Demontáž mříží pevných šroubovaných na stávajících oknech
3,00*0,55*12
Mezisoučet

370,038
370,038
370,038
370,038
275,760
0,000
0,000
275,760
275,760
137,880
0,000
137,880
137,880
70.000
68.0	 2,000
70,000
370,038
0,000
0,000
507,918
-137,880
370,038
0,000
370,038
0,000
507,918
-137,880
370,038
69,950
62,200
7,750
69,950
116,220
116,220
116,220
183,183
0,000 183,183 183,183 1 333,500
0,000
744.750
588.750	 1 333,500
19,800
19,800
19,800
112,610

22 767 58-1802 Demontáž podhledu lamel	m2
45,90*1,20*2+12,25*0,20		112,610	
Mezisoučet		112,610	
23 767 58-2800 Demontáž roštu podhledu	m2	112,610	
112,610 Viz 96/22(767581802)'		112,610	
Mezisoučet		112,610	
24 713 11-0813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých	m2	112,610	
materiálů tl přes 100 mm			
112,610 Viz 96/23(767582800)'		112,610	
Mezisoučet		112,610	
25 976 07-2221 Vybourání kovových komínových a topných dvířek, ventilací	kus	13,000	
apod.pl do 0,3 m2 ze zdivá cihelného			
VĚTRACÍ MŘÍŽKY V SOKLU		0,000	
400*200' 7		7,000	
600*300' 6		6,000	
Mezisoučet		13,000	
26 712 30-0831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	589,567	
STÁVAJÍCÍ KRYTINA - FOLIE PVC + PODKLADNÍ TEXTILIE		0,000	
45,82*12,24+(45,42+12,04)*2*(0,20+0,30)*1/2		589,567	
Mezisoučet		589,567	
JAKO PODKLAD ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ ASFALTOVANÉ		0,000	
PÁSY			
27 766 41 -1811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	255,380	
2.N.P. OBVODOVÝ OBKLAD DESKAMI DŘEVOTŘÍSKOVÝMI		0,000	
(45,60*2+12,00+1,45+1,35)*3,40-(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)		222,520	
0,10*[(1,10+1,80*2)*68+(0,90+1,80*2)*2]		32,860	
Mezisoučet		255,380	
28 766 41-1822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	255,380	
255,380 Viz 96/25 (766411811)'		255,380	
Mezisoučet		255,380	
29 713 13-0821 Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z polystyrenu tl	m2	255,380	
do 100 mm			
DLE 01 NA V.Č.: 11		0,000	
POLYSTYREN 50 MM		0,000	
(45,60*2+12,00+1,45+1,35)*3,40-(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)		222,520	
0,10*[(1,10+1,80*2)*68+(0,90+1,80*2)*2]		32,860	
Mezisoučet		255,380	
30 711 13-1822 Odstranění izolace z asfaltových pásů svislé	m2	255,380	
DLE 01 NA V.Č.: 11		0,000	
IPA400/H		0,000	
(45,60*2+12,00+1,45+1,35)‘3,40-(1,10*1,80*68+0,90*1,80*2)		222,520	
0,10*[(1,10+1,80*2)*68+(0,90+1,80*2)*2]		32,860	
Mezisoučet		255,380	
31	766 44-1811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do	kus	106,000	
30 cm délky do 1,0 m			
SROVNATELNÁ POLOŽKA -1 KS = 1 BM		0,000	
45,60*2+12,00+1,45+1,35		106,000	
Mezisoučet		106,000	
32 962 03-2241 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	6,105	
STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA		0,000	
(45,75*2+10,00+0,15+0,10)*0,60*0,10		6,105	
Mezisoučet		6,105	
33 976 07-1111 Vybourání kovových madel a zábradlí	m	6,400	

2,30*2+0,90*2	6,400
Mezisoučet	6,400
34	735 29-1800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo	kus	276,000
konvektorů do odpadu
138*2	276,000
Mezisoučet	276,000
35	733 12-0819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	240,000
DLE POZNÁMKY NA V.Č.: 20' 240,000	240^000
Mezisoučet	240,000
36	767 99-6702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním	kg	66,000
hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM	KOŠEM - VÝLEZ NA	0,000
STŘECHU
ODHAD' 66,000	66,000
Mezisoučet	66,000
37	971 03-5341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do	kus	6,000
300 mm
kotvy žebříku' 6	6,000
Mezisoučet	6,000
38	997 01-3113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v	t	66,407
do 12 m s použitím mechanizace
VEŠKERÉ VYBOURANÉ HMOTY	0,000
39	997 01-3501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku	t	66,407
do 1 km se složením
VEŠKERÉ VYBOURANÉ HMOTY	0,000
40	997 01-3509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	151,806
km přes 1 km
KOVOVÝ ODPAD - 4 KM FAST KOVOŠROT, s.r.o., Humpolec	0,000
3	x PŘÍPLATEK	0,000
(0,228+12,211+0,094+0,267+1,3334+0,297+0,450)*3	44,641
(0,225+0,117+0,237+0,207+1,135+0,066)*3	5^961
Mezisoučet	50,602
41	997 01-3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	632,214
km přes 1 km
OSTATNÍ ODPADY KROMĚ KOVOVÉHO ODPADU	0,000
ODVOZ NA SKLÁDKU - PACOV HRÁDEK SOMPO - 34 KM	0,000
33 x PŘÍPLATEK	0,000
IZOLAČNÍ MATERIÁLY, PLASTY	0,000
(0,648+0,197+3,537+0,255+1,149+0,310)*33	201,168
STAVEBNÍ SUŤ, SMĚSNÉ DEMOLIČNÍ ODPADY	0,000
(0,797+11,905+0,360)*33	431,046
Mezisoučet	632,214
42	Nab.cena Odvoz dřevěného odpadu Humpolec - Pacov Hrádek SOMPO KS	4,000
Kontejner 11 m3
4	4,000
Mezisoučet	4,000
0,383+5,239+6,295+2,043+0,318=14,2781	0,000
cca.4,50 t = 1 kontejner	0,000
BEZ POPLATKU ZA ULOŽENÍ	0,000
43	Nab.cena Odvoz skleněného odpadu Humpolec - Pacov Hrádek SOMPO KS	4,000
Kontejner 11 m3
sklo recyklovatelné, i barevné	0,000
0,315+0,167+3,700+3,861=8,0431	0,000
cca.4,50-5,00 t = 1 kontejner	0,000
BEZ POPLATKU ZA ULOŽENÍ	0,000
2	2,000
Mezisoučet	2,000
	sklo nerecyklovatelné - drátosklo apod.		0,000	
	8,060 t		0,000	
	cca.4,50-5,00 t = 1 kontejner		0,000	
	2		2,000	
	Mezisoučet		2,000	
	Součet		4,000	
44 Nab.cena	Uložení na skládce 170604 / izolační materiály, plast, folie	T	6,096	
	lepenky apod.bez příměsi AZC			
	6,096		6,096	
	Mezisoučet		6,096	
	Skládka Pacov Hrádek SOMPO		0,000	
45 Nab.cena	Uložení na skládce 170202 / sklo nerecyklovatelné, drátosklo	T	8,060	
	apod.			
	8,060		8,060	
	Mezisoučet		8,060	
	Skládka Pacov Hrádek SOMPO		0,000	
46 Nab.cena	Uložení na skládce 170904 / směsné demoliční odpady	T	13,062	
	13,062		13,062	
	Mezisoučet		13,062	
	Skládka Pacov Hrádek SOMPO		0,000	
99	Přesun hmot			
1	998 01-7002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	114,726	

1 200,00 0*3=24 15 750,00 220/0,7=315
1	500,00 3*10=30
2	000.00 8*7=56
4 400,00 8 2 400.00 2*8=16
480.0	B
4 860.00 8*1+23*3+1*4=81
240.0	8
600.0	8+2=10
400.0	0*2=16
960.0	0*2=16
300.0	5 300,00 5
500,00 5
500.0	5
720.0	3*0=24
7 450,00 8+81+B+10+16+16+ 5+5=149 1 200,00 8 10 000,00 1

Stavba •	Snížení energetické náročnosti
Objekt :	Administrativné provozní budova ČOV Lužická 1673 v Humpolci
Hromosvod - ochrana před bieskem	

1244-369
1244-370

PC I Název

Ochrifvs přtd ySinky felesHM DRÁT

MJ	Počet	Materiál	Materiál	0	Montáž	
		—H	—	celkem	M		

Montáž
celkem

Cena

Cena
celkem

Výpočet množství

1244-1	
1244-3	2	
1244-6	
1244-8	3	
1244-141	
1244-152	4	
1244-53	5	
1244-30	6	
1244-455	7	
1244-166	
1244-109	8	
1244-197	9	
1244-199	
1127-66	10	
1127-60	11	
1244-219	12	
1244-73	13	
1244-239	14	
1244-88	15	
1244-214	16	
1244-70	17	
1244-113	
1244-120	18	
1244-473	
1244-474	19	
1244-475	20	
9999-636	
9999-839	21	
9999-840	22	
9999-840	23 1	
9999-1281	24 [	

1 Drát B AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0.135kg/m) měkký	m 320,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volné	m 24,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	125,00
PODPĚRA VEDENÍ
PV1p-30 do zdivá, L 30mm, plastová	ks	24,00
KF na plochou střechu	ks	315,00
PV1a-15 do dřeva nebo zdivá, L 150mm	ks	30,00
PV1s na stěnu. L 60mm	ks	56,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍKA DRŽÁKY
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	8,00
DUDa-27 držák ochranného úhelníku do dřeva, L 270mm	ks	16,00
S VORKA HROMO S VODNÍ, UZEMŇO VACÍ	■
SZ zkuíební	ks	0,00
SS s přiložkou	ks	61,00
SOb na okapové žlaby	ks	8,00
SP připojovací	ks	10,00
SR 3a svorka páska-drál	ks	16,00
SR 2a svorka pásks-páska	M6	ks	16,00
SJ 1 k jímací tyČi,D=10	ks	5,00
SU univerzální	ks	5,00
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
JR 3,0 6 rovným koncem, L	3000mm	ks	5,00	1
ODDÁLENÝ HROMOSVOD'
Pod). PB19 podložka gumová	ks	5,00
PB19 podstavec betonový 19kg	ks	5,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE	:
štítek pro označení svodu	ks	24,00
Tvarováni mont.dflu	ks	149,00
bezpečnostní tabulka	ks	8,00
Demontáže stávajícího hromosvodu - součásti je demontáž a likvidace veškerých kpl	1,00
části hromosvodu, které jsou úpravami odpojeny a dále budou nepotřebné, položka obsahuje i odvoz demontovaného materiálu na skládku a poplatek za uložení na skládku - 250m jímacího vedeni FeZn pr.8 včetně podpěr a svorek, 4 ks svodů včetně zkuíební svorky a ochranného úhelníku

30,00	9 600,00	50,00	16 000,00	80,00	
30,00	720,00	50,00	1 200,00	80,00	
30,00	3 750.00	50,00	6 250.00	80,00	
50,00	1 200,00			50,00	
50,00	15 750,00			50,00	
50,00	1 500,00			50,00	
50,00	2 800,00			50,00	
500,00	4 000.00	50,00	400,00	550,00	
150,00	2 400.00			150,00	
30,00	240,00	30,00	240.00	60,00	
30,00	2 430,00	30,00	2 430,00	60,00	
30,00	240.00			30,00	
30,00	300,00	30,00	300,00	60,00	
30,00	480,00			30,00	
30,00	480,00	30,00	400,00	60,00	
30,00	150,00	30,00	150,00	60,00	
30,00	150,00	30,00	150,00	60,00	
iOO.OO	7 500,00	500,00	2 500,00	2 000,00	
00,00	500,00			100,00	
00,00	500,00			100,00	
20,00	460,00	10,00	240.00	30.00	
		50,00	7 4 50,00	50,00	
30,00	800,00	60,00	400,00	150,00	
		10000,00	10 000.00 10 000,00	

25 600,00 220+8*8+3*9+14*0, 6=320

80,00	10 000,00 125

PRO VEDENI RE VIZNICH ZKOUŠEK

DLE CSN 33 2000-6
9999-1290	25	i Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	hod 16,00		250,00	i	4 000,00	250.00	4 000.00 16	
í		Octal*	bfcsku - celkem	■»* ^.0	SJ 1*0,00	10* ’ *.v#E	
rc ' -v		/•mní pcá** pr* 4**mnov»ci *o«»ífciyu		. , » ■	g>?r *■* ■" —-—•—	
9999-878		VYTÝČENI TRATI						
9999-890	26	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,13	9 000,00	1 170.00		9 000.00	1 170.00 125*0,001=0,125	
9999-991		HLOUBENI KABELOVĚ RÝHY						
9999-1002	27	Zemina třídy 4, Siře 350mm,híoubka 600mm	m 125.00	110.00 13 750.00		110.00	13 750.00 125	
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
9999-1102	28	Zemina třídy 4, Síře 350mm,hJoubka 600mm	m 125,00	50,00	6 250,00		50,00	6 250.00 125	
9999-1185		ODVOZ ZEMINY						
9999-1106	29	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	4,30	500,00	2 190,00		500,00	2 190.00 125*0.35*0.1 =4.375	
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU						
9999-1196	30	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2 43,75	20,00	075,00		20,00	075,00 125*0.35=43,75	
		/mni práce pro yzemňovocí neustavit - celkem		24 235,00		0,00	ÍÁ&ÍM	

[Hromosvod - ochrana před bleskem

1132 395.001

Rozpočet a výkaz výměr zpracoval Ing Zbyněk Pedna Zpracováno v software ASTRA Zlín

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V	sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V	sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.
STA	Stavební objekt pozemní	
ING	Stavební objekt inženýrský	
PRO	Provozní soubor	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	
OST	Ostatní	
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu	

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členěni soupisu práci, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. V tomto konkrétním případě se jedná pouze o jeden stavební objekt.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis práci.
Rekapitulace členěni soupisu práci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
soupis placi uusdliuje puiozxy vesiseiydi suiveuiucii neuu muiiidzincll placi, uuuaveK iimitndiu a siuzeu Mezuyuiycll piu znuiuveni sídveuinnu nhie»Utn
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr Kód položky Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce
jeunuiKuvd ceiid puiuzisy. zauaui muže uusdiiuvdi jiaurisiu j.Leuy siuupce j.nidiei idi d j.iiiunidz, jejicnz suucec J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Pro zpracování soupisů prací byla využita v maximální možné míře cenová soustava ÚRS
Ke každé položce soupisu prací je na samostatných řádcích zobrazeno následující :
Popis položky s doplňkovými texty Upřesňující texty doplňující položku Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny zeleným podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit zeleně podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
-	pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
• J.materiál • jednotková cena materiálu
-	J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Harmonogram prací časový a finanční

•" "'iO-ifcen' Draci: *1.5s.201“
[Práce		
t	Fasáda		
Střecha		
Oslatni dokončovací práce		
Výplní		
Stavební práce		
I	Předáni díla		

J_

týdny	
1	2	. .3 1 > .	S	« l 7. _	8	9	10	11	12	13	14	15	16		ÍI	]	18	19	
																		i	

																			
																			
													,					r	
790 000,00			r	820 000 00		1 358 719,00	1“	3	00 000,00	
4 268 719,00