**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Inscenace**: SMRT MU SLUŠÍ**

**JEVIŠTĚ: Šířka mezi portály min. 8m**

 **Šířka za portály: 9m**

 **Hloubka: 8m**

 **Forbína: 3m (rovná)**

 **Rovné jeviště**

 **Při přestavbě používáme tahy**

**Prostor na bočním jevišti nebo za scénou ohledně rychlé přestavby**

**Opona se používá během představení na přestavby**

**Možnost použití železné opony**

**Možnost nástupu na forbínu přes lóže z levé strany**

**ŠATNY: 2 – 4 šatny pro herce s tekoucí teplou vodou a sprchou**

**SVĚTLA:**

* **Jeviště:**
	+ DMX512 vystup
	+ 6x stmívané zásuvky
	+ 2x ostré zásuvky
	+ kouřostroj a hazer ovládání přes protokol DMX512
		- (po domluvě možnost vzít vlastní)
	+ profilové tvarovací světlo minimální výkon 750W, na stativu
	+ FHR 1000 nebo PAR64/CP62, na stativu
	+ 2x FHR 500 na pozemáku s klapkami
* **Portály**
	+ minimálně 4x FHR 1000 (na každé straně)
* **Jevištní lávky:**
	+ minimálně 5x FHR 1000 (na každé straně)
* **Jevištní most:**
	+ minimálně 5x FHR 1000
* **Hledištní lávky:**
	+ alespoň 10x FHR 1000
* **Hledištní most:**
	+ alespoň 10x FHR 1000
	+ 2x profilové tvarovací světlo minimální výkon 750W
* **Baterie / Tahy**
	+ inteligentní světlo s výbojkovým zdrojům minimální výkon 700W
		- (po domluvě možnost vzít vlastní)
			* potom je ale nutnost zřídit:
				+ ostronou zasuvku 230V /16A
				+ přívod DMX512
* **Ostatní**
	+ alespoň 10 klapek na FHR 1000
	+ filtry full CTB: R3202, nebo L201 pro FHR 1000
* **Kabina**
	+ Bereme si vlastní pult MA2 onPC / Command wing.
	+ Sezení blízko zvukové režie nebo zajistit komunikaci se zvukařem.

**Čas nástupu místního osvětlovače je stejný jako příjezd techniky na místo.**

**ZVUK:**

* **ozvučení sálu s výkonem odpovídajícím velikosti a charakteru prostoru**
* **nezávisle ovládané přední a zadní reproduktory na jevišti**
* **2x stereo input do mixpultu (přední a zadní repro) ze zvukové karty**
* **1x mikroport umístěný na kulise**
* **1x efekt Hall-Delay**
* **zásuvka 220V na jevišti pro kytarové kombo**

**POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:**

**KULISÁKŮ ŠD: 6**

**REKVIZITÁŘ: 1**

**OSVĚTLOVAČ: 1/2**

**ZVUKAŘ: 1**

**GARDEROBA: 1**

**MASKÉRKA: 1**

**K DISPOZICI NA MÍSTĚ:**

* **denní místnost pro technické složky**
* **od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče**