**--------------------------------------------------------------------**

 **\*\*\* BRESTON SAAD s.r.o. plastová okna \*\*\***

 **\*\*\* Dušníky 9, 413 01 \*\*\***

 **w w w . brestonsaad . cz**

 **info@brestonsaad.cz**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **Pan mateřská škola**

 **Jeník**

 **jjenik@cesbrod.cz**

 **český Brod, Liblice**

 **tel.:737 642 361**

 **NABÍDKA č.: 22V0393 dne: 05.04.2023**

 **Cenovou nabídku pro Vás zpracoval : p. Martin Valenta,**

 **tel.: 602 654 924**

 **V případě zájmu o doplnění, upřesnění nebo objednání volejte prosím**

 **výše uvedeného technického pracovníka.**

 **Nabídka je zpracována v 6-ti komorovém systému AVANTGARDE 7000**

 **Německé značkové CELOOBVODOVÉ kování SIEGENIA AUBI**

 **HLINÍKOVÉ čTYŘPOLOHOVÉ KLIKY**

 **zasklení PILKINGTON TEPLÝ RÁMEčEK**

 **-STAVEBNÍ HLOUBKA 70mm**

 **-KŘÍDLO PLOŠNĚ ODSAZENÉ**

 **-TEPLÝ RÁMEčEK SKLA TGI**

 **-RUčNĚ VKLÁDANÉ-VYMĚNITELNÉ čERNÉ nebo ŠEDÉ EPDM TĚSNĚNÍ**

 **-MIKROVENTILACE**

 **-POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI**

 **-BEZPEčNOSTNÍ BOD PROTI VYPÁčENÍ KŘÍDLA BEZ PŘÍPLATKU**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

 **Kč Kč**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **1 6.00 ks**

 **6-komor AVANTGARDE 7000**

 **4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

1025

1025

30

2520

2550

2250

1

2

3

4

 **Barva : BÍLÁ**

 **Zasklení:**

 **4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

 **Kování:**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **ZADNÍ STRANA OBJEKTU**

 **Dole podparapetní profil 30**

 **CENA PŘED SLEVOU: 34.864 209.184**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

 **Kč Kč**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **2 1.00 ks**

 **6-komor AVANTGARDE 7000**

 **4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

150

1115

1085

180

30

2520

150

2200

180

2550

2730

1

2

3

4

 **Barva : BÍLÁ**

 **Zasklení:**

 **4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

 **Kování:**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **ZADNÍ STRANA OBJEKTU**

 **NELZE VYROBIT V JEDNOM RÁMU A**

 **V POŽADOVANÉ ŠÍŘCE**

 **Dole podparapetní profil 30**

 **Rozšíření vlevo - 150**

 **Rozšíření vpravo - 180**

 **SPOJOVACÍ KOMPLET H**

 **CENA PŘED SLEVOU: 51.881 51.881**

 **3 2.00 ks**

 **6-komor AVANTGARDE 7000**

 **4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

1025

1025

30

2520

2550

2250

1

2

3

4

 **Barva : BÍLÁ**

 **Zasklení:**

 **4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

 **Kování:**

 **pevné zasklení do rámu**

 **pevné zasklení do rámu**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **Dole podparapetní profil 30**

 **CENA PŘED SLEVOU: 27.519 55.038**

 **4 1.00 ks**

 **6-komor AVANTGARDE 7000**

 **8 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

762.5

762.5

762.5

762.5

30

2520

2550

3250

1

2

3

4

5

6

7

8

 **Barva : BÍLÁ**

 **Zasklení:**

 **8 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

 **Kování:**

 **pevné zasklení do rámu**

 **pevné zasklení do rámu**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **pevné zasklení do rámu**

 **pevné zasklení do rámu**

 **Otevíravé SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **Dole podparapetní profil 30**

 **SPOJOVACÍ KOMPLET H**

 **CENA PŘED SLEVOU: 47.305 47.305**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

 **Kč Kč**

 **--------------------------------------------------------------------**

 **5 2.00 ks**

 **6-komor AVANTGARDE 7000**

 **4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1615.7

904.3

1025

1025

30

1620

900

2550

2250

1

2

3

4

 **Barva : BÍLÁ**

 **Zasklení:**

 **4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

 **Kování:**

 **pevné zasklení do rámu**

 **pevné zasklení do rámu**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 L**

 **Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

 **NELZE VYROBIT V JEDNOM RÁMU**

 **Dole podparapetní profil 30**

 **SPOJOVACÍ KOMPLET H**

 **CENA PŘED SLEVOU: 37.799 75.598**

 **vp1 25.7 bm**

 **VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ**

 **hloubka 700 mm - BÍLÁ**

 **CENA PŘED SLEVOU: 733 18.875**

 **vp2 12.0 pár**

 **KRYTKA VNITŘNÍHO PARAPETU**

 **CENA PŘED SLEVOU: 98 1.176**

 **mřížky 26.0 ks**

 **MŘÍŽKA DO INT PARAPETU**

 **CENA PŘED SLEVOU: 1.200 31.200**

 **m 120. bm**

 **Celkový počet bm zakázky**

 **------------**

 **částka položek 490.257**

 **Z Á K L A D N Í S L E V A -30.00 % -147.077**

 **PODZIMNÍ SLEVA -20.00 % -68.636**

 **MONTÁŽ OKEN A DOPRAVA !ZDARMA! 0**

 **Oš.sp.int.a ext.syst.Illbruck 14.520**

 **Demontáž stávajících oken 6.050**

 **Zedn. začištění špalet. oken 33.880**

 **Montáž vnitřních parapetů 1.800**

 **Likvidace a odvoz starých oken 6.240**

 **————————————**

 **C E L K E M PO SLEVĚ bez DPH 337.034**

 **DPH 21.00 % 70.777**

 **————————————**

 **C E L K E M PO SLEVĚ vč. DPH 407.811**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **BARVA EPDM TĚSNĚNÍ: čERNÁ**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **TERMÍN MONTÁŽE (DODÁNÍ): 3-5 TÝDNŮ BÍLÁ BARVA, STAND. TVARY**

 **5-7 TÝDNŮ OSTATNÍ BARVY A ATYPY**

 **VSTUPNÍ DVEŘE, POSUVNĚ SKLOPNÉ**

 **DVEŘE, VEN OTEVÍRAVÉ PRVKY.**

 **PLATEBNÍ PODMÍNKY: ZÁLOHA 50% (popř. dle dohody)**

 **DOLATEK HOTOVĚ, MOŽNO DOHODNOUT**

 **I JINÝ ZPŮSOB (PLATBA NA ÚčET)**

 **ZÁRUKA: 5-LET OD DODÁNÍ**

 **DÁLE DODÁVÁME: PARAPETY VNITŘNÍ I VENKOVNÍ**

 **ŽALUZIE**

 **ROLETOVÉ SYSTÉMY**

 **SÍTĚ PROTI HMYZU**

 **-------------------------------------------------------------------**

 **Montáž oken standard obsahuje upevnění oken na turbošrouby ( popř.**

 **kotevní plechy) a zapěnění spáry standardní PUR pěnou. V ceně montáže**

 **standard není obsažena aplikace paropropustných pásek, parotěsných**

 **pásek, ani komprimačních pásek (tzv. i3 montáž). Pokud dílo tento typ**

 **montáže obsahuje, je aplikace pásek uvedena jako samostatná položka.**

 **Montáž dveří standard obsahuje upevnění dveří na turbošrouby a**

 **zapěnění PUR pěnou. Neobsahuje podbetonování prahu. Pokud není ke dni**

 **montáže připravena čistá podlaha, je nutno po montáži co nejdříve práh**

 **uložit do betonu, aby nedošlo k jeho poškození a svěšování dveří.**

 **Pro určení rozměru síťových dveří je třeba znát hloubku zapuštení**

 **dveřního rámu do špalety (do zateplení). Viditelná část rámu by měla**

 **být min. 40 mm, aby bylo možno přišroubovat panty a dveře správně**

 **doléhaly.**

 **-------------------------------------------------------------------**

 **V případě závazného zájmu o realizaci stačí tuto CN podepsat**

 **a poslat mailem na adresu info@brestonsaad.cz :**

 **nebo mužete objednat TELEFONICKY na číslech :**

 **724 206 376**

 **602 654 924**

 **Toto potvrzení bude bráno jako závazná objednávka, na základě**

 **které máte nárok na bezplatné zaměření, pokud jej budete požadovat.**

 **Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně zaměření.**

 **-------------------ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA------------------------------**

 **Objednávám závazně okna dle výše uvedené nabídky:**

 **Podpis zákazníka: V:............. Dne:..........**

 **KONTAKT NA ZAMĚŘENÍ TELEFON:**

 **ADRESA :**