**--------------------------------------------------------------------**

**\*\*\* BRESTON SAAD s.r.o. plastová okna \*\*\***

**\*\*\* Dušníky 9, 413 01 \*\*\***

**w w w . brestonsaad . cz**

**info@brestonsaad.cz**

**--------------------------------------------------------------------**

**Pan mateřská škola**

**Jeník**

**jjenik@cesbrod.cz**

**český Brod, Liblice**

**tel.:737 642 361**

**NABÍDKA č.: 22V0393 dne: 05.04.2023**

**Cenovou nabídku pro Vás zpracoval : p. Martin Valenta,**

**tel.: 602 654 924**

**V případě zájmu o doplnění, upřesnění nebo objednání volejte prosím**

**výše uvedeného technického pracovníka.**

**Nabídka je zpracována v 6-ti komorovém systému AVANTGARDE 7000**

**Německé značkové CELOOBVODOVÉ kování SIEGENIA AUBI**

**HLINÍKOVÉ čTYŘPOLOHOVÉ KLIKY**

**zasklení PILKINGTON TEPLÝ RÁMEčEK**

**-STAVEBNÍ HLOUBKA 70mm**

**-KŘÍDLO PLOŠNĚ ODSAZENÉ**

**-TEPLÝ RÁMEčEK SKLA TGI**

**-RUčNĚ VKLÁDANÉ-VYMĚNITELNÉ čERNÉ nebo ŠEDÉ EPDM TĚSNĚNÍ**

**-MIKROVENTILACE**

**-POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI**

**-BEZPEčNOSTNÍ BOD PROTI VYPÁčENÍ KŘÍDLA BEZ PŘÍPLATKU**

**--------------------------------------------------------------------**

**Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

**Kč Kč**

**--------------------------------------------------------------------**

**1 6.00 ks**

**6-komor AVANTGARDE 7000**

**4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

1025

1025

30

2520

2550

2250

1

2

3

4

**Barva : BÍLÁ**

**Zasklení:**

**4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

**Kování:**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**ZADNÍ STRANA OBJEKTU**

**Dole podparapetní profil 30**

**CENA PŘED SLEVOU: 34.864 209.184**

**--------------------------------------------------------------------**

**Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

**Kč Kč**

**--------------------------------------------------------------------**

**2 1.00 ks**

**6-komor AVANTGARDE 7000**

**4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

150

1115

1085

180

30

2520

150

2200

180

2550

2730

1

2

3

4

**Barva : BÍLÁ**

**Zasklení:**

**4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

**Kování:**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**ZADNÍ STRANA OBJEKTU**

**NELZE VYROBIT V JEDNOM RÁMU A**

**V POŽADOVANÉ ŠÍŘCE**

**Dole podparapetní profil 30**

**Rozšíření vlevo - 150**

**Rozšíření vpravo - 180**

**SPOJOVACÍ KOMPLET H**

**CENA PŘED SLEVOU: 51.881 51.881**

**3 2.00 ks**

**6-komor AVANTGARDE 7000**

**4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

1025

1025

30

2520

2550

2250

1

2

3

4

**Barva : BÍLÁ**

**Zasklení:**

**4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

**Kování:**

**pevné zasklení do rámu**

**pevné zasklení do rámu**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**Dole podparapetní profil 30**

**CENA PŘED SLEVOU: 27.519 55.038**

**4 1.00 ks**

**6-komor AVANTGARDE 7000**

**8 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1920

600

762.5

762.5

762.5

762.5

30

2520

2550

3250

1

2

3

4

5

6

7

8

**Barva : BÍLÁ**

**Zasklení:**

**8 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

**Kování:**

**pevné zasklení do rámu**

**pevné zasklení do rámu**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**pevné zasklení do rámu**

**pevné zasklení do rámu**

**Otevíravé SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**Dole podparapetní profil 30**

**SPOJOVACÍ KOMPLET H**

**CENA PŘED SLEVOU: 47.305 47.305**

**--------------------------------------------------------------------**

**Pol. množství Popis cena/ks celk.cena**

**Kč Kč**

**--------------------------------------------------------------------**

**5 2.00 ks**

**6-komor AVANTGARDE 7000**

**4 dílné okno, křídlo KLASIK**

30

1615.7

904.3

1025

1025

30

1620

900

2550

2250

1

2

3

4

**Barva : BÍLÁ**

**Zasklení:**

**4 x 3/16/4 U=1,1 teplý rám.**

**Kování:**

**pevné zasklení do rámu**

**pevné zasklení do rámu**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 L**

**Otevíravě-sklopné mikro. SH0 P**

**NELZE VYROBIT V JEDNOM RÁMU**

**Dole podparapetní profil 30**

**SPOJOVACÍ KOMPLET H**

**CENA PŘED SLEVOU: 37.799 75.598**

**vp1 25.7 bm**

**VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÝ**

**hloubka 700 mm - BÍLÁ**

**CENA PŘED SLEVOU: 733 18.875**

**vp2 12.0 pár**

**KRYTKA VNITŘNÍHO PARAPETU**

**CENA PŘED SLEVOU: 98 1.176**

**mřížky 26.0 ks**

**MŘÍŽKA DO INT PARAPETU**

**CENA PŘED SLEVOU: 1.200 31.200**

**m 120. bm**

**Celkový počet bm zakázky**

**------------**

**částka položek 490.257**

**Z Á K L A D N Í S L E V A -30.00 % -147.077**

**PODZIMNÍ SLEVA -20.00 % -68.636**

**MONTÁŽ OKEN A DOPRAVA !ZDARMA! 0**

**Oš.sp.int.a ext.syst.Illbruck 14.520**

**Demontáž stávajících oken 6.050**

**Zedn. začištění špalet. oken 33.880**

**Montáž vnitřních parapetů 1.800**

**Likvidace a odvoz starých oken 6.240**

**————————————**

**C E L K E M PO SLEVĚ bez DPH 337.034**

**DPH 21.00 % 70.777**

**————————————**

**C E L K E M PO SLEVĚ vč. DPH 407.811**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**BARVA EPDM TĚSNĚNÍ: čERNÁ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**TERMÍN MONTÁŽE (DODÁNÍ): 3-5 TÝDNŮ BÍLÁ BARVA, STAND. TVARY**

**5-7 TÝDNŮ OSTATNÍ BARVY A ATYPY**

**VSTUPNÍ DVEŘE, POSUVNĚ SKLOPNÉ**

**DVEŘE, VEN OTEVÍRAVÉ PRVKY.**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY: ZÁLOHA 50% (popř. dle dohody)**

**DOLATEK HOTOVĚ, MOŽNO DOHODNOUT**

**I JINÝ ZPŮSOB (PLATBA NA ÚčET)**

**ZÁRUKA: 5-LET OD DODÁNÍ**

**DÁLE DODÁVÁME: PARAPETY VNITŘNÍ I VENKOVNÍ**

**ŽALUZIE**

**ROLETOVÉ SYSTÉMY**

**SÍTĚ PROTI HMYZU**

**-------------------------------------------------------------------**

**Montáž oken standard obsahuje upevnění oken na turbošrouby ( popř.**

**kotevní plechy) a zapěnění spáry standardní PUR pěnou. V ceně montáže**

**standard není obsažena aplikace paropropustných pásek, parotěsných**

**pásek, ani komprimačních pásek (tzv. i3 montáž). Pokud dílo tento typ**

**montáže obsahuje, je aplikace pásek uvedena jako samostatná položka.**

**Montáž dveří standard obsahuje upevnění dveří na turbošrouby a**

**zapěnění PUR pěnou. Neobsahuje podbetonování prahu. Pokud není ke dni**

**montáže připravena čistá podlaha, je nutno po montáži co nejdříve práh**

**uložit do betonu, aby nedošlo k jeho poškození a svěšování dveří.**

**Pro určení rozměru síťových dveří je třeba znát hloubku zapuštení**

**dveřního rámu do špalety (do zateplení). Viditelná část rámu by měla**

**být min. 40 mm, aby bylo možno přišroubovat panty a dveře správně**

**doléhaly.**

**-------------------------------------------------------------------**

**V případě závazného zájmu o realizaci stačí tuto CN podepsat**

**a poslat mailem na adresu info@brestonsaad.cz :**

**nebo mužete objednat TELEFONICKY na číslech :**

**724 206 376**

**602 654 924**

**Toto potvrzení bude bráno jako závazná objednávka, na základě**

**které máte nárok na bezplatné zaměření, pokud jej budete požadovat.**

**Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně zaměření.**

**-------------------ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA------------------------------**

**Objednávám závazně okna dle výše uvedené nabídky:**

**Podpis zákazníka: V:............. Dne:..........**

**KONTAKT NA ZAMĚŘENÍ TELEFON:**

**ADRESA :**