**Příloha č. 1**

**a) malování místností**

- bez stěhování nábytku

- krytí podlah a oken

- vyspravení drobných defektů stěn stěrkou před malováním

- penetrační nátěr

- 2 nátěry bílou barvou s minimálními parametry PRIMALEX+ (bělost a odolnost

proti otěru za sucha)

**učebna 103** délka 9,8 m šířka 7,8 m výška 3,2 m (na delší straně 6 oken)

**učebna 219** délka 9,8 m šířka 7,8 m výška 3,2 m (na delší straně 6 oken)

**učebna 322** délka 9,8 m šířka 7,8 m výška 3,2 m (na delší straně 6 oken)

**kabinet 208**  délka 5,4 m šířka 4,7 m výška 3,2 m (na delší straně 2 okna)

**b) nátěr radiátorů**

- 2 nátěry bílou barvou vhodnou na radiátory (odolnost proti zažloutnutí z tepla)

103 4 x 12 žeber

208 2 x 15 žeber

209 2 x 15 žeber

218 4 x 16 žeber

303 1 x 34 žeber

304 2 x 18 + 1 x 15 žeber

305 2 x 22 žeber

316 2 x 15 + 2 x 18 žeber

322 3 x 23 žeber

Chodba 3. poschodí 6 x 25 + 6 x 20 + 1 x 27 + 1 x 29 žeber

**Celkem 777 žeber**

**Záruka: 24 měsíců**

**Termín prací: od 3. 7. 2023 do 11. 8. 2023**