**Příloha č. 1 Technická specifikace pro výrobu smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů dle vyhlášky MŽP č. 45/2018 Sb.**

Všechny typy tabulí musí být vyrobeny z plechu ze slitiny kovů, vhodné tloušťky, označení na nich musí být provedeno technikou smaltu. Tvar všech tabulí je bombírovaný. Šířka tabulí je jednotná a ve všech případech je 300 mm. Tabule se státním znakem jsou vysoké 300 mm (obě verze – s malým i velkým státním znakem). Tabule s kategorií a případně i názvem území mají výšku odvozenou od počtu řádků následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **kategorie** | **název** | **výška tabule** |
| 1 řádek | není | 80 mm |
| 1 řádek | 1 řádek | 105 mm |
| 1 řádek | 2 řádky | 135 mm |
| 2 řádky | není | 90 mm |
| 2 řádky | 1 řádek | 135 mm |
| 2 řádky | 2 řádky | 160 mm |

Rohy tabulí jsou zaoblené na 3x3 mm. Nepotisknutelný okraj cedulí je 15 mm zleva/zprava a 25 mm shora/zdola. Otvory pro upevnění cedule jsou 4 v rozích (tabule se státním znakem a tabule s textem typu 2+2 řádky 160 mm) nebo vpravo a vlevo uprostřed (ostatní tabule s textem). Otvory musí být 10 mm od přiléhajících krajů tabule, velikost otvorů je 4 mm u finálního výrobku.

Další technická specifikace je dána vyhláškou MŽP č. 45/2018 Sb. a je do podrobností rozpracována v grafickém manuálu označování ZCHÚ, který je včetně šablon a fontů ke stažení zde: <http://www.mzp.cz/cz/graficky_manual>. V případě barevného provedení státních znaků dává grafický manuál možnost použít zlatou a stříbrnou, anebo žlutou a bílou barvu. Pro tuto rámcovou dohodu platí provedení se žlutou a bílou barvou. Dodržení všech parametrů uvedených zde, v citované vyhlášce a grafickém manuálu, zejména písma, odstínů barev a rozměrů, je podmínkou pro úspěšné převzetí tabulí a proplacení ceny zakázky.