|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry** - **požadované** | **Plnění** | **Poznámka** |
| **ANO-NE** |
| **CHARAKTERISTIKA** |  |  |
| Vícemístné vozidlo umožňující kombinovanou přepravu až 6 osob na  sedadlech a zároveň 2 osob na invalidním vozíku | **ANO** | Zápis v TP |
| Sedadlo řidiče nastavitelnou ve dvou směrech, dvousedadlo spolujezdce, 3 samostatné sedačky ve druhé řadě: posuvné, sklopné, vyjímatelné, otočné | **ANO** |  |
| Bezpečnostní tříbodové pásy pro všechny osoby na sedadlech a osoby na vozíku | **ANO** |  |
| Zádržné systémy (kotvení) pro 2 vozíky | **ANO** | Zápis v TP na základě  schválení MD ČR |
| Boční posuvné dveře na pravé straně, prosklené | **ANO** |  |
| Zadní dveře dvoukřídlé, otevíratelné do min 250 st., prosklené | **ANO** | do 270 st. |
| Plastové omyvatelné obložení interiéru, celoobvodové prosklení vozidla | **ANO** |  |
| Přídavné stropní LED osvětlení pro přepravní prostor | **ANO** | Vypínač u zadních dveří |
| Barva vozidla – preferována bílá nebo stříbrná | **ANO** | Bílá |
|  | **ANO** |  |
| **MOTOR A PŘEVODOVKA:** |  |  |
| Zdvihový objem (cm3) do 2.500 | **ANO** | 2.179sm3 |
| Palivo benzín nebo nafta | **ANO** | nafta |
| Emisní norma Euro 6d | **ANO** | 6d |
| Převodovka upřednostněna manuální 6 st. | **ANO** |  |
| Maximální rychlost (km/h) min 130 | **ANO** | 155 km/hod |
|  |  |  |
| **Výbava vozidla z výroby** |  |  |
| Airbag řidiče | **ANO** |  |
| ABS + EBA + ESP + ASR 1 Pomoc při rozjezdu do svahu | **ANO** |  |
| Posilovač řízení | **ANO** |  |
| Palubní počítač | **ANO** |  |
| Tempomat a omezovač rychlosti | **ANO** |  |
| Centrální zamykání s dálkou, 2 klíče | **ANO** |  |
| Elektricky ovládaná přední okna | **ANO** |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem | **ANO** | Manuálně sklopná |
| Rádio MP3 + dotykový displej +konektor USB + ovládání na volantu +  Hands free Bluetooth | **ANO** |  |
| Min. manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou | **ANO** | manuální |
| Zadní parkovací asistent | **ANO** |  |
| Zesílené odpružení zadní nápravy | **ANO** |  |
| Plnohodnotná rezerva | **ANO** |  |
| **ROZMERY** |  |  |
| Objem přepravního prostoru min.11,0 m3 | **ANO** |  |
| Délka vozu max. 5 600 | **ANO** | 5.413 |
| Světlá výška min 170 | **ANO** | 176 |
| Výška hrany přepravního prostoru při nezatíženém vozidle 480-550 | **ANO** |  |
| Délka přepravního prostoru za předními sedadly min. 3 100 | **ANO** | 3120 |
| Výška přepravního prostoru min. 1400 | **ANO** | 1932 |
| Šířka a výška posuvných dveří min. 1 200x 1 700 | **ANO** | 1250x1755 |
|  |  |  |
| **Speciální výbava vozidla** |  |  |
| Elektrohydraulická plošina s osvětlením, nosnost do 400 kg, ovládač na kabelu s možností přechodu na ruční ovládání (v případě poruchy elektra) | **ANO** | Zápis v TP na základě schválení MD ČR |
| Elektrický výsuvný stupínek u bočních dveří s automatickým zasunutím při uzavření dveří | **ANO** | Zápis v TP na základě schválení MD ĎR |
| Nezávislé topení | **ANO** |  |
| 5ada zimních pneu s ocelovými disky (navíc) | **ANO** |  |
| Odnímatelné tažné zařízení | **ANO** | Zápis v TP |
| Zpětná parkovací kamera | **ANO** |  |
| Další parametry |  |  |
| Prodloužená záruka na 5 let/nebo min. 80.000 km | **ANO** |  |
| Zaškolení obsluhy zdvihací plošiny a zádržných systémů ze strany certifikované osoby zdarma při předání vozidla | **ANO** |  |
| Revize zdvihací plošiny externí firmou za poplatek | **ANO** |  |
| Termín dodání do 31.7.2023 | **ANO** | Nejpozději |