**Požadavky na předmět veřejné zakázky**

 **Značka a model vozidla**: *Peugeot Boxer L1H1 140k MAN6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidla** | **Hodnoty parametrů** |
| **motor** | druh vozidla / palivo | Nákladní N1 (dodávka) / nafta | N1 / NAFTA |
| výkon (v kW) | min. 88 kW | 103 kW |
| plněný emisní předpis | min. Euro 6 | EURO 6.4 |
| Zdvihový objem min. 2000ccm  | ANO | 2 179 ccm |
| **provozní vlastnosti** | převodovka, min. 6 stupň. Manuální/automatická | ANO | Manuální 6-st. |
| počet míst k sezení min. 3 | ANO | 3 místa |
| celková délka 4900-5500 mm | ANO | 4 963 mm |
| celková výška 2100-2600 mm | ANO | 2 254 mm |
| užitečná hmotnost min. 1000 kg | ANO | 1 050 kg |
| objem nákladového prostoru min. 7,8 m3 | ANO | 8,0 m3 |
| délka nákladového prostoru min 2600 mm | ANO | 2 670 mm |
| šířka nákladového prostoru min. 1400 mm | ANO | 1 422 / 1870 mm |
| vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná | ANO | ANO |
| posuvné boční dveře | ANO | ANO |
| výdřeva podlahy nákladového prostoru | ANO | ANO |
| kotvící oka v nákladovém prostoru | ANO | ANO |
| pevně vestavěné autorádio s displejem | ANO | ANO |
| bluetooth handsfree | ANO | ANO |
| elektricky ovládaná přední okna | ANO | ANO |
| posilovač řízení | ANO | ANO |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO | ANO |
| min. manuální klimatizace | ANO | Manuální klimatizace |
| min. airbag řidiče | ANO | Airbag řidiče |
| systém zabraňující blokování kol při plném brzdění (ABS – nebo obdobný systém podle názvu výrobce) | ANO | ANO |
| elektronický systém pomáhající stabilizovat začínající smyk (ESP, ESC, DSC, VDC nebo obdobný systém podle názvu výrobce) | ANO | ANO |
| **brzdy a kola** | kola min.15“ s hliníkovými nebo ocelovými (s celoplošnými kryty kol) disky a novými pneumatikami o min. šířce 215 mm | ANO | Ocelové kola 15“ s pneumatikami 215/70 R15C |
| plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola | ANO | ANO |
| **ostatní** | základní povinná výbava vozu pro ČR | ANO | ANO |
| Vozidlo musí být technicky způsobilé a splňovat veškeré technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle příslušných obecně závazných předpisů. | ANO | ANO |
| otáčkoměr a palubní počítač | ANO | ANO |
| tažné zařízení | ANO | ANO |
| **smluvní podmínky** | záruka | min. 12 měsíců nebo 100.000 km | 2 roky/100.000 km |
| splatnost faktur\* zadavatel umožňuje zálohu až do výše 100 % kupní ceny | min. 30 dnů | 30 dní  |
| dodací termín – s ohledem na provozní potřeby zadavatele: Nutné dodat nejpozději do 14 dnů od účinnosti kupní smlouvy. | ANO | ANO |