I I

I

**DŘEVOARTIKL**

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obj. č. | Popis | Potřeba vytvoření dopadové  plochy | Cena celkem vč. montáže bez DPH |
| DA 1302 B.01 | Herní sestava s tunelem,  provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný | - | 143 490,00 |
|  | | | |
| - | Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace | | 5 140,00 |
| Cena celkem za zakázku bez DPH | | | 148 630,00 |
| DPH | | | 31 212,00 |
| Cena celkem za zakázku včetně DPH | | | 179 842,00 |

*Ceny jsou uvedeny v Kč a* ***NEzahrnují vytvoření dopadových ploch.*** *Nabídka je platná do 20.3.2023.*

Pozn.:

Pokud není stanoveno jinak, montáži se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

**VOLITELNÝ PŘÍPLATEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obj. č. | Popis | Cena celkem vč. montáže bez DPH |
| - | •\*\*\*.X Desky Foamlite namísto vodéodolné překližky:   * celkem 3 ks:   - 2 ks na vodorovných podestých  -1 ks na šikmé rampě s příčkami  Výhody plastových desek Foamlite oproti standardní vodéodolné překližce:   * delší životnost * delší záruka na desky Foamlite 5 let (oproti 3 letům na voděodolnou překližku) | 4 500,00 |
|  | |  |
| Cena celkem za zakázku bez DPH | | 4 500,00 |
| DPH | | 945,00 |
| Cena celkem za zakázku včetně DPH | | 5 445,00 |

**Kód výrobku: DA1302 B.01**

Název: Herní sestava s tunelem

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers **DŘEVOARTIKL**

Věková kategorie: Rozměry d/š/v(cm)

Bezpečnostní zóna d/š (cm) Maximální výška pádu (cm) Dopadová plocha (m2)

Herní sestava obsahuje:

od 2 do 8 let




426 x 200 x 300

776 x 500

95

0

* čtyřbokou věž s jehlanovou střechou a podestou



* čtyřbokou věž s podestou, lezeckou stěnu se speciálními chyty
* herní stěnu se třemi různými dráhami, tři pohyblivé herní kameny
* dřevěný prolézací tunel
* skluzavku, lezeckou stěnu se speciálními chyty
* nástupní rampu s příčkami a lanem
* šikmé schodiště se zábradlím
* svislá nerezová madla, ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:

Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Ostatní dřevěné části jsou z modřínového masivu. Nástupní rampa, lezecká stěna a podesty jsou vyrobeny z voděodolné překližky

s protiskluzovou úpravou. Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu, který vykazuje značnou odolnost proti nárazům, povětrnostním vlivům a UV záření.

Plastové prvky jsou vyrobeny z polyetylénu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost

a velmi dlouhou životnost. Lanové části jsou sestaveny z lan s

vícepramenným ocelovým jádrem. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou silnovrstvou lazurou REMMERS včetně

impregnačního základu.

Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).

# [www.drevoartikl.cz](http://www.drevoartikl.cz/)

**DŘEVOARTIKL,** spol. s.r.o., Brněnská 3794/27,669 02, Znojmo, Tel ./Fax. +420 515 228 936, Email: [info@drevoartikl.cz](mailto:info@drevoartikl.cz)