Dohoda o narovnání a vypořádání bezdůvodného obohacení
podle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupení: Ing. Petr Matějka, Ph.D, tajemník
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ: 68407700 DIČ: CZ 68407700
bankovní spojení: xxxx
(dále jen „objednatel“)
a

název: Ryston Electronics s.r.o.
sídlo:	Pod vinicí 2045/18, 14300 Praha 12 – Modřany
zastoupení: Ing. Jiří Matras, jednatel
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ: 45312834	 DIČ: CZ 45312834
bankovní spojení: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)
                                                                         I.
Úvodní ustanovení
1.	Účastníci dohody uzavřeli dne 24.4.2023 smlouvu o dílo na optimalizaci elektronického zařízení GNSS Boxu (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo je přílohou této dohody.
2.	Zhotovitel se ve smlouvě o dílo zavázal dodat předmět plnění do 30.4.2023, což také učinil a předmět smlouvy dodal a následně vystavil fakturu na částku ve výši 246 000,- Kč bez DPH.
3.	Na smlouvu o dílo se vztahovala povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel smlouvu o dílo uveřejnil 3.5.2023, čímž smlouva o dílo nabyla účinnosti.
4.	Vzhledem k tomu, že zhotovitel plnil na základě neúčinné smlouvy, považuje se jeho plnění za bezdůvodné obohacení objednatele.
II.
Vypořádání bezdůvodného obohacení
1.	Účastníci dohody se tímto domluvili na vypořádání bezdůvodného obohacení dle čl. I této dohody a na narovnání vzájemných vztahů tak, že objednatel si ponechá předmět smlouvy o dílo a uhradí zhotoviteli na základě vystavené faktury částku ve výši 246 000 Kč bez DPH.

2.	Účastníci dohody prohlašují, že se neobohatili na úkor druhého účastníka a jednali v dobré víře. 

3.	Účastníci dohody dále prohlašují, že po splnění závazku úhrady částky ve výši 246 000,- Kč bez DPH dle odst. 1 tohoto článku, bude závazek objednatele uhradit kupní cenu vypořádán.

III.
Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

2.	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1 smlouva o dílo ze dne 24.4.2023

V Praze 	
	
V Praze	

za FSv ČVUT v Praze
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník		za zhotovitele
Ing. Jiří Matras
jednatel	

SMLOUVA O DÍLO Č. ……………………
podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupení: Ing. Petr Matějka, Ph.D, tajemník
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ: 68407700 DIČ: CZ 68407700
bankovní spojení: xxxx
(dále jen „objednatel“)
a

název: Ryston Electronics s.r.o.
sídlo:	Pod vinicí 2045/18, 14300 Praha 12 – Modřany
zastoupení: Ing. Jiří Matras, jednatel
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ: 45312834	 DIČ: CZ 45312834
bankovní spojení: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

5.	Zhotovitel se zavazuje vykonat pro objednatele na svoje náklady a vlastní nebezpečí dílo spočívající v činnostech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

6.	Zhotovitel potvrzuje, že pro plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci.

II.
Termín a místo plnění

1.	Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo a konečnou fakturu objednateli nejpozději do 30.4.2023.

2.	Smlouva je splněna dnem podpisu předávacího protokolu zástupci smluvních stran.

3.	Místem plnění je Praha.

III.
Cena a platební podmínky

1.	Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí:
	246 000 Kč bez DPH
	51 660 21% DPH
	297 660 Kč vč. DPH

2.	Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené dodavatelem po podpisu smlouvy se splatností 21 dnů.

3.	Předmět smlouvy bude financován z operačního programu:
Název programu: 	OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (PIK)
Číslo projektu: 		CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023551
Název projektu: 	Vývoj a optimalizace robustního navigačního systému pro automatizované diferenční silniční frézování s využitím nízkonákladových GNSS zařízení

4.	Cena díla dohodnutá v této smlouvě je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla.

IV.
Ostatní ustanovení

3.	Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

4.	Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet dodavatele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

5.	V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení zhotovitele.

6.	V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

7.	Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí.

8.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

9.	Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

10.	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel také dvě.

11.	Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Přílohy:
	Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

V Praze dne ………………….                    V ………. dne ………………….

…………………………………….                ………………………….
ČVUT v Praze, Fakulta stavební                objednatel

Popis předmětu veřejné zakázky
Výběr firmy pro návrh a optimalizaci elektronického zařízení GNSS Boxu. Předmětem zakázky je vytvořit funkční vzorky s ohledem na spolehlivost a opakovatelnost výroby, které budou splňovat certifikační požadavky pro použití v rámci EU, případně Severní Americe a Kanadě. Dále je součástí zakázky návrh a realizace mechanického řešení, které bude odolné vůči vlivům okolního prostředí (otřesy, voda, prach). Bude také potřeba vytvořit a upravit výrobní dokumentaci pro opakovatelnou výrobu zařízení a současně provést změnu součástkové základny s cenovou optimalizací celkového řešení. Dalšími požadavky jsou optimalizace radiové části pro příjem GNSS signálu, zkrácení koaxiálních kabelů přesunutím GNSS přijímačů do externích modulů, výběr vhodného komunikačního modulu a návrh HW řešení pro komunikaci (BASE-ROVER) s dosahem až 2km v ideálních podmínkách a optimalizace napájecí soustavy GNNS Boxu s rozšířením o zálohování napájení pomocí akumulátorů.
Konkrétní požadavky na jednotlivé části projektu:
1.	Optimalizace funkčních vzorků GNSS Boxu s ohledem na spolehlivost a opakovatelnost výroby.
•	Provést analýzu a optimalizaci součástek a schématu pro zvýšení spolehlivosti a snížení nákladů na výrobu.
•	Zajistit dostatečnou opakovatelnost výroby, včetně testování jednotlivých částí a celého zařízení.

2.	Úprava mechanického a HW řešení tak, aby bylo možné certifikovat zařízení pro použití v rámci EU (případně Severní Americe a Kanadě).
•	Provést úpravy na základě certifikačních požadavků a národních a mezinárodních standardů.

3.	Návrh a realizace mechanického řešení s ohledem na odolnost vůči vlivu okolního prostředí (otřesy, voda, prach):
•	Navrhnout a realizovat kryt zařízení a propojení konektorů, jenž bude odolné vůči vlivům okolního prostředí, jako jsou otřesy, vibrace, voda a prach.
•	Použít materiály a technologie, které umožní maximální odolnost zařízení a minimalizují jeho rozměry a hmotnost.
•	Zajistit, aby mechanické řešení nebránilo výkonu zařízení a nepoškozovalo jeho vnitřní části.

4.	Tvorba a změna výrobní dokumentace pro opakovatelnou výrobu zařízení, včetně optimalizace HW pro testování a kalibraci ve výrobě:
•	Vytvořit kompletní výrobní dokumentaci, která bude obsahovat všechny potřebné informace pro opakovatelnou výrobu zařízení.
•	Navrhnout a implementovat hardwarové úpravy, které umožní efektivní testování a kalibraci zařízení během výroby.

5.	Změna součástek a cenová optimalizace celkového řešení:
•	Navrhnout a implementovat změny součástek, které umožní dosáhnout optimálního poměru výkonu, spolehlivosti a nákladů.
•	Provést výpočet nákladů na výrobu jednoho kusu zařízení a navrhnout způsob, jak snížit tyto náklady.

6.	Optimalizace radiové části pro příjem GNSS signálu:
•	Navrhnout a implementovat úpravy v rádiové části, které umožní optimální příjem GNSS signálu.
•	Zajistit, aby příjem signálu byl stabilní a spolehlivý, i v prostředí s vysokou rušivostí.

7.	Výběr vhodného komunikačního modulu a návrh HW řešení pro komunikaci (BASE-ROVER) s dosahem až 2 km v ideálních podmínkách.
•	Vybrat vhodný komunikační modul, který splňuje požadované parametry v dosahu a spolehlivosti.
•	Navrhnout HW řešení pro komunikaci mezi dvěma zařízeními (BASE a ROVER), které bude zajišťovat přenos dat a komunikaci mezi těmito zařízeními.
•	Zohlednit výše zmíněné požadavky na spolehlivost a opakovatelnost výroby, aby bylo zajištěno, že každý komunikační modul a HW řešení bude fungovat správně a bude schopno přenášet data v požadovaném dosahu.

8.	Optimalizace napájecí soustavy GNNS Boxu s rozšířením o zálohování napájení pomocí akumulátorů.
•	Navrhnout a optimalizovat napájecí systém pro GNSS Box tak, aby bylo možné spustit zařízení i bez potřeby nápájení systému ze stavebního stroje. 
•	Zajistit, aby napájecí systém byl spolehlivý a odolný vůči vlivům okolního prostředí.
•	Zohlednit výše zmíněné požadavky na spolehlivost a opakovatelnost výroby, aby bylo zajištěno, že každý GNSS Box bude mít spolehlivou a funkční napájecí soustavu.