**Technická specifikace nabídky**

**Kompaktní traktor pro potřeby letního stadionu ve Valašském Meziříčí**

**Dodavatel**

název: Antonín Šupler

sídlo: U Bečvy 261, 75654 Zubří

IČO: 18096221

Zastoupen: Antonín Šupler

Značka: John Deere

Model: 2038R

**Předpokládaný výčet prací malotraktoru:**

V rámci údržby letního stadionu je malotraktor nezbytným technickým vybavením, jelikož zajištuje:

Letní provoz (jedná se zejména o údržbu travnatých hřišť)

* Tahání vozíku s materiálem
* Tahání sypače s hnojivem
* Tahání válce
* Tahání kartáče

Zimní provoz (jedná se zejména o údržbu hřiště s umělým povrchem a pozemních komunikací na stadionu):

* Úklid sněhu s přední radlicí
* Úklid sněhu se sněžnou frézou
* Tahání sypače se solí

**Specifikace malotraktoru**

V rámci pořízení kompaktního malotraktoru se pořizuje kabinový malotraktor se přední sněžnou radlicí a příslušenstvím pro uchycení sněžné frézy na předním rámu a s příslušenstvím pro uchycení techniky na zadním rámu traktoru.

Specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná specifikace** | **Nabídka účastníka** |
| * Stav: nový | ANO |
| * Hmotnost bez nákladu včetně kabiny: max 1.400kg | 1325 kg |
| * Přepravní délka: max 3m | 2,982 m |
| * Přepravní šířka: max 1,7m | 1,520 m |
| * Přepravní výška: max 2,5 m | 2,36 m |
| * Pneumatiky: trávníkové (přední i zadní) | ANO |
| * Max. rychlost jízdy: min 21 km/h | ANO 22 km/h |
| * Převodovka: hydrostatická | ANO |
| * Výkon motoru: min 26 kW | ANO 27,4 kW |
| * Otáčky v maximálním točivém/kroutícím momentu 2.500 ot. /min | ANO |
| * Počet válců: 3 | ANO |
| * Tažná kapacita: min 2.400 kg | ANO 2500 kg |
| * Kabina: s topením, vyhřívaným zadním sklem, dvě zpětná zrcátka, 2 přední pracovní světla, 2 dveře, otevíratelné přední i zadní sklo, přední stěrač s ostřikovačem, roleta proti Slunci | ANO |
| * Příslušenství: |  |
| * + přední sněžná radlice 180 cm včetně připojovací sady, opěrných koleček a gumového břitu | ANO |
| * + zadní závěs – lyžiny + koule ISO 50 | ANO |
| * + zadní vývodová hřídel | ANO |
| * + přední závěs (s dodatečnou možností připojení čelního nakladače) | ANO |
| * + přední vývodová hřídel (zejména pro připojení mechanické sněžné frézy) | ANO |
| * Smluvní servis | Do 24 hodin |