|  |  |
| --- | --- |
| Nabídka pro: | DS Háje |
| Telefonní číslo: |  |
| Mail: | xxxxxxxxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | xxxxxxx |
| Obchodní odd.: | xxxxxxxxxxxxxxx , tel.xxxxxxxxxxx ,mobil xxxxxxxxx |
|  | PROMSAT CZ s.r.o. |
|  | Branická 167/1876, Praha 4 |
| Vyhotoveno: | 17. květen 2023 |

**Platnost rozpočtu do 17.6.2023**

Popis prací

Výměna všech starých analogových kamer z důvodu velmi nekvalitního obrazu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiál |  |  |  |
| Kód zařízení |  | jednotková  cena | množství | položková  cena |
|  |  | [Kč] | m / ks | [Kč] |
| IPC-HDBW2541E-S - 2,8 mm | Venkovní antivandal IP kamera řady WizSense s vysoce citlivým snímačem Starlight a umělou inteligencí SMD Plus pro ochranu perimetru detekcí osob a vozidel. 5 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 30 m, fixní objektiv 2,8 mm (97°), slot pro micro SD kartu, integrovaný mikrofon | xxxxxxxxx | 4 | xxxxxxx |
| PFA 137 | Límec | xxxxxxxx | 6 | xxxxxxx |
| PFA 136 | Límec | xxxxxxxx | 4 | xxxxxxx |
| HAC-HDBW1200R-Z-S5 - 2,7-12 mm | Venkovní antivandal dome HDCVI kamera s motorickým objektivem 2,7-12 mm (úhel 102° - 33°), mechanickým IR filtrem a přísvitem do 30 m. Funkce DWDR, 2D-DNR zvyšující kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. 2 Mpix rozlišení, nastavení  OSD menu kamery po koaxiálním kabelu (CoC) z  HDCVI DVR | xxxxxxx | 14 | xxxxxxx |
|  | Multiplexer HDCVI v2 | xxxxxxx | 10 | xxxxxxx |
|  | Napájecí Zdroj 12V 16A | xxxxxxx | 2 | xxxxxxx |
|  | POE Switch | xxxxxxx | 1 | xxxxxxx |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |
|  | Drobný materiál | xxxxxxx | 1 | xxxxxxx |
|  | Doprava |  |  |  |
|  | Praha | xxxxxxx | 1 | xxxxxxx |
|  | Montáže |  |  |  |
|  | Montážní práce | xxxxxxx | 2 | xxxxxxx |

Nabídka celkem bez DPH

98 708 Kč