PodlahyBlažek, s.r.o.

Dodavatel:



Nabídka č.:

Datum zápisu:

Platno do:

Podlahy Blažek, s.r.o. Průmyslová 1140

696 17 Dolní Bojanovíce

IC: 04817567

DIČ: CZ04817567

Mobil: 00420775233447

Fax:
E-mail: info@podlahybIazek.cz [www.podlahyblazek.cz](http://www.podlahyblazek.cz)

23NA00529

29.05.2023

NABÍDKA č. 23NA00529

Konečný příjemce:

Renovace tělocvičny a zádveří +koberecové čtverce posilovna - GOAH - aktualizovaná nabídka

Označeni dodávky

Renovacepalubky- íělocvična Lakovánívč. 3 vrsíev 2 složkového laku

Lak vč. Iakování4 vrstva - íělocvična

Lajnováníhřiště D+M

Sokl. Iisty masiv 30 x 8mm D+M

Renovaceparket - zádveři

Lakování vč. 3 vrsíev 2 složkového laku Sokl.lišty- masiv 30 x 8mm D+ M

Tělocvičnalepení PVC vč. soklu - výklenky

AVACO13:Koberc.čtverce Omega Cfl, 50x50cm,íí.31,Bfl,100%PA - posilovna MONT402:Montážkoberce včeíně lepidla, na podkladz parket bez stěrky -

posilovna
Doprava D.Bojanovice- Hodorín

Souče položek Zaokrouhlerí

CELKEM K ÚHRADĚ

Množství

151,1 m2

151,1 m2

151,1 m2

234 bm

48 bm

17,6 m2

17,6 m2

17 bvm

5 ks

25 m2

20,4 m2

130 km

J.cena Sleva

240,00

225,00

110,OO

85,00

ilO,OO

235,00

225,D0

i10,OO

600.00

435.00

í90.DD

15.00

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Cena obsahuje materiál,montáž,dopravu a 21 % DPH.

Požadavek na elektroinstalaci - v každé místnosti, kde bude probíhat renovace, požadujeme zásuvku s jističem na

16A.

Dřevo je přírodní materiál s charakteristickýmí vlastnostmi. Suky, přirozená barevnost dřeva a celková

"živost" zvýrazňují krásu přírodního materiálu. Říká se, že dřevo "dýchá". Neustále přijímá nebo vydává

vlhkost ve snaze docílit konstantního bodu nebo rovnováhy. Mezi charakteristické vlastnosti patří i tyto rozměrové

změny.

Dřevo"pracuje" v závislosti na okolní vzdušné vlhkosti. Mezi tyto změny se řadí i tzv."korýtkování" podlahy a drobné

šířkové odchylky. Tyto odchylky nejsou závadou, ale vlastností dřeva. Aby byly co nejmenší, doporučujeme regulaci vzdušné vlhkosti. Naprosto běžnou záležtostí jsou rozměrové změny dďeva v závislosti na topné sezóně. V jejich důsledku může dojít k vypraskárí spárovacího tmelu. V období topné sezony, kdy je zároveň sušší vzduch v

obytných

prostorách, dochází k sesychání dřeva a tím také ke vzniku 5pár mez.i jednotlivými dílci. Doporučená relativní vlhkosvzduchuv místnostikdeje podlahapoloženáje 45-60o/oo.pitirnálnteplotavzduchuje 2'íoC.

U parketové mozaiky může dojít při broušení vlivem vibrací parketové brusky k uvolněrí jednotlivých lamelek. Toto je způsobeno postupným vysycháním původního lepidla a nelze tomu zabránit.

Ekonomický a informačrí sysíém POHODA