Z24230057 
 
 Adresa stavby:

JIS, spol. s r.o.
Bankovní spojení:
Na Sadech 222
Zbuzany
252 25
tel.: +420 257 961 150
mobil: 
e-mail: zbuzany@jis.cz
Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 325443002/5500
IČ: 44268467    DIČ: CZ44268467
spol. registrována u KOS v Praze odd. C, vložka 6453 dne 30.12.1991
Zakázka: Z24230057
 Zástupce: Vintrová Michaela
 
 Termín realizace: 24.8.2023
 Výrobní rozměry dodal: Bělka František
 Zpracoval: Bělka František
 Adresa:
 Objednatel:
 IČ:
 DIČ:
 Banka:
 tel.:
 fax:
 e-mail:
 Sjednáno dne:
ZŠ a MŠ Praha 3, Chelčického
43/2614
63831333
771 125 886
administrativa@chelcickeho.cz
24.05.2023
Žerotínova 36
PRAHA 3
130 00
 Žerotínova 36
 PRAHA 3
 
9:47:39 07.06.2023
1 / 6
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)

Z24230057 
Výrobek

 

 

 

 

 

 

 

			

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			
Rozměry rámu: 1947,0 x 3465,0 mm
Pozice: 1/001: Dveřní prvek 1947 mm x 3465 mm + příslušenství
*** POHLED ZVENKU ***
Dveřní prvek 1947 mm x 3465 mm, sestávaj
ící z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.
Prof. série: heroal W/D 50 C Zaskl. 
lišta: Standard F 1
Přídavné kování:
   1 Ks kabel 12m
   1 Ks Samozavírač OTS436 bez aretace
   1 Ks Dveřní stavěč - hl.křídlo
   1 Ks Elektrický vrátný
   1 Ks SB OV F24 LR
   6 Ks Set Bef.Platte(12St)TB4,AT/2t
   6 Ks TB 4 AT, 2tlg. 20x65mm E6/EV1 
(eloxal)
   1 Ks Stange Türkant. 10mm rd, 2,5m
   1 Ks Türkantriegel o.Stange 2-Flg.
   1 Ks Bodenschliessmulde BKS Typ9009
   1 Ks g-Q příslušenství klika/madlo 
DG58
   1 Ks madlo typ DG58SSK nerez
   1 Ks klika typ DG58 nerez
   1 Ks kabelová průchodka
   1 Ks 3bodový bezpečnostní zámek 
AS2501 s háky
   2 Ks protiplech háku
   1 Ks protiplech zkámku středový L
   1 Ks zámková vložka Greenteq +3 klíče
Barvy:
Profily: heroal E6/EV1
Napojení na podlahu:
heroal ANSCHL.6388
Výplně:
HPL sendvič 24mm 
CONNEX 3.3.1 CONNEX 3.3.1
			
 Celkem:
Množství: 1
Cena za ks: 79 752,00 Kč
POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.
 79 752,00 Kč
2 / 6
9:47:39 07.06.2023
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)

Z24230057 
Poznámky k pozicím
1/001: Dveřní prvek 1947 mm x 3465 mm + příslušenství
* bez zámkové vložky - dodá objednatel
Cenová rekapitulace
 Položek: 1  cena:
79 752,00 Kč 
  
 Kompletační materiál
250,00 Kč 
1,00 jm 
 Demontáž
1 728,00 Kč 
12,80 jm 
 Ekologická likvidace
1 280,00 Kč 
12,80 jm 
 Montáž AL
3 712,00 Kč 
12,80 jm 
 Příplatek za montáž a zed.začišť.ve výšce nad 2,5m
4 800,00 Kč 
1,00 jm 
 (z lešení)
0,00 Kč 
0,00 m 
 Montáž samozavírače
300,00 Kč 
1,00 jm 
 Zednické začištění REKORD oboustr. bez malby
3 902,00 Kč 
10,84 jm 
 Zednické začištění otvoru po stáv. samozavírači
500,00 Kč 
1,00 jm 
 Doprava-vlek
875,00 Kč 
1,00 jm 
 Doprava Praha 3
980,00 Kč 
1,00 jm 
*** V ceně není zapojení el.zámku, objednatel zajistí součinnost s dodavatelem elektronického přístupového 
systému, objednatel zkoordinuje termín montáže.
*** V ceně nejsou náklady na parkovné v placených zónách. Pokud objednatel nezajistí zdarma prostor pro 
parkování, bude přeúčtováno dle skutečných nákladů.
 Součet:
 DPH [21%]:
 Celkem:
98 079,00 Kč 
20 596,59 Kč 
118 676,00 Kč 
 Záloha:
59 338,00 Kč 
*** Vážený zákazníku, věnujte prosím pozornost textovému a technickému popisu každé položky (pozice) 
–
konstrukce jsou nabízeny dle standardu JIS, spol. s
r.o. a technických možností systému HEROAL a mohou 
se lišit do zadání. 
*** POZOR 
–
nákresy oken a dveří v
cenové nabídce zobrazují prvky otevírané DOVNITŘ při pohledu 
ZEVNITŘ. Prvky otevírané VEN zobrazují při pohled ZVENKU. ***
O FIRMĚ:
Naše společnost JIS, spol. s
r.o byla založena v
roce 1991. Zabýváme se výhradně výrobou a montáží plastových a 
hliníkových oken, dveří, posuvných dveří, výkladů a zimních zahrad. Díky důrazu, kladenému na nejvyšší kvalitu našich 
výrobků i služeb, dlouholetým zkušenostem a neustálému rozvoji, jsme se stali spolehlivým partnerem pro tisíce 
spokojených zákazníků nejen v
ČR ale i v
zahraničí. Dbáme především na špičkovou kvalitu všech vstupních materiálů, 
pečlivé dílenské zpracovaní za použití nejmodernějšího strojního vybavení a na kvalitní provedení finální montáže u 
zákazníka.
Společnost JIS, spol. s
r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Všechny výrobky splňují požadavky českých i 
evropských směrnic, což dokládá označení CE a protokoly ES prohlášení o shodě.
SPECIFIKACE HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ JIS: 
Profilový systém:
Okna a dveř vyrábíme z
profilů firmy HEROAL. Více informací o používaných profilech naleznete na 
www.jis.cz
. Můžete 
se také přesvědčit, že skutečně patříme mezi autorizované výrobce oken a dveří z
těchto profilů.
3 / 6
9:47:39 07.06.2023
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)

Z24230057 
Okenní profilové řady JIS 
-
HEROAL:
Systém W72:
vícekomorová konstrukce s
inovativní tepelnou izolací a 
stavení hloubkou rámu 72 mm (křídlo 84 mm)
dosahuje izolační hodnoty od Uf=1,3W/m
2
K. U tohoto systému je možnost z
výběru 2 designových provedení 
(rámu+křídla) + provedení skryté křídlo.
Systém W77
: vícekomorová konstrukce s
inovativní tepelnou izolací a 
stavení hloubkou rámu 77 mm (křídlo 89 mm)
dosahuje izolační hodnoty od Uf=0,95W/m
2
K.
Izolační zasklení:
Tepelně izolační skla s
hodnotou Ug od 0,5 
–
1,1W/m2K. Skla jsou vždy s
meziskelním distančním 
rámečkem 
CHROMATECH ULTRA F (tzn. teplá hrana)
. Přesné složení skel je vždy uvedeno u jednotlivých pozic (např. 
protihluková, bezpečnostní atd.)
Kování:
Pro okna používáme obvodové kování do firmy Siegenia
-
Aubi typ TITAN AF s bezpečnostními hřibovými čepy s
otočnou 
hlavou. 
Ve standardním vybavení OS křídel je: 1
-
2 bezpečnostní uzávěry v
rámu (pro křídlo), průvanová pojistka, zvedač křídla, 
pojistka proti chybné manipulaci.
Pro balkónové dveře je kování jako u oken + doplněné o hliníkové balkónové madélko vč. aretace. (musí být uvedeno 
v
cenové nabídce)
Pro vchodové dveře používáme kování od firem KFV, GU a FUHR. Ve standardním vybavení vchodových dveří je 
tříbodový zámek s
hákovými uzávěry
, + zámková vložka vč. tří klíčů.
Doplňky:
K
našim oknům a dveřím dodáváme širokou škálu doplňků: žaluzie, plisé, sítě proti hmyzu, venkovní i vnitřní parapety, 
předokenní rolety a žaluzie, dopisní vhozy, kukátka a další. Neváhejte se na nás obrátit s
jakýmkoliv požadavkem.
NABÍZENÉ SLUŽBY:
Služby ZDARMA:
⦁ 
zpracování cenové nabídky
⦁ 
zaměření technikem, konzultace
⦁ 
návštěva výrobního provozu před objednáním zakázky, případně při výrobě Vašich oken
Montážní dokumentace
: v
případě návrhu detailů, napojení na stavbu a nutnost vypracování projektové dokumentace 
firmou JIS spol. s
r.o,, bude po vzájemném odsouhlasení stanovena paušální cena za tuto dokumentaci ( dle 
náročnosti ).
Standardně nabízené služby
: 
(nejsou
-
li jmenovitě uvedeny v
cenové nabídce, nejsou její součástí
)
Montáž
–
osazení oken do připraveného stavebního otvoru, ukotvení prvků ke zdivu pomocí šroubů nebo montážních 
kotev, utěsnění spáry PUR pěnou, kontrola, případné seřízení kování.
U novostaveb, musí být před montáží 
vyznačen vágrys
, u stavebních otvorů.
Přesnost zabudování výrobků rámových konstrukcí, odpovídá normě ČSN746077. 
Na základě ČSN 735040
-
2 doporučujeme použití okenních parotěsných a paropropustných folií společně s
klasickou 
montáží (pouze PUR pěna). Příplatek za takto provedenou montáž je cca 154,
-
Kč/bm bez DPH a technické provedení je 
nutné konzultovat s
technikem při zaměření zakázky.
Demontáž
–
vybourání původních oken či dveří 
–
destruktivním způsobem (rozřezání rámů). 
Ekologická likvidace
–
odvoz a ekologická likvidace odpadu, původních oken či dveří a běžné stavební suti. Ostatní 
výjimečný odpad (azbest, luxfery apod.) je posuzován individuálně.
ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ: 
Typ REKORD
–
zapravení vnitřních ostění po výměně jednoduchých oken (okna tzv. šroubovaná) pomocí zednického 
omítkového štuku, bez malování. 
4 / 6
9:47:39 07.06.2023
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)

Z24230057 
Typ REKORD PLUS
–
zpravení vnitřního ostění po výměně jednoduchých oken pomocí nalepovacích lišt.
Typ ŠPALETA
–
zapravení vnitřních ostění (otevřená špaleta) po výměně špaletových oken (někdy nazývaná kastlová), 
bez malování. Součástí není vyzdívání ostění dle původního umístění špalety.
Cena zapravení vnitřního a vnějšího ostění je vždy bez ohledu na barevnost fasády (štuk je po vyschnutí bílý, popř. šedý). 
Větší poškození vnějších, či vnitřních ostění, vzniklá při montáži oken bez zavinění zhotovitele (např. v
důsledku 
nekvalitní, nebo zchátralé fasády) se řeší individuálně po dohodě a jejich oprava není zahrnuta v
ceně zakázky.
Montážní a zednické práce pro nás zajišťují výhradně dlouhodobě spolupracující montážní čety s mnoholetými 
zkušenostmi.
Platnost cenové nabídky
: 10 dní od data zpracování, vyjma bonusu za objednání do stanoveného termínu, nebo není-li
-
uvedeno jinak (časově omezené akční nabídky dle 
www.jis.cz
, nebo reklamy v
rádiu, či tisku).
Platební podmínky
:
a) platba předem ve výši 100 % celkové ceny zakázky (SLEVA za platbu předem 3 % z
ceny zakázky)
b) záloha 80 % z
celkové ceny zakázky a doplatek 20 % po montáži*
c) záloha 50 % z
celkové ceny zakázky, dalších 40 % před montáží a doplatek 10 % po montáži*
* Doplatky jsou splatné u montážní čety v
hotovosti ihned po dokončení montáže a předání díla.
Dodací lhůta
: Termín dokončení výroby a termín montáže Díla (popřípadě předání Výrobků, není
-
li součástí Díla 
montáž) je uveden na titulní straně viz. Termín realizace. 
Do této lhůty se nezapočítává celozávodní dovolená 
v
termínu od 3.7. 
–
7.7.2023.
Objednatel bere na vědomí, že uvedené termíny dokončení výroby či termín montáže, jsou údaje pouze informativní 
povahy, a to z důvodu zakázkové výroby.
Vzhledem k
aktuální složité situaci zejména s
dostupností výrobních materiálů, může dojít ke změně už dříve 
potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si zhotovitel vyhrazuje jednostranně, zároveň se vzdáním 
odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky, což objednatel bere na vědomí a souhlasí.
V případě nepříznivých klimatických podmínek (teplota nižší než minus 5° Celsia u montáže a kotvení oken včetně 
zapěnění a nižší než +5° Celsia pro montáž utěsnění připojovací spáry) se termín montáže a následně i předání Díla 
posune nejméně o příslušný počet dnů, ve kterých se vyskytla uvedená překážka. Zhotovitel je povinen objednatele o 
výskytu takovéto překážky neprodleně uvědomit. Nový termín montáže (předání) Díla určí zhotovitel.
Objednatel bere na vědomí, že termín díla se začíná počítat od data přijetí zálohy na účet zhotovitele a doručení 
podepsané objednávky včetně jejich příloh. V případě rozdílného data se termín díla počítá od toho data, kdy byly 
splněné obě podmínky.
Objednatel bere na vědomí, dojde
-
li v průběhu realizace k jakékoliv změně v obsahu či rozsahu zakázky, posunuje se 
doba dokončení díla (dní, týdnů) ode dne uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, či úpravě, či dodatku či nové objednávce v 
rámci díla nebo uhrazení ceny za dílo, podle toho, která skutečnost nastane později. Objednatel bere na vědomí, že za 
tuto vzniklou skutečnost bude objednateli účtován poplatek dle rozsahu požadovaných změn.
Záruka na dílo
: 
Smluvní strany sjednávají záruční dobu na
okna a
dveře v
délce 60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem a
24 
měsíců ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím. Záruční doba na
montáž oken a
dveří včetně doplňků, příslušenství 
a
zednického začištění je 24 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem. Doplňky a příslušenství jsou: vnitřní a
vnější 
parapety, žaluzie (exteriérové/interiérové), sítě proti hmyzu, rolety, dveřní a okenní kliky, samozavírače a jejich ramínka, 
zámky (mechanické, elektromotorické, panikové, aj.
Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty ve
24:00 hod. 
Seřízení oken/dveří po předání díla není předmětem záruky, proto seřízení oken nelze reklamovat. Zhotovitel se zavazuje 
k
seřízení 1x za dobu 14 měsíců od převzetí díla, bude
-
li k
tomu vyzván objednatelem (kupujícím). Toto seřízení provede 
bezplatně a na své náklady. Další případné seřízení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku servisních prací zhotovitele. 
Seřízení oken/dveří v
případě předmětu koupě kupujícím není předmětem záruky
.
Poučení:
Objednatel bere na vědomí, že ze strany Zhotovitele jakožto správce bude docházet ke zpracování osobních údajů 
Objednatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen 
„Nařízení“), které Objednatel Zhotoviteli poskytl, a to zejména identifikačních údajů, kontaktních údajů, údajů ze vzájemné 
komunikace Smluvních stran a platebních údajů. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému 
rozhodování včetně profilování. 
5 / 6
9:47:39 07.06.2023
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)

Z24230057 
Objednatel má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Zhotovitel zpracovává, právo na opravu nepřesných 
nebo neúplných údajů. V situacích předvídaných právní úpravou má Objednatel právo na výmaz svých osobních údajů, 
na omezení jejich zpracování, přenositelnost osobních údajů, a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Objednatel má právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení. Námitky 
podává u Zhotovitele jakožto správce osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se Objednatel může se svými dotazy, žádostmi či stížnostmi obrátit na 
e-mailovou adresu Zhotovitele 
info@jis.cz
Objednatel tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v
dále uvedeném rozsahu za účelem obchodních 
sdělení ze strany zhotovitele; za tímto účelem je zhotovitel oprávněn zpracovávat výhradně jméno a příjmení objednatele, 
datum jeho narození, bydliště (popřípadě doručovací adresu, liší
-
li se tato od místa jeho bydliště), telefonní kontakt a 
e-mailový kontakt. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Správcem osobních údajů poskytnutých objednatelem je 
výhradně zhotovitel. Objednatel může souhlas udělený ke zpracování osobních údajů k
účelu uvedeném v
tomto odstavci 
kdykoliv odvolat. 
Osoba zodpovědná k
převzetí díla: Vintrová Michaela
Datum:
 
Podpis objednatele:
Datum:
 
Podpis obchodníka:
6 / 6
9:47:39 07.06.2023
Zpracováno systémem MISOFT - www.misoft.cz (Licence 69)